「국지도 88호선 신림 1지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업」

신기술·특허 공법(자재) 선정 기술제안서

2024. 01.

Ⅰ. 신기술·특허 공법(자재) 기술제안 과업개요

1. 사업현황

❍ 목    적

- 본 과업은 급경사지 정비사업을 실시하여 도로이용객 및 보행자의 안전을 확보하고 재해로부터 발생되는 인명과 재산피해를 최소화 하고자 제반사항을 정밀조사하여 경제적이며 기술적으로 적합한 공법을 수립 계획하여 재해위험을 해소하고자 함

□ 사업개요

- 사 업 명 : 국지도 88호선 신림 1지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

- 위    치 : 강원특별자치도 원주시 신림면 성남리 산38-1 번지 일원

□ 사업내용

· 규    모 :

공 종	구 간 (STA.)	연 장 (m)	수량	비 고
영구앵커	0+60 ~ 0+180	L=120M	164 공	164공
비탈면 녹화	0+ 05 ~ 0+ 60 0+180 ~ 0+340	L= 55M L=160M	A= 566.1M2 A=3,220.8M2	A= 3,787 M2
암파쇄 방호시설	0+351 ~ 0+481	L=130M	L=130M	130M

· 사 업 비 : 760.4 백만원

사업내용	영구앵커	비탈면 녹화	암파쇄 방호시설	계
추정사업비	275.2 백만원	268.6 백만원	216.6 백만원	760.40 백만원

· 공사예정기간 : 2024년 3월 ~ 2025년 03월(예정)

□ 위치도

Ⅱ. 신기술·특허 공법(자재) 기술제안 기준

■ 급경사지 정비사업

1 제안범위

❍ 제 안 명 : 신기술·특정공법(자재) 기술제안

구분	특정공법	제 원	규모	추정금액	비 고
0+60 ~ 0+180	영구앵커	φ12.7MM×4p/ L=11M	164 공	275.2 백만원	천공비 제외 앵커삽입/인장 자재비포함 (시멘트별도)
0+ 05 ~ 0+ 60 0+180 ~ 0+340	비탈면 녹화	T=7cm	A= 3,787M2	238.6 백만원	자재포함한 공법 시공비포함
0+351 ~ 0+481	암파쇄 방호시설	H=6m B=2m	L=130M	216.6 백만원	자재포함한 공법 시공비포함 H=6m,근입깊이2m 손료3개월
계				760.4 백만원

※. 실시설계 및 행정절차 심의, 현장여건 및 발주처의 방침에 따라 물량변동이 있을 수 있음.

※. 특정공법 추정금액(기초금액)은 제경비, 부가세를 포함된 순공사금액 임.

2. 현 황 도

◉ 대표횡단면도 (1구간)

◉ 대표횡단면도 (2구간)

◉ 대표횡단면도 (3구간)

3. 특정공법 제안공사비 산출기준

가. 특정공법 제안공사비는 설계가로 산출하여 제출해야 합니다.

나. 제안금액은 2024년 상반기 노임단가, 2024년 1월 물가정보, 물가자료, 거래가격 등 가격정보지, 2024년 상반기 기계경비 및 표준품셈 등 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 근거하여야 합니다.

다. 공사비는 영구앵커, 비탈면 녹화, 암파쇄 방호시설에 따른 공종을 적용합니다.

라. “다”항에 대한 상기 공법에 대한 일체가 제안금액에 포함되어야하며, 향후 설계․시공단계에서 미반영이 확인된 경우 추가 공사비는 제안자가 전액 부담하여야 합니다.

마. 제안공사비는 노무비, 재료비, 경비로 구분하여 제경비 및 부가가치세를 포함한 순공사금액으로 작성합니다.[제시한 공사비의 적정함을 증명하는 산출내역서(내역서갑지, 내역서, 일위대가표, 단가산출서, 견적서 등)를 반드시 제출]

바. 제안금액 작성 시 누락, 오기 등의 사유로 설계․시공단계에서 증액할 수 없습니다.

사. 발주청에서 제시한 공사규모와 동일한 물량을 공사할 수 있도록 제안금액을 산출하여야 합니다.

아. 실시설계 진행과정에서 관계기관 협의 등에서 발생하는 변경사항 등 발주처가 인정하는 범위 내에서 설계변경이 가능합니다.