붙임 1		기술제안서 제출안내(수정)

「국도56호선 검산2교 유지보수공사」

신기술·특허 공법(자재) 선정 기술제안서 제출안내

2025. 4.

Ⅰ. 신기술·특허 공법(자재) 기술제안 과업개요

1. 사업현황

❍ 목    적

- 본 과업은 위임국도 노선에 위치한 노후․파손교량 유지보수공사를 통하여 안전사고를 사전에 예방하고 쾌적한 도로 환경 조성과 효율적인 도로 유지관리에 만전을 기하여 통행의 편의를 도모하고자함.

□ 사업개요

- 사 업 명 : 국도56호선 검산2교 유지보수공사

- 위    치 : 강원특별자치도 홍천군 서석면 검산리 일원

□ 사업내용

- 규    모 : 단면복구 517㎡   ※ 세부제원 기술제안 기준 참고

- 추정사업비 : 162백만 원

- 공사예정기간 : 2025년 6월 ~ 2025년 12월(예정)

□ 위치도

Ⅱ. 신기술·특허 공법(자재) 기술제안 기준

■ 경관옹벽

1. 제안범위

❍ 제 안 명 : 신기술·특정공법(자재) 기술제안

구분	특정공법	제 원		추정금액	비 고
		규 격	수 량
검산2교	단면복구	T=30mm, 천정	356㎡	162백만 원
		T=50mm, 벽체, 방청	71㎡
		T=30mm, 천정, 방청	90㎡

※ 실시설계 및 행정절차 심의, 현장여건 및 발주처의 방침에 따라 물량변동이 있을 수 있음

※ 수정사유 : 기술제안 단가 세부 산정을 위한 제원(규격, 수량) 세분화

2. 계획평면도

3. 특정공법 제안공사비 산출기준

가. 특정공법 제안공사비는 설계가로 산출하여 제출해야 합니다.

나. 제안금액은 2025년 상반기 노임단가, 2025년 3월 물가정보, 물가자료,
거래가격 등 가격정보지, 2025년 상반기 기계경비 및 표준품셈 등 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 근거하여야 합니다.

다. 공사비는 콘크리트 단면복구에 따른 공종을 적용합니다.

라. “다”항의 콘크리트 단면복구에 대한 금액 일체가 제안금액에 포함되어야하며, 향후 설계․시공단계에서 미반영이 확인된 경우 추가 공사비는 제안자가 전액 부담하여야 합니다.

마. 제안공사비는 노무비, 재료비, 경비로 구분하여 제경비 및 부가가치세를 제외한 순공사금액(100%)으로 작성합니다.[제시한 공사비의 적정함을 증명하는 산출내역서(내역서갑지, 내역서, 일위대가표, 단가산출서, 견적서 등)를 반드시 제출]

바. 제안금액 작성 시 누락, 오기 등의 사유로 설계․시공단계에서 증액할 수 없습니다.

사. 발주청에서 제시한 공사규모와 동일한 물량을 공사할 수 있도록 제안금액을 산출하여야 합니다.

아. 실시설계 진행 과정에서 관계기관 협의 등에서 발생하는 변경사항 등 발주처가 인정하는 범위 내에서 설계변경이 가능합니다.

Ⅲ. 보수 및 유지관리 계획

검산2교 교량대장

구분		내 용	구분	내 용
시설물명		검산2교	시설물번호	BR1992-0000723
준공년도		1992년 01월 01일	관리번호	-
위치		홍천군 서석면 검산리1060
설계하중		DB/DL-18.0	노선명	국도56호선
제원	연장	L=45.0m (3@15m=45.0m)
	폭	B=10.0m
상부구조		RCS	하부구조	교대 : 역T형
				교각 : 벽식
받침장치		탄성받침	신축장치	핑거 조인트

안전점검 결과(검산2교)

안전등급 지정 결과
평가구분	상태평가(2025)	안전등급
평가등급	C등급 (6.8)	-
안전등급	검산2교에 대한 상태등급은 『보조부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성, 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태』인 “C(보통)” 등급으로 평가되었다.
중점 유지관리 사항	- 슬래브 하면의 박락 및 철근노출이 방치되어 콘크리트의 열화 진행중인 상태로 확인됨.

3.2 특정공법적용 사유

공법적용 대상 : 단면복구

∙ 검산2교는 정기안전점검 결과, 상태등급은“C(보통)” 등급으로 평가되었으며 현장조사를 실시한 결과, 슬래브하면 및 연석부에 박락 및 철근노출이 발생되어 있어 표면 및 단면보수가 필요한 상태이며, 교면포장 파손, 소성변형, 망상균열 등 발생하여 교면방수 및 재포장이 필요한 상태임.

∙ 보수공법 적용은 일반적인 시멘트-몰탈 공법을 적용하였을 경우, 기존 구조물과의 부착성, 재료의 강도, 중성방지 효과, 균열제어 등에서 특정공법에 비해 현저히 떨어지므로 지속적인 유지관리 측면에서 내구성이 우수한 특정공법을 적용하는 것이 타당하다고 판단됨.