강원도고시 제2015-172호

고성군 거진 취․정수장 수도시설 폐지인가 고시(안)

고성군 거진읍 거진 취․정수장 지방상수도시설에 대하여 수도법 제17조 제1항 규정에 의거 “폐지인가” 하였기에, 수도법 제17조 제3항 규정에 의거 다음과 같이 고시 합니다.

2015년  5월  8일

강   원   도   지   사

구 분	기 존 시 설 (인가일 : 1965.05.15)	폐지 시설	폐지사유
제 원	- 위치 ㆍ 취수시설 : 고성군 거진읍 자산리 95번지 ㆍ 정수시설 : 고성군 거진읍 자산리 95번지 - 시설용량 : 취수 7,000㎥/일, 정수 7,000㎥/일	- 좌동	고성 통합상수도 정수공급으로 가동 중지된 기존 노후 취・정수시설(거진취정·수장) 폐지
취수시설 (7,000㎥/일)	- 취수보 2개 - 집수매거 2열 - 취수펌프: 양정24mH,편흡입벌류트펌프×2대 - 기타 : 진공펌프 2.2kw	- 좌동
도수시설	- 주취수 D100mm(PE) - 보조취수 D100mmCIP) - 흡수정 B2.0m×L3.0m×H7.4m	- 좌동
정수시설 (7,000㎥/일)	- 착수정 ㆍ 구조 : 장방형 RC조 ㆍ 규격 : L3.9m×B2.0m×H2.4m ㆍ 용량 : 17.94㎥ - 급속여과지 : 58.86㎡ D3.3m×H6.8m×2지 D4.0m×H6.8m×2지 D4.6m×H7.4m×1지 - 소독설비(염소소독) ㆍ소독제 : 액체염소(1,000g/hr) ㆍ염소주입시설 : 직결형투입기 2ℓ/hr × 1대 ㆍ염소가스중화설비 : 가스검지기(반도체 확산식) 1조, 중화탑 1조, 가성소다 공급펌프 2HP×1대, 교반기 1HP×1대, 송풍기 2HP×1대 - 정수지(정방형 철근 콘크리트) ㆍ규격 : L10.7m×B5.9m×H4.9m×1지 ㆍ용량 : 300㎥	- 좌동 - 좌동 - 좌동 - 좌동

※ 기타 관련서류는 고성군 상수도사업소(033-680-3764)에 비치하고 있으니, 이해 관계인은 열람하시기 바랍니다.  끝.