강원도고시 제2015-259호

가곡천 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 가곡천 하천기본계획을 아래와 같이 고시 합니다.

2015년  7월  6일

강   원   도   지   사

1. 목   적

하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발 지침을 확립하고자 함.

수계명	하천명	수 립 구 간		수립연장 (㎞)	비 고
		시 점	종 점
한강 동해	가곡천 (지방하천)	강원도 삼척시 원덕읍 노경리 산117-1 번지선	강원도 삼척시 원덕읍 월천리 659-50번지선 해안(동해합류부)	2.27㎞	26.3㎞ 중 일부변경

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위 : 백만㎥/년)

유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	연평균 강우량 (mm)	수자원 총 량	수자원 부존량(유출량)			손실량
				홍수시	평상시	계
264.19	40.96	1,285.60	339.65	121.76	45.01	166.77	172.88

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

○ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수빈도 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
가곡천	가곡천 종점 (No.0)	100	1,597	1,600	3.23	350

5. 보전지구․복원지구․친수지구에 관한 사항

하천명	지구구분	구 간(No.)	구간거리(㎞)	공간관리계획
가곡천	보전지구	No. 0-500 ～ No.0+421	0.921	- 경관지역설정 : 천혜의 경관 경험 - 현행 하도 선형 유지 및 사주 보호 하도내 인위적 시설계획 지양 - 둑마루 등에 최소한의 시설 계획 : 시설계획시 계획홍수위 이상의 충분한 높이로 설치요망
	친수지구	No.0+421 ～ No.1+190	0.769	- 현행 하도 선형 유지 및 사주 보호 - 자연친화적인 호안계획 - 친수시설 계획
	복원지구	No.1+190 ～ No.2+270	0.769	- 기존 제방 보축 및 단면보강 - 교량 재설치(노경교) - 월천하보 : 저단차 다단형 여울보 설치 하도내 초지 및 사주 등은 최대한 보전 수질정화 도모

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

- 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 치수과(☎ 033-249-2814) 및 삼척시 건설과(☎ 033-570-3496)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.