강원도 고시 제2022-19호

2022년 건설공사 품질시험수수료 고시

건설기술진흥법시행규칙 제53조 및 강원도건설공사품질관리 및 시험수수료 징수조례 제4조의 규정에 따라 2022년도 건설공사 품질시험수수료를 다음과 같이 결정·고시합니다.

2022년  1월  11일

강   원   도   지   사

1. 고   시   명: 2022년 건설공사 품질시험수수료

2. 시 험 종 목: 27개 분야 152종목

3. 적용시행일: 2022. 2. 1.

2022년 건설공사 품질시험수수료

종별	시험종목	시험방법	수수료	소요일수	비고
성토용 흙	함수비	KSF 2306	13,200	4
	입도	KSF 2302	206,900	5
	세립토비율	KSF 2309	36,500	4
	밀도	KSF 2308	55,200	5
	액성한계	KSF 2303	59,900	4
	소성한계	KSF 2303	37,800	4
	노상토지지력비(CBR)	KSF 2320	347400	10
	다짐	KSF 2312	191,100	4
	토량환산계수(L)	시방서	524,300	4
	토량환산계수(L/C)	시방서	715,500	8
되메우기 및 구조물 뒷채움	다짐	KSF 2312	181,600	4
	현장밀도	KSF 2311	87,300	4
	평판재하(성토체)	KSF 2310	191,700	4
	입도	KSF 2302	206,900	5
	함수비	KSF 2306	13,200	4
축제 성토공	다짐	KSF 2312	173,700	4
	현장밀도	KSF 2311	78,500	4
노체 및 노상	다짐	KSF 2312	173,500	4
	함수비	KSF 2306	13,000	4
노체 및 노상	현장밀도	KSF 2311	78,000	4
	평판재하	KSF 2310	191,700	4
동상방지층 및 보조기층	0.08mm체 통과량	KSF 2511	20,100	4
	골재의 밀도 및 흡수율	KSF 2503	37,600	5
	마모	KSF 2508	40,800	4
	노상토지지력비(CBR)	KSF 2320	319,600	10
	다짐	KSF 2312	172,300	5
	체가름	KSF 2502	189,400	4
	함수비	KSF 2306	13,000	4
	단위질량	KSF 2305	11,800	4
	현장밀도	KSF 2311	78,000	4
	평판재하	KSF 2310	191,700	4
	모래당량시험	KSF 2340	75,000	5
아스팔트 혼합물용 골재	부순굵은골재/입도	KSF 2502	36,900	4
	부순굵은골재/절건밀도	KSF 2503	38,700	5
	부순굵은골재/흡수율	KSF 2503	14,100	5
	부순굵은골재/안정성	KSF 2507	87,500	14
	부순굵은골재/편장석률	KSF 2575	25,100	4
	부순굵은골재/마모율	KSF 2508	38,200	4
	부순굵은골재/파쇄면비율	KSF 2357	11,800	4
	잔골재/입도	KSF 2502	42,200	4
	잔골재/절건밀도	KSF 2503	38,000	5
	잔골재/흡수율	KSF 2503	13,100	5
	잔골재/안정성	KSF 2507	87,500	14
	잔골재/모래당량	KSF 2340	76,400	5
	잔골재/공극률	KSF 2384	25,700	5
아스팔트 콘크리트	배합설계	시방서	1,931,700	30
	다짐횟수	KSF 2337	39,900	4
아스팔트 콘크리트	안정도, 흐름값	KSF 2337	83,900	4
	공극률,포화도,간극율	KSF 2349	90,600	5
아스팔트 포장용 채움재	수분함량	KSF 3501	14,500	5
	입도	KSF 3501	30,000	4
	액성지수	KSF 2303	20,300	4
	소성지수	KSF 2303	17,400	4
	흐름시험	KSF 3501	72,800	4
	침수팽창	KSF 3501	40,500	4
	박리 저항성	KSF 3501	13,400	4
플랜트 혼합물	혼합물온도	시방서	45,000	3
	역청함유량	KSF 2354	116,500	4
	역청함유량, 체가름	KSF 2502	128,300	4
	마샬안정도, 흐름값	KSF 2337	86,300	4
	피막박리	KSF 2355	196,200	4
혼합물의 포설	코아채취	KSF 2367	69,400	실소요일
	밀도	KSF 2353	53,800	4
	두께	KSF 2367	29,700	3
투수성 아스팔트 혼합물	안정도, 흐름값	KSF 2337	82,800	4
	공극률,포화도,간극율	KSF 2349	88,800	4
굳지아니한 콘크리트 (레미콘포함)	배합설계	시방서	1,592,100	40
	현장배합수정	시방서	79,100	4
	온도	시방서	15,600	4
	슬럼프 또는 슬럼프 플로	KSF 2402	8,700	4
	공기량	KSF 2409	19,900	4
	용적	KSF 4009	17,700	4
	염화물 함유량	KSF 4009	17,700	4
	휨강도	KSF 2408	30,200	실소요일
	압축강도	KSF 2405	12,500	실소요일
굳지아니한 콘크리트 (레미콘포함)	공시체 캡핑	KSF 2403	11,400	3
	공시체 제작		48,500	실소요일
콘크리트용 골 재	절대 건조 밀도 및 흡수율	KSF 2503	39,600	5
	입도,조립률	KSF 2502	42,500	4
	0.08mm체 통과량	KSF 2511	19,600	4
	잔골재의 유기불순물	KSF 2510	23,000	4
	점토 덩어리	KSF 2512	30,200	5
	단위질량	KSF 2505	11,400	4
	굵은 골재의 마모율	KSF 2508	38,000	4
콘크리트용 골 재	알칼리 골재 반응시험	ASTMC 1260	258,600	20
	안정성	KSF 2507	93,900	14
	염화물 함유량	KSF 2515	25,200	4
	잔골재의 표면수량	KSF 2509	36,600	4
	입자모양판정 실적률	KSF 2527	20,400	4
콘크리트용 순환골재	절대 건조 밀도 및 흡수율	KSF 2503	39,200	5
	입도	KSF 2502	41,900	4
	0.08mm체 통과량	KSF 2511	19,600	4
	입자모양판정 실적률	KSF 2527	20,400	4
	굵은 골재의 마모율	KSF 2508	38,000	4
	점토덩어리량	KSF 2512	30,200	5
	이물질함유량/유기이물질	KSF 2576	107,500	7
	이물질함유량/무기이물질	KSF 2576	25,300	7
	알칼리 골재 반응시험	ASTMC 1260	258,600	20
	굵은 골재의 안정성	KSF 2507	95,400	14
시멘트 안정처리기층	체가름	KSF 2502	189,600	4
	밀도 및 수율/굵은골재	KSF 2503	37,600	5
	밀도 및 흡수율/잔골재	KSF 2503	38,800	5
	안정성	KSF 2507	89,000	14
	마모	KSF 2508	39,600	4
시멘트 안정처리기층	연석량	KSF 2516	36,000	4
	점토덩어리 함유량	KSF 2512	31,400	5
	0.08 mm체 통과량	KSF 2511	21,200	4
	모래당량	KSF 2340	76,700	5
포틀랜드 시멘트	분말도	KSL 5106	37,900	4
	안정도	KSL 5107	29,800	실소요일
	압축강도	KSL 5105	39,700	14
콘크리트용 고로슬래그 미분말	밀도	-	17,700	5
	비표면적	KSL 5106	30,900	4
	강열감량	KSL 5120	15,100	4
콘크리트 코 아	코아채취	시방서	134,900	실소요일
	두께	시방서	8,500	3
석 재	밀도 및 흡수율	KSF 2518	46,700	5
	압축강도	KSF 2519	26,800	5
보·차도용 콘크리트 인터로킹블록	겉모양 및 치수	KSF 4419	11,000	3
	휨강도	KSF 4419	32,800	4
	흡수율	KSF 4419	31,000	5
	유색층 두께	KSF 4419	8,500	3
콘크리트 경계블록 (보차도용)	겉모양 및 치수	KSF 4006	11,000	3
	휨강도	KSF 4006	32,000	4
	흡수율	KSF 4006	29,200	5
	표면층 두께	KSF 4006	12,400	3
호안용 블 록	압축강도	-	26,100	4
	흡수율	-	43,600	5
콘크리트 벽 돌	겉모양 및 치수	KSF 4004	10,300	3
	기건비중	KSF 4004	17,800	5
	압축강도	KSF 4004	27,800	4
	흡수율	KSF 4004	49,500	5
점토벽돌	겉모양 및 치수	KSL 4201	10,300	3
	흡수율	KSL 4201	44,900	5
	압축강도	KSL 4201	37,300	4
속빈콘크리트 블 록	겉모양및치수	KSF 4002	11,000	3
	기건비중	KSF 4002	20,300	5
	압축강도	KSF 4002	23,400	4
	흡수율	KSF 4002	43,600	3
철근콘크리트용 봉 강	인장, 항복강도	KSB 0801	26,500	4
	인장강도	KSB 0801	26,300	4
	인장강도 및 연신율	KSB 0801	26,500	4
	굽힘성	KSB 0804	14,000	4
	겉모양,치수,무게	KSD 3504	5,600	3
차선도색	휘도시험	시방서	71,900	3
보차도 포장용 판 석	모양 및 치수	KSF 2530-1	11,000	3
	휨 강도	KSF 2530-1	31,800	4
	흡수율	KSF 2530-1	29,300	5
플라이 애 시	수 분	KSL 5405	10,800	4
	강열감량	KSL 5405	10,900	4
	밀 도	KSL 5110	16,600	5
	분말도	KSL 5405	37ㅡ100	4

□ 현장조사경비(출장비)

시 · 군	조사경비	시 · 군	조사경비	시 · 군	조사경비
춘천시	127,600	삼척시	165,300	철원군	165,100
원주시	39,500	홍천군	117,600	화천군	145,200
강릉시	145,400	횡성군	100,300	양구군	143,500
동해시	160,300	영월군	122,700	인제군	138,900
태백시	149,600	평창군	122,800	고성군	162,400
속초시	166,200	정선군	142,300	양양군	159,700