강원도 고시 제2022-222호

주천강권역(주천강, 강림천, 황둔천, 오미천, 신일천, 송한천)
하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 지방하천 주천강권역 하천기본계획(변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2022년  7월  8일

강   원   도   지   사

1. 목   적

◦ 지방하천 주천강, 강림천, 황둔천, 오미천, 신일천, 송한천에 대하여 하천법 제25조 및 같은 법 시행령 제24조 규정에 의거 하천기본계획을 재수립하여 하천을 자연친화적으로 정비·보전하며, 지정·관리·사용 및 보전 등에 관한 사항을 규정함으로써 하천을 효율적으로 유지 관리하여, 수자원 종합개발 지침을 확립하여 공공복리의 증진에 이바지하고자 함

하천 명칭	하천 등급	과업구간		연장 (㎞)	비고
		시점	종점
주천강	지방하천	강원도 횡성군 둔내면 화동리	강원도 영월군 한반도면 평창강(국가) 합류점	86.20
강림천	지방하천	강원도 횡성군 강림면 부곡리	강원도 횡성군 강림면 주천강(지방) 합류점	7.59
황둔천	지방하천	강원도 원주시 신림면 황둔리	강원도 원주시 신림면 주천강(지방) 합류점	9.50
오미천	지방하천	충청북도 제천시 송학면 오미리	강원도 원주시 신림면 황둔천(지방) 합류점	6.42
신일천	지방하천	강원도 영월군 주천면 신일리	강원도 영월군 주천면 주천강(지방) 합류점	3.76
송한천	지방하천	충청북도 제천시 송학면 송한리	강원도 영월군 주천면 주천강(지방) 합류점	7.64

2. 연평균강우량과 하천 수자원의 부존량에 관한 사항

(단위: 백만㎥/년)

하 천 명	유역면적 (㎢)	연평균 강우량 (㎜)	수자원 총 량	수자원 부존량			손실량
				계	홍수시	평상시
주천강	607.93	1,320.57	802.81	483.89	359.21	124.68	318.92
			100.00%	60.27%	44.74%	15.53%	39.73%
강림천	52.74		69.65	41.98	31.16	10.82	27.67
			100.00%	60.27%	44.74%	15.53%	39.73%
황둔천	58.58		77.36	46.63	34.61	12.01	30.73
			100.00%	60.27%	44.74%	15.53%	39.73%
오미천	16.94		22.37	13.48	10.01	3.47	8.89
			100.00%	60.27%	44.74%	15.53%	39.73%
신일천	16.04	1,320.57	21.18	12.77	9.48	3.29	8.41
			100.00%	60.27%	44.74%	15.53%	39.73%
송한천	25.12		33.17	19.99	14.84	5.15	13.18
			100.00%	60.27%	44.74%	15.53%	39.73%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

하천명	산정지점 명칭	유 역 면 적 A(km2)	유 로 연 장 L(km)	빈도 (년)	계획홍수량 (㎥/s)		유역 및 홍수방어시설별 홍수량
					하도분담	유역분담
주천강	주천강 종점	607.93	90.84	100	3,160	-	-
	송한천 합류후	592.41	85.40	100	3,062	-	-
	송한천 합류전	567.29	85.40	100	2,936	-	-
	신일천 합류후	551.14	76.29	100	2,814	-	-
	신일천 합류전	535.10	76.29	100	2,801	-	-
	법흥천 합류후	518.44	69.19	100	2,801	-	-
	법흥천 합류전	471.33	69.19	100	2,602	-	-
	황둔천 합류후	437.25	59.03	100	2,469	-	-
	황둔천 합류전	378.66	59.03	100	2,039	-	-
	운학천 합류후	341.89	53.97	100	1,778	-	-
주천강	운학천 합류전	312.56	53.97	100	1,582	-	-
	강림천 합류후	284.17	40.89	100	1,533	-	-
	강림천 합류전	231.44	40.89	100	1,295	-	-
	상안천 합류후	183.26	31.14	100	1,272	-	-
	상안천 합류전	150.91	31.14	100	1,002	-	-
	현천교 지점	85.88	16.70	100	936	-	-
	석문천 합류후	51.85	11.55	100	702	-	-
	석문천 합류전	20.85	11.55	100	285	-	-
강림천	강림천 종점	52.74	13.96	80	622	-	-
	노구소교 지점	46.59	11.22	80	607	-	-
	가래천 합류후	37.68	9.08	80	536	-	-
	가래천 합류전	31.70	9.08	80	454	-	-
	가마천 합류후	29.44	7.21	80	450	-	-
	가마천 합류전	22.76	7.21	80	362	-	-
	무례천 합류점	12.16	6.36	80	202	-	-
황둔천	황둔천 종점	58.58	13.82	80	737	-	-
	계야천 합류후	55.66	12.47	80	737	-	-
	계야천 합류전	54.27	12.47	80	734	-	-
	솔치천 합류후	52.62	11.34	80	734	-	-
	솔치천 합류전	51.07	11.34	80	710	-	-
	오미천 합류후	47.16	10.27	80	688	-	-
	오미천 합류전	30.21	10.27	80	479	-	-
	소야천 합류후	28.80	8.55	80	479	-	-
	소야천 합류전	24.15	8.55	80	439	-	-
	재사천 합류후	22.99	7.18	80	439	-	-
	재사천 합류전	15.50	7.18	80	273	-	-
	창촌천 합류후	9.33	4.79	80	184	-	-
황둔천	창촌천 합류전	6.15	4.79	80	113	-	-
오미천	오미천 종점	16.94	7.69	80	244	-	-
	오미저수지 지점	14.63	6.13	80	218	-	-
	오미교 지점	9.67	5.22	80	154	-	-
	소바위2천 합류후	9.06	4.31	80	151	-	-
	소바위2천 합류전	6.18	4.31	80	97	-	-
	무명6교 지점	2.62	2.08	80	46	-	-
신일천	신일천 하구	16.04	6.22	80	275	-	-
	신일솔치천 합류후	15.93	5.99	80	275	-	-
	신일솔치천 합류전	9.46	5.99	80	159	-	-
	한남천 합류후	7.91	4.02	80	147	-	-
	한남천 합류전	5.49	4.02	80	98	-	-
	신일큰골천 합류점	3.64	2.39	80	72	-	-
송한천	송한천 종점	25.12	10.82	80	344	-	-
	쉰다랭이천 합류후	23.51	9.23	80	344	-	-
	쉰다랭이천 합류전	16.81	9.23	80	233	-	-
	초장골천 합류후	10.63	5.41	80	174	-	-
	초장골천 합류전	10.12	5.41	80	163	-	-
	엄승골천 합류점	5.58	3.09	80	104	-	-

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량·계획홍수량·계획홍수위 및 계획하폭에 관한 사항

하천명	주요지점	홍수빈도 (년)	기 본 홍수량 (㎥/s)	계 획 홍수량 (㎥/s)	계 획 홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
주천강	주천강 종점 [NO.0+000]	100	3,160	3,160	217.97	437
	송한천 합류전 [NO.5+320]	100	2,936	2,936	226.97	176
	신일천 합류전 [NO.14+445]	100	2,801	2,801	146.75	143
주천강	법흥천 합류전 [NO.21+550]	100	2,602	2,602	266.91	107
	황둔천 합류전 [NO.31+625]	100	2,039	2,039	304.89	134
	운학천 합류전 [NO.36+635]	100	1,582	1,582	329.05	72
	강림천 합류전 [NO.49+790]	100	1,295	1,295	388.33	111
	상안천 합류전 [NO.59+575]	100	1002	1002	422.12	110
	현천교 지점 [NO.74+010]	100	936	936	480.65	108
	석문천 합류전 [NO.79+145]	100	285	285	499.09	85
강림천	강림천 종점 [NO.0+000]	80	622	622	388.29	87
	노구소교 지점 [NO.2+686]	80	607	607	413.94	66
	가래천 합류전 [NO.4+825]	80	454	454	444.57	79
	가마천 합류전 [NO.6+700]	80	362	362	465.92	50
	무례천 합류점 [NO.7+550]	80	202	202	478.68	59
황둔천	황둔천 종점 [NO.0+000]	80	737	737	304.68	227
	계야천 합류전 [NO.1+334]	80	734	734	312.68	63
	솔치천 합류전 [NO.2+460]	80	710	710	321.23	87
	오미천 합류전 [NO.3+528]	80	479	479	333.01	87
	소야천 합류전 [NO.5+229]	80	439	439	357.08	35
	재사천 합류전 [NO.6+600]	80	273	273	376.04	50
황둔천	창촌천 합류전 [NO.8+980]	80	113	113	427.81	34
오미천	오미천 종점 [NO.0+000]	80	244	244	333.61	37
	오미저수지 지점 [NO.1+538]	80	218	218	367.80	137
	오미교 지점 [NO.2+377]	80	154	154	369.95	40
	소바위2천 합류전 [NO.3+267]	80	97	97	387.17	34
	무명6교 지점 [NO.5+777]	80	46	46	457.84	15
신일천	신일천 하구 [NO.0+000]	80	275	275	246.36	116
	신일솔치천 합류전 [NO.0+155]	80	159	159	246.99	36
	한남천 합류전 [NO.2+130]	80	98	98	276.22	21
	신일큰골천 합류점 [NO.3+760]	80	72	72	316.99	9
송한천	송한천 종점 [NO.0+000]	80	344	344	226.72	52
	쉰다랭이천 합류전 [NO.1+493]	80	233	233	236.34	33
	초장골천 합류전 [NO.5+315]	80	163	163	280.01	25
	엄승골천 합류점 [NO.7+640]	80	104	104	329.36	13

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

하천명	순번	구 간(No.)		안 별	지구구분	연장 (m)	비고
		종점	시점
주천강	1	0+000	0+900	좌	보전지구(특별보전)	900
	2	0+900	3+800	좌	복원지구	2,900
	3	3+800	8+100	좌	보전지구(일반보전)	4,300
주천강	4	8+100	10+800	좌	복원지구	2,700
	5	10+800	16+600	좌	친수지구(근린지구)	5,800
	6	16+600	17+600	좌	복원지구	1,000
	7	17+600	19+067	좌	보전지구(일반보전)	1,467
	8	19+067	19+250	좌	복원지구	183
	9	19+250	19+950	좌	보전지구(일반보전)	700
	10	19+950	21+000	좌	복원지구	1,050
	11	21+000	22+000	좌	친수지구(근린지구)	1,000
	12	22+000	36+400	좌	보전지구(일반보전)	14,400
	13	36+400	37+200	좌	복원지구	800
	14	37+200	47+400	좌	보전지구(일반보전)	10,200
	15	47+400	48+400	좌	복원지구	1,000
	16	48+400	50+400	좌	보전지구(일반보전)	2,000
	17	50+400	51+000	좌	복원지구	600
	18	51+000	55+600	좌	보전지구(일반보전)	4,600
	19	55+600	56+200	좌	복원지구	600
	20	56+200	58+600	좌	보전지구(일반보전)	2,400
	21	58+600	60+400	좌	복원지구	1,800
	22	60+400	65+400	좌	보전지구(일반보전)	5,000
	23	65+400	66+600	좌	복원지구	1,200
	24	66+600	67+800	좌	보전지구(일반보전)	1,200
	25	67+800	72+200	좌	복원지구	4,400
	26	72+200	73+400	좌	보전지구(일반보전)	1,200
	27	73+400	75+270	좌	복원지구	1,870
	28	75+270	75+755	좌	친수지구(근린지구)	485
	29	75+755	76+200	좌	복원지구	445
	30	76+200	76+444	좌	친수지구(근린지구)	244
	31	76+444	77+029	좌	친수지구(근린지구)	585
	32	77+029	77+359	좌	친수지구(근린지구)	330
	33	77+359	86+200	좌	복원지구	8,841
	34	0+000	0+900	우	보전지구(특별보전)	900
	35	0+900	5+600	우	복원지구	4,700
주천강	36	5+600	10+000	우	보전지구(일반보전)	4,400
	37	10+000	12+400	우	복원지구	2,400
	38	12+400	17+600	우	보전지구(일반보전)	5,200
	39	17+600	19+600	우	수지구근린친수	2,000
	40	19+600	22+000	우	보전지구(일반보전)	2,400
	41	22+000	23+100	우	복원지구	1,100
	42	23+100	25+800	우	친수지구(근린지구)	2,700
	43	25+800	26+400	우	복원지구	600
	44	26+400	44+900	우	보전지구(일반보전)	18,500
	45	44+900	46+600	우	복원지구	1,700
	46	46+600	54+600	우	보전지구(일반보전)	8,000
	47	54+600	55+800	우	복원지구	1,200
	48	55+800	57+800	우	보전지구(일반보전)	2,000
	49	57+800	59+100	우	복원지구	1,300
	50	59+100	63+000	우	보전지구(일반보전)	3,900
	51	63+000	64+400	우	복원지구	1,400
	52	64+400	66+400	우	보전지구(일반보전)	2,000
	53	66+400	70+000	우	복원지구	3,600
	54	70+000	73+000	우	보전지구(일반보전)	3,000
	55	73+000	86+200	우	복원지구	13,200
강림천	1	0+000	0+800	양	친수지구(근린지구)	1,600
	2	0+800	2+550	좌	복원지구	1,750
	3	0+800	1+300	우	복원지구	500
	4	1+300	2+300	우	보전지구(일반보전)	1,000
	5	2+550	6+100	좌	보전지구(일반보전)	3,550
	6	2+300	5+650	우	보전지구(일반보전)	3,350
	7	6+100	7+590	좌	복원지구	1,490
	8	5+650	7+590	우	복원지구	1,940
황둔천	1	0+000	1+329	좌	복원지구	1,329
	2	0+000	1+045	우	복원지구	1,045
황둔천	3	1+329	2+033	좌	보전지구(일반보전)	704
	4	1+045	2+033	우	보전지구(일반보전)	988
	5	2+033	2+500	양	복원지구	934
	6	2+500	3+000	좌	보전지구(일반보전)	500
	7	2+500	5+100	우	보전지구(일반보전)	2,600
	8	3+000	4+300	좌	친수지구(근린지구)	1,300
	9	4+300	9+500	좌	복원지구	5,200
	10	5+100	6+050	우	복원지구	950
	11	6+050	7+200	우	보전지구(일반보전)	1,150
	12	7+200	7+950	우	복원지구	750
	13	7+950	8+850	우	보전지구(일반보전)	900
	14	8+850	9+100	우	복원지구	250
	15	9+100	9+500	우	보전지구(일반보전)	400
오미천	1	0+000	0+650	좌	보전지구(일반보전)	650
	2	0+000	1+240	우	보전지구(일반보전)	1,240
	3	0+650	0+800	좌	복원지구	150
	4	0+800	2+200	좌	보전지구(일반보전)	1,400
	5	1+240	1+350	우	복원지구	110
	6	1+350	2+200	우	보전지구(일반보전)	850
	7	2+200	6+050	좌	친수지구(근린지구)	3,850
	8	2+200	5+800	우	친수지구(근린지구)	3,600
	9	6+050	6+420	좌	보전지구(일반보전)	370
	10	5+800	6+420	우	복원지구	620
신일천	1	0+000	0+400	양	보전지구(일반보전)	800
	2	0+400	3+760	양	복원지구	6,720
송한천	1	0+000	7+640	양	복원지구	15,280

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 건설교통국 치수과(☎ 033-249-2814), 원주시 건설방재과(☎ 033-737-3242), 횡성군 건설과(☎ 033-340-2529), 영월군 안전건설과(☎ 033-370-2727)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.