강원도 고시 제2022-226호

해송천 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 지방하천 해송천 하천기본계획(변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2022년  7월  8일

강   원   도   지   사

1. 하천기본계획 변경의 목적

◦ 지방하천 해송천에 대하여 하천법 제25조 및 같은 법 시행령 제24조 규정에 의거 하천기본계획을 재수립하여 하천을 자연친화적으로 정비·보전하며, 지정·관리·사용 및 보전 등에 관한 사항을 규정함으로써 하천을 효율적으로 유지 관리하여, 수자원 종합개발 지침을 확립하여 공공복리의 증진에 이바지하고자 함

하천 명칭	하천 등급	과업구간		연장 (㎞)	비고
		시점	종점
해송천	지방 하천	강원도 양양군 현남면 상월천리 산 1-1	강원도 양양군 현남면 인구리 해안선 129	5.80

2. 연평균강우량과 하천 수자원의 부존량에 관한 사항

(단위: 백만㎥/년)

하 천 명	유역면적 (㎢)	연평균 강우량 (㎜)	수자원 총 량	수자원 부존량			손실량
				계	홍수시	평상시
해송천	15.42	1,410.3	21.75	12.30	7.02	5.28	9.45
			100.00%	56.55%	32.27%	24.28%	43.45%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

하천명	산정지점 명칭	유 역 면 적 A(k㎡)	유 로 연 장 L(km)	빈도 (년)	계획홍수량 (㎥/s)		유역 및 홍수방어시설별 홍수량
					하도분담	유역분담
해송천	해송천 하구	15.42	7.88	80	262	-	-
	돌골천(소) 합류후	14.93	7.32	80	258	-	-
	돌골천(소) 합류전	10.64	7.32	80	183	-	-
	감나무골천(소) 합류후	9.93	6.32	80	176	-	-
	감나무골천(소) 합류전	8.89	6.32	80	161	-	-
	강내미골	6.28	4.07	80	161	-	-
	독가마천(소) 합류후	4.28	4.07	80	126	-	-
해송천	독가마천(소) 합류전	3.29	3.38	80	86	-	-
	배나무골	104.01	24.19	80	68	-	-

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량·계획홍수량·계획홍수위 및 계획하폭에 관한 사항

하천명	주요지점	홍수빈도 (년)	기 본 홍수량 (㎥/s)	계 획 홍수량 (㎥/s)	계 획 홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
해송천	해송천 하구 [NO. 0+000]	80	262	262	2.38	50
	돌골천(소) 합류전 [NO. 0+560]	80	183	183	5.22	35
	감나무골천(소) 합류전 [NO. 1+560]	80	161	161	9.85	30
	강내미골 [NO. 2+520]	80	161	161	19.54	26
	독가마천(소) 합류전 [NO. 3+810]	80	86	86	38.68	20
	배나무골 [NO. 4+500]	80	68	68	55.65	16

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

하천명	순번	구 간(No.)		안 별	지구구분	연장 (m)	비고
		종점	시점
해송천	1	0+000	0+370	좌	친수지구(근린지구)	370
	2	0+000	0+370	우	친수지구(근린지구)	370
	3	0+370	4+650	좌	복원지구	4,280
	4	0+370	4+650	우	복원지구	4,280
	5	4+650	5+800	좌	보전지구(일반보전)	1,150
	6	4+650	5+800	우	보전지구(일반보전)	1,150

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도청 건설교통국 치수과(☎ 033-249-2814), 양양군 건설과(☎ 033-670-2753)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.