강릉시 고시 제2022-325호

강릉 도시관리계획(입암지구 지구단위계획구역 등)
결정(변경) 지형도면 고시

1. 강릉시 고시 제2022-298호(2022. 11. 16.)로 주택건설사업계획(변경)승인 고시되어 의제 처리된 강릉 도시관리계획(지구단위계획구역 등) 결정(변경) 사항에 대하여 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제32조, ｢토지이용규제 기본법｣ 제8조, ｢강원도 사무위임 조례｣ 제2조의 규정에 의거 다음과 같이 지형도면 승인 고시합니다.

2. 관계도서는 강릉시청 도시과에 비치하여 일반인과 이해관계인에게 보이고, 고시된 사항은 토지e음(http://www.eum.go.kr)을 통하여 확인할 수 있습니다.

2022년  12월  7일

강    릉    시    장

1. 강릉 도시관리계획(입암지구 지구단위계획구역 등) 결정(변경) 지형도면 승인 조서

가. 지구단위계획구역에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 조서

1) 지구단위계획구역 결정(변경) 지형도면 승인 조서

도면 표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기정	변경	변경후
1	입암지구	강릉시 입암동 61-3번지 일원	17,199.0	증) 16.6	17,215.6

2) 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구분	도면 표시 번호	위 치	면 적 (㎡)	변 경 사 유
변경	1	강릉시 입암동 61-3번지 일원	17,215.6	좌표측량 결과반영에 따른 면적변경

나. 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 조서

1) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 조서

가) 교통시설(도로) 결정(변경) 지형도면 승인 조서

(1) 도로 총괄표

유별	구분	합 계			1 류			2 류			3 류
		노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	3	500	4,392.0	1	104	1,077.0	2	396	3,315.0	-	-	-
	변경	4	548	4,828.7	1	104	1,083.2	3	444	3,745.5	-	-	-
소로	기정	3	500	4,392.0	1	104	1,077.0	2	396	3,315.0	-	-	-
	변경	4	548	4,828.7	1	104	1,083.2	3	444	3,745.5	-	-	-

(2) 도로 결정(변경) 지형도면 승인 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	1	136	10	국지 도로	104	대로3-8호선 입암 75-2전	소로2-200호선 입암 61-8과	일반 도로	-	강원도고시 제2011-49호 (2011. 1. 28.)
변경	소로	1	136	10	국지 도로	104	대로3-8호선 입암 75-2전	소로2-200호선 입암 61-8과	일반 도로	-	강원도고시 제2011-49호 (2011. 1. 28.)	선형 변경
기정	소로	2	00	8	국지 도로	81	소로2-200호선 입암 56-1도	소로2-86호선 입암 50-4대	일반 도로	-	강릉시고시 제2019-321호 (2019. 8. 16.)
변경	소로	2	392	8	국지 도로	81	소로2-200호선 입암 56-1도	소로2-86호선 입암 50-4대	일반 도로	-	-
기정	소로	2	86	8	국지 도로	315	대로3-10호선 입암 51-17도	소로1-14호선 입암 64-16과	일반 도로	-	강원도고시 제78-85호 (1978. 3. 27.)
신설	소로	2	200	8	국지 도로	48	소로2-392호선 입암 53-7잡	소로1-136호선 입암 61-23과	일반 도로	-	-

(3) 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
소로1-136호선	소로1-136호선	선형변경 - 폭 원: 10m - 연 장: 104m	좌표측량 결과반영에 따른 선형변경
소로2-00호선	소로2-392호선	노선번호부여 및 선형변경 - 폭 원: 8m - 연 장: 81m	신규노선번호 부여 및 사업부지 좌표측량 결과반영에 따른 선형변경
소로2-86호선	소로2-86호선	선형변경 - 폭 원: 8m - 연 장: 315m	좌표측량 결과반영에 따른 선형변경
-	소로2-200호선	신 설 - 폭 원: 8m - 연 장: 48m	지구단위계획구역 내 개설 중인 도로 반영하여 결정

2) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 조서

도면 번호	가구 번호	가구면적(㎡)		획 지				비 고
		기 정	변 경	획지 번호	위 치	면 적(㎡)
						기 정	변 경
합 계		17,199.0	17,215.6	-	-	17,199.0	17,215.6	-
소 계		12,409.0	12,386.9	-	-	12,409.0	12,386.9	-
-	1	12,409.0	12,386.9	1-1	입암동 61-3번지 일원	12,409.0	12,386.9	사업부지 좌표측량 결과 반영에 따른 면적변경
소 계		4,790.0	4,828.7	-	-	4,790.0	4,828.7	-
-	2	2,146.0	2,196.6	2-1	입암동 61-8번지 일원	2,146.0	2,196.6	사업부지 좌표측량 결과 반영에 따른 면적변경
-	2	2,644.0	2,632.1	2-2	입암동 62-13번지 일원	2,644.0	2,632.1	사업부지 좌표측량 결과 반영에 따른 면적변경

3) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 조서

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
1-1	공동주택 1-1	용도	허용	｢건축법시행령｣ 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트 및 ｢주택법｣에 의한 부대·복리시설
			불허	허용용도 이외의 용도
		건폐율		70% 이하
		용적률		250% 이하
		높 이		15층 이하
		색 채		주조색(권장) - 색상: 황색계열(10YR~5.0Y) - 명도/채도: 8.0이상 /2.0 이하 보조색(권장) - 색상: 황색계열(7.5YR~7.5Y) - 명도/채도: 5.0~7.5 / 2.5~4.0

4) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 조서

도면 번호	위 치	계획내용	비고
1-1	공동주택 1-1	공동주택내 보행주출입구 지정 - 보행주출입구는 상시 개방	공동주택부지내 보행자 전용통로를 상시 개방하여 주변 인근 주민의 보행편의 개선을 위하여 지정

2. 강릉 도시관리계획(입암지구 지구단위계획구역 등) 결정(변경) 지형도면: 실음생략