강원도 고시 제2023-171호

가곡천(부분) 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조, 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 불당천 등 2개 하천기본계획(변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2023년 5월 19일

강  원  도  지  사

1. 목   적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

하천명	과업구간		수립연장 (km)	비 고
	시 점	종 점
가곡천	가곡면 풍곡리 803 성황교	원덕읍 노경리 산117-1번지선	24.05	기수립된 하류부 2.27km를 제외한 구간

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위: 백만㎥/년)

하천명	연평균 강우량 (mm)	유역면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
가곡천 (동해합류부)	1,292.7	264.75	342.29	135.64	73.48	209.12	133.17	2015년 기수립구간
			100%	39.6%	21.5%	61.1%	38.9%
가곡천 (금회과업종점)	1,295.8	254.59	329.91	131.67	70.50	202.18	127.73	금회 수립구간
			100%	39.9%	21.4%	61.3%	38.7%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

◦ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
가곡천	동해합류부(하구)	100년	1,847	1,850	3.46~10.68	144~350
	금회 과업종점(GG00)	”	1,780	1,780	10.71~29.15	101~410
	사곡소하천 합류후(GG01')	”	1,689	1,690	30.75~46.45	105~278
	사곡소하천 합류전(GG01)	”	1,514	1,515	30.75~46.45	105~278
	동작골소하천 합류후(GG02')	”	1,514	1,515	46.45~100.38	56~281
	동작골소하천 합류전(GG02)	”	1,413	1,415	46.45~100.38	56~281
	상소하천 합류후(GG03')	”	1,391	1,395	101.65~163.44	59~165
	상소하천 합류전(GG03)	”	1,289	1,290	101.65~163.44	59~165
	동활소하천 합류후(GG04')	”	1,289	1,290	163.54~168.35	53~96
	동활소하천 합류전(GG04)	”	815	815	163.54~168.35	53~96
	성골소하천 합류후(GG05')	”	815	815	168.61~182.40	31~122
	성골소하천 합류전(GG05)	”	540	540	168.61~182.40	31~122

하천명	지구구분	안별	측점 (No.)	공간관리계획
가곡천	복원 지구	좌안	2+270 ~ 7+022	◦ 배 후 지 : 농경지, 도로, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 101m ~ 336m ◦ 제 방 : 기성제 구간(노경3, 8제), 지방도 416호선 등 ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 및 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 2개소, 세월교 1개소, 보 4개소 ◦ 지구지정 : 제방, 도로사면의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	완충 보전 지구		7+022 ~ 7+447	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 280m ~ 336m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 하천의 인위적인 훼손이 없고 인접 복원지구의 영향으로부터 보호하기 위한 완충보전지구로 지정
	복원 지구		7+447 ~ 25+229	◦ 배 후 지 : 농경지, 도로, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 53m ~ 410m ◦ 제 방 : 기성제 구간(산양3제, 기곡2제, 기곡5제, 탕곡1제, 탕곡3제, 탕곡6~8제, 탕곡10제, 오저1제, 오저5~6제, 오저9제, 풍곡2제), 지방도 416호선, 지방도 910호선 등 ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 및 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 13개소, 세월교 4개소, 징검다리 1개소, 보 9개소 ◦ 지구지정 : 제방, 도로사면의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
가곡천	일반 보전 지구	좌안	25+229 ~ 26+315	◦ 배 후 지 : 도로, 펜션, 캠핑장, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 31m ~ 56m ◦ 제 방 : 농어촌도로 가곡101호선 등 ◦ 하 도 : 단단면 형태, 법면 1:0.5 내외 ◦ 호 안 : 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 2개소, 세월교 2개소 ◦ 지구지정 : 주변이 별도관리구역(산림유전자원보호구역), 생태자연도 1등급지가 일부 포함되어 일반보전지구로 지정
	복원 지구	우안	2+270 ~ 3+982	◦ 배 후 지 : 농경지, 도로, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 104m ~ 252m ◦ 제 방 : 기성제 구간(노경2제, 노경4~6제), 농어촌도로 302호선 ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 및 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소 ◦ 지구지정 : 제방, 도로사면의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	완충 보전 지구		3+982 ~ 4+153	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 140m ~ 190m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 하천의 인위적인 훼손이 없고 인접 복원지구의 영향으로부터 보호하기 위한 완충보전지구로 지정
	복원 지구		4+153 ~ 5+737	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 110m ~ 249m ◦ 제 방 : 기성제 구간(노경7제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 및 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 세월교 1개소, 보 2개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	완충 보전 지구		5+737 ~ 6+437	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 101m ~ 151m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 하천의 인위적인 훼손이 없고 인접 복원지구의 영향으로부터 보호하기 위한 완충보전지구로 지정
	복원 지구		6+437 ~ 7+041	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 121m ~ 307m ◦ 제 방 : 기성제 구간(산양1~2제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 및 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 세월교 1개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	근린 친수 지구		7+041 ~ 8+248	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 260m ~ 336m ◦ 제 방 : 기성제 구간(산양2제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 보 1개소 ◦ 지구지정 : 하천변에 공원이 넓게 자리하여 하천이용 잠재성이 높을 것으로 판단되어 근린친수지구로 지정
가곡천	복원 지구	우안	8+248 ~ 9+370	◦ 배 후 지 : 농경지, 도로, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 135m ~ 410m ◦ 제 방 : 기성제 구간(산양2제, 산양4제), ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소 ◦ 지구지정 : 제방, 도로사면의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	완충 보전 지구		9+370 ~ 10+031	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 126m ~ 267m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 하천의 인위적인 훼손이 없고 인접 복원지구의 영향으로부터 보호하기 위한 완충보전지구로 지정
	복원 지구		10+031 ~ 11+006	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 105m ~ 259m ◦ 제 방 : 기성제 구간(기곡1제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 및 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 보 2개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	완충 보전 지구		11+006 ~ 11+260	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 110m ~ 117m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 하천의 인위적인 훼손이 없고 인접 복원지구의 영향으로부터 보호하기 위한 완충보전지구로 지정
	복원 지구		11+260 ~ 11+908	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 75m ~ 201m ◦ 제 방 : 기성제 구간(기곡3제, 기곡4제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 및 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 2개소, 보 1개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	일반 보전 지구		11+908 ~ 12+165	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 97m ~ 107m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 배후지로 수려한 경관의 산지가 자리하고 있으며 자연생태계 보전 및 유지를 위하여 일반보전지구로 지정
	복원 지구		12+165 ~ 12+570	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 104m ~ 150m ◦ 제 방 : 기성제 구간(기곡6제, 기곡7제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
가곡천	일반 보전 지구	우안	12+570 ~ 13+167	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 83m ~ 109m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 배후지로 수려한 경관의 산지가 자리하고 있으며 자연생태계 보전 및 유지를 위하여 일반보전지구로 지정
	복원 지구		13+167 ~ 14+070	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 69m ~ 145m ◦ 제 방 : 기성제 구간(기곡8제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 보 2개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	일반 보전 지구		14+070 ~ 14+915	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 78m ~ 121m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 배후지로 수려한 경관의 산지가 자리하고 있으며 자연생태계 보전 및 유지를 위하여 일반보전지구로 지정
	복원 지구		14+915 ~ 15+503	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 65m ~ 100m ◦ 제 방 : 기성제 구간(탕곡2제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:1 내외 ◦ 호 안 : 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 보 1개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	일반 보전 지구		15+503 ~ 15+859	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 56m ~ 72m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 배후지로 수려한 경관의 산지가 자리하고 있으며 자연생태계 보전 및 유지를 위하여 일반보전지구로 지정
	복원 지구		15+859 ~ 16+803	◦ 배 후 지 : 농경지, 도로, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 63m ~ 281m ◦ 제 방 : 기성제 구간(탕곡5제), 지방도 416호선 ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:1 내외 ◦ 호 안 : 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 2개소, 보 1개소 ◦ 지구지정 : 제방, 도로사면의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	완충 보전 지구		16+803 ~ 17+239	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 63m ~ 111m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 하천의 인위적인 훼손이 없고 인접 복원지구의 영향으로부터 보호하기 위한 완충보전지구로 지정
가곡천	복원 지구	우안	17+239 ~ 18+026	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 76m ~ 157m ◦ 제 방 : 기성제 구간(탕곡9제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 및 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	일반 보전 지구		18+026 ~ 19+064	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 70m ~ 174m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 배후지로 수려한 경관의 산지가 자리하고 있으며 자연생태계 보전 및 유지를 위하여 일반보전지구로 지정
	복원 지구		19+064 ~ 19+735	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 89m ~ 126m ◦ 제 방 : 기성제 구간(오저2제, 오저3제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 징검다리 1개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	완충 보전 지구		19+735 ~ 20+120	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 75m ~ 107m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 하천의 인위적인 훼손이 없고 인접 복원지구의 영향으로부터 보호하기 위한 완충보전지구로 지정
	복원 지구		20+120 ~ 20+470	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 67m ~ 84m ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 구 조 물 : 보 1개소 ◦ 지구지정 : 구조물 관리 및 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	일반 보전 지구		20+470 ~ 20+908	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 74m ~ 85m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 배후지로 수려한 경관의 산지가 자리하고 있으며 자연생태계 보전 및 유지를 위하여 일반보전지구로 지정
	복원 지구		20+908 ~ 21+546	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 74m ~ 97m ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 구 조 물 : 세월교 2개소 ◦ 지구지정 : 구조물 관리 및 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	일반 보전 지구		21+546 ~ 22+325	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 63m ~ 104m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 배후지로 수려한 경관의 산지가 자리하고 있으며 자연생태계 보전 및 유지를 위하여 일반보전지구로 지정
가곡천	복원 지구	우안	22+325 ~ 23+051	◦ 배 후 지 : 농경지, 펜션, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 70m ~ 97m ◦ 제 방 : 기성제 구간(오저7제, 오저8제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:1 내외 ◦ 호 안 : 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 세월교 1개소 ◦ 지구지정 : 제방, 도로사면의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	일반 보전 지구		23+051 ~ 23+550	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 59m ~ 163m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 배후지로 수려한 경관의 산지가 자리하고 있으며 자연생태계 보전 및 유지를 위하여 일반보전지구로 지정
	복원 지구		23+550 ~ 24+227	◦ 배 후 지 : 농경지, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 70m ~ 122m ◦ 제 방 : 기성제 구간(풍곡1제) ◦ 하 도 : 복단면 형태, 법면 1:2 내외 ◦ 호 안 : 돌망태 및 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 보 1개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	완충 보전 지구		24+227 ~ 25+030	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 58m ~ 154m ◦ 하 도 : 복단면 형태 ◦ 지구지정 : 하천의 인위적인 훼손이 없고 인접 복원지구의 영향으로부터 보호하기 위한 완충보전지구로 지정
	복원 지구		25+030 ~ 25+593	◦ 배 후 지 : 농경지, 펜션, 일부 산지접속부 ◦ 하 폭 : 39m ~ 122m ◦ 제 방 : 기성제 구간(풍곡3제) ◦ 하 도 : 복단면 형태이나 일부 단단면 형태, 법면 1:1 내외 ◦ 호 안 : 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 세월교 1개소 ◦ 지구지정 : 제방의 효율적인 관리 및 구조물 재가설 계획이 포함되어 복원지구로 설정
	일반 보전 지구		25+593 ~ 26+232	◦ 배 후 지 : 산지 ◦ 하 폭 : 31m ~ 49m ◦ 하 도 : 단단면 형태 ◦ 지구지정 : 배후지로 수려한 경관의 산지가 자리하고 있으며 자연생태계 보전 및 유지를 위하여 일반보전지구로 지정
	일반 보전 지구		26+232 ~ 26+315	◦ 배 후 지 : 펜션, 도로, 산지 ◦ 하 폭 : 38m ~ 56m ◦ 제 방 : 기성제 구간(풍곡7제), 농어촌도로 가곡101호선 등 ◦ 하 도 : 단단면 형태, 법면 1:0.5 내외 ◦ 호 안 : 석축 등 ⇒ 파손 및 노후화 ◦ 구 조 물 : 교량 1개소, 세월교 1개소 ◦ 지구지정 : 주변이 별도관리구역(산림유전자원보호구역), 생태자연도 1등급지가 일부 포함되어 일반보전지구로 지정

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 건설교통국 치수과(☎ 033-249-2814), 삼척시 건설과(☎ 033-570-3496)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.