강원특별자치도 고시 제2023-308호

섬석천 하천기본계획(부분변경) 고시

｢하천법｣ 제25조, 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 섬석천 하천기본계획(부분변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2023년  9월   1일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 목   적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

하천명	과업구간		수립연장 (km)	비 고
	시 점	종 점
섬석천	강릉시 금광천 합류부(유산동)	강릉시 강릉남대천 합류부	5.50	11.30km 중 일부변경

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위: 백만㎥/년)

하천명	연평균 강우량 (mm)	유역면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
섬석천 하구 (강릉남대천 합류부)	1,341.85	45.93	61.63	20.99	15.37	36.36	25.27
			100%	34.1%	24.9%	59.0%	41.0%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

◦ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
섬석천	강릉남대천합류점(SS00)	100년	814	814	3.47~3.76	100~150
	병산교 지점(SS01)	”	814	814	3.82~6.00	100
	울다리교 지점(SS02)	”	814	814	6.16~6.48	100
	청량양수장 지점(SS03)	”	814	814	6.57~6.95	94~109
	섬석철교 지점(SS04)	”	810	810	6.95~7.30	70~102
	섬석교 지점(SS05)	”	807	807	7.50~9.30	70~76
	금광천 합류후(SS06)	”	801	801	7.50~9.30	70~76

하천명	지구구분	안별	측점 (No.)	공간관리계획
섬석천	보전 지구	양안	0+000 ~ 0+440	◦ 강릉시 남항진동, 병산동에 위치함 ◦ 남항진마을 및 웨딩홀, 농경지가 인접함 ◦ 하도 내 교량 1개소 위치함 ◦ 강릉남대천 합류부(No.0+000)에 신설 교량 계획 ◦ 생태자연도 1등급지역 보전을 위해 보전지구로 지정
	복원 지구		0+440 ~ 1+735	◦ 강릉시 병산동에 위치함 ◦ 하도 내 교량 1개소, 보 1개소 위치함 ◦ 제방 및 도로의 효율적인 관리를 위해 복원지구로 지정
	복원 지구		1+735 ~ 2+700	◦ 강릉시 병산동, 학동, 청량동에 위치함 ◦ 군부대가 위치하고 있으며, 군부대 상·하류에 각각 교량 1개소씩 위치함 ◦ 하천을 지나는 활주로 구간은 현재 복개되어있고, 통수단면적이 좁아 호우시 침수 피해가 빈번하게 발생 ◦ 제방, 교량 및 활주로 등 도로의 효율적인 관리 및 복개구간 확폭 계획(계획 하폭 100m)이 포함되어 복원지구로 지정
	복원 지구		2+700 ~ 5+500	◦ 강릉시 청량동, 유산동, 신석동에 위치함 ◦ 7번국도 및 강릉선 철도교가 인접하며 하도 내 교량 4개소, 보 2개소가 위치함 ◦ 도로사면 효율적인 관리 및 취수보 재가설, 홍수방어벽 및 고수호안 계획이 포함되어 복원지구로 지정

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원특별자치도 건설교통국 치수과(☎ 033-249-2814), 강릉시 건설과(☎ 033-640-5238)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.