강원특별자치도 고시 제2024-315호

운계천 하천기본계획 고시

｢하천법｣ 제25조, 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 운계천 하천기본계획을 아래와 같이 수립하였음을 고시합니다.

2024년  7월  29일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 목   적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

하천명	과업구간		수립연장 (km)	비 고
	시 점	종 점
운계천	강원특별자치도 원주시 귀래면 운계리 302-2 (사방댐 지점)	강원특별자치도 원주시 부론면 단강리 750-5 (덕은교, 남한강 합류부)	15.17

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위: 백만㎥/년)

하천명	연평균 강우량 (mm)	유역면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
운계천 하구 (남한강 합류부)	1,219.26	73.29	81.68	41.47	6.72	48.19	33.49
			100%	50.77%	8.23%	59.00%	41.00%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획(홍수량)

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	유역 및 홍수방어시설별 홍수량(㎥/s)	하도분담홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)
운계천	운계천 종점(WG00)	80년	657	-	657	657
	벌말천 합류후(WG01)	”	657	-	657	657

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	유역 및 홍수방어시설별 홍수량(㎥/s)	하도분담홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)
운계천	벌말천 합류전(WG02)	80년	643	-	643	643
	사기막천 합류후(WG03)	”	643	-	643	643
	사기막천 합류전(WG04)	”	568	-	568	568
	지둔천 합류후(WG05)	”	555	-	555	555
	지둔천 합류전(WG06)	”	482	-	482	482
	은하천 합류후(WG07)	”	478	-	478	478
	은하천 합류전(WG08)	”	434	-	434	434
	운남천 합류후(WG09)	”	352	-	352	352
	운남천 합류전(WG10)	”	195	-	195	195
	유현천 합류후(WG11)	”	156	-	156	156
	유현천 합류전(WG12)	”	114	-	114	114
	칠통골저수지 합류후(WG13)	”	102	-	102	102
	칠통골저수지 합류전(WG14)	”	74	-	74	74
	과업시점(WG15)	”	54	-	54	54

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
운계천	운계천 종점(WG00)	80년	657	657	55.31~65.56	54~119
	벌말천 합류전(WG02)	”	643	643	65.65~68.34	70
	사기막천 합류전(WG04)	”	568	568	68.56~77.49	50~75
	지둔천 합류전(WG06)	”	482	482	78.21~82.47	45~54
	은하천 합류전(WG08)	”	434	434	82.47~134.39	32~54
	운남천 합류전(WG10)	”	195	195	136.04~165.94	28~38
	유현천 합류전(WG12)	”	114	114	166.10~206.87	13~30
	칠통골저수지 합류전(WG14)	”	74	74	211.18~242.20	17~21

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

하천명	지구구분	안별	측점 (No.)	공간관리계획
운계천	자연하천/ 복원지구	우	0+000 ~ 5+355	하천 현황	◦주로 농경지로 구성되어 있고, 지구 상류에 주거지가 위치함 ◦일부구간 지방도 531호선 인접함
				관리 계획	◦자연과 인간활동의 균형을 유지할 수 있는 하천 시설물 계획 수립 ◦자연친화적 호안공법 적용 등을 통한 치수틍력 향상
	자연하천/ 보전지구	우	5+355 ~ 6+100	하천 현황	◦주로 산지로 구성되어 있음 ◦일부구간 지방도 531호선 인접함
				관리 계획	◦생태계, 경관 등이 우수하여 하천시설물 보강 시 자연친화적 호안공법 적용을 통한 자정능력 극대화 ◦하천부지 내 경작 금지
	자연하천/ 복원지구	우	6+100 ~ 14+270	하천 현황	◦주로 농경지로 구성되어 있고, 일부 산지가 위치함 ◦지구 중류 주거지 위치함 ◦지방도 531호선이 인접 및 횡단
				관리 계획	◦자연과 인간활동의 균형을 유지할 수 있는 하천시설물 계획 수립 및 자연친화적 호안공법 적용 등을 통한 자정능력 향상
	자연하천/ 보전지구	우	14+270 ~ 15+167	하천 현황	◦주로 산지 및 농경지로 구성되어 있음 ◦국도 19호선 횡단
				관리 계획	◦생태계, 경관 등이 우수하여 하천시설물 보강 시 자연친화적 호안공법 적용을 통한 자정능력 극대화 ◦하천부지 내 경작 금지
	자연하천/ 복원지구	좌	0+000 ~ 1+262	하천 현황	◦주로 농경지로 구성되어 있고, 일부 산지가 위치함 ◦일부구간 태양열 발전 위치
				관리 계획	◦자연과 인간활동의 균형을 유지할 수 있는 하천시설물 계획 수립 및 자연친화적 호안공법 적용 등을 통한 자정능력 향상
	자연하천/ 보전지구	좌	1+262 ~ 2+056	하천 현황	◦주로 산지이며, 일부 농경지 위치
				관리 계획	◦생태계, 경관 등이 우수하여 기존 시설물을 유지하고, 자연상태를 유지 ◦하천부지 내 경작 금지
	자연하천/ 복원지구	좌	2+056 ~ 5+239	하천 현황	◦주로 농경지가 위치하고 있으며, 일부 주거지 위치 ◦세포마을 회관 위치
				관리 계획	◦자연과 인간활동의 균형을 유지할 수 있는 하천시설물 계획 수립 및 자연친화적 호안공법 적용 등을 통한 자정능력 향상
	자연하천/ 보전지구	좌	5+239 ~ 5+945	하천 현황	◦주로 산지이며, 일부 농경지 위치
				관리 계획	◦생태계, 경관 등이 우수하여 기존 시설물을 유지하고, 자연상태를 유지 ◦하천부지 내 경작 금지
운계천	자연하천/ 복원지구	좌	5+945 ~ 6+660	하천 현황	◦주로 농경지 위치함
				관리 계획	◦자연과 인간활동의 균형을 유지할 수 있는 하천시설물 계획 수립 및 자연 친화적 호안공법 적용 등을 통한 자정능력 향상
	자연하천/ 보전지구	좌	6+660 ~ 6+920	하천 현황	◦주로 산지이며, 일부 농경지 위치
				관리 계획	◦생태계, 경관 등이 우수하여 기존 시설물을 유지하고, 자연상태를 유지 ◦하천부지 내 경작 금지
	자연하천/ 복원지구	좌	6+920 ~ 14+228	하천 현황	◦지구 중류 귀래면 읍내가 위치하며, 귀래초등학교, 주유소 위치 ◦지방도 531호선 횡단
				관리 계획	◦자연과 인간활동의 균형을 유지할 수 있는 하천시설물 계획 수립 및 자연친화적 호안공법 적용 등을 통한 자정능력 향상
	자연하천/ 보전지구	좌	14+228 ~ 15+167	하천 현황	◦주로 산지이며, 일부 농경지 위치
				관리 계획	◦생태계, 경관 등이 우수하여 기존 시설물을 유지하고, 자연상태를 유지 ◦하천부지 내 경작 금지

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원특별자치도 건설교통국 하천과(☎ 033-249-3842), 원주시 환경국 생태하천과(☎ 033-737-3242)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.