원주시 고시 제2024–266호

원주 도시관리계획[시청근린공원34호] 공원조성계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

원주 도시관리계획(시청근린공원34호)에 대하여 ｢도시공원 및 녹지 등에 관한 법률｣ 제16조의2 및 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제30조의 규정에 의하여 도시관리계획(공원조성계획)을 결정(변경)하고 같은 법 제32조 및 ｢토지이용규제 기본법｣ 제8조의 규정에 의하여 지형도면을 승인하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2024년  7월  26일

원  주  시  장

■ 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 승인 조서

1. 공간시설

1) 공원 결정(변경) 조서 지형도면 조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세 분	위치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
					당초	변경	변경후
변경	34	시청	근린공원	무실동 1763-3번지 일원	33,548.6		33,548.6	건교고 제1998-442호 (1998.12.30)

■ 공원 조성계획 결정(변경) 및 지형도면 승인 조서

1. 공원조성계획 결정(변경) 조서(총괄)

시설 구분		시 설 명	부지면적(㎡)			구성비 (%)	건 축 물							비고
			기정	변경	변경후		동수	건축면적(㎡)			연면적(㎡)
								기정	변경	변경후	기정	변경	변경후
총 계			33,548.6		33,548.6	100
공원시설부지 합계			33,548.6		33,548.6	100
	기반시설	도로, 광장	6,665.1	감)160.0	6,505.1	19.4
	조경시설	마루형파고라, 팔각정자, 그늘집, 초정벽천, 고사분수, 장식가벽, 기념비, 장식열주	925.0		925.0	2.8
	운동시설	배드민턴장	-	증)160.0	160.0	0.5
	휴양시설	휴게소, 자연석스탠드, 돌담, 야외탁자, 평의자, 등의자, 앉음벽, 원형의자	1,434.7		1,434.7	4.3
	교양시설	생태연못, 관찰데크, 잠자리섬	2,388.8		2,388.8	7.1
	공원 관리시설	재해저감시설, 목교, 수목보호틀, 가벽, 사각플랜터, 휀스, 옹벽, 조경석쌓기, 유수지	245.3		245.3	0.7	`
	녹지및기타	녹 지	21,889.7		21,889.7	65.2

2. 세부조성계획 결정(변경) 사유서

시설구분		시설내용	변 경 내 용	변 경 사 유	비고
총 계			∙ 면적 : 33,548.6㎡ → 33,548.6㎡ (변경없음)
공원시설부지 합계			∙ 면적 : 33,548.6㎡ → 33,548.6㎡ (변경없음)
	기반시설	도로,광장	∙ 면적 : 6,665.1㎡ → 6,505.1㎡ (감) 160.0㎡	∙ 배드민턴장 부지 및 시설 변경에 따른 광장 면적 변경
	조경시설	마루형파고라, 팔각정자,그늘집, 초정벽천,고사분수, 장식가벽,기념비, 장식열주	∙ 면적 : 925.0㎡ → 925.0㎡ (변경없음)
	운동시설	배드민턴장	∙ 면적 : 0.0㎡ → 160.0㎡ (증) 160.0㎡	∙ 배드민턴장 신설로 인한 면적 증가
	휴양시설	휴게소, 자연석스탠드, 돌담,야외탁자, 평의자,등의자, 앉음벽,원형의자	∙ 면적 : 1,434.7㎡ → 1,434.7㎡ (변경없음)
	교양시설	생태연못,관찰데크, 잠자리섬	∙ 면적 : 2,388.8㎡ → 2,388.8㎡ (변경없음)
	공원 관리시설	재해저감시설,목교, 수목보호틀,가벽, 사각플랜터,휀스, 옹벽,조경석쌓기, 유수지	∙ 면적 : 245.3㎡ → 245.3㎡ (변경없음)
	녹지 및 기타	녹 지	∙ 면적 : 21,889.7㎡ → 21,889.7㎡ (변경없음)

3. 공원조성계획 세부시설 결정(변경)조서

구 분	번 호	시 설 명	단 위	수 량			비 고
				기 정	변 경	변경후
총 계			㎡	33,548.6		33,548.6
공원시설부지 합계			㎡	33,548.6		33,548.6
도로및광장	소 계		㎡	6,665.1	감)160.0	6,505.1
		도로	㎡	2565.5		2565.5
	가-1	광장1	㎡	406.2	감)160.0	246.2
	가-2	광장2	㎡	94.4		94.4
	가-3	광장3	㎡	1.227		1.227
	가-4	광장4	㎡	785		785
	가-5	광장5	㎡	1,267		1,267
	가-6	광장6	㎡	111		111
	가-7	광장7	㎡	209		209
조경시설	소 계		㎡	925.0		925.0
	(1)	마루형파고라	개소	2	감)2.0	0
	(2)	팔각정자	개소	1		1
	(3)	초정	개소	2		2
	(4)	벽천	㎡	615		615
	(5)	고사분수	㎡	250		250
	(6)	바닥분수	㎡	60		60
	(7)	장식가벽	개소	2		2
	(8)	기념비	개	1		1
	(9)	장식열주	개소	8		8
휴양시설	소 계		㎡	1,434.7		1,434.7
	나-1	휴게소1	㎡	407.1		407.1
	나-2	휴게소1	㎡	28.6		28.6
	나-3	휴게소1	㎡	553		553
	나-4	휴게소1	㎡	388		388
	나-5	휴게소1	㎡	39		39
	나-6	휴게소1	㎡	19		19
	나-7	자연석 스탠드	개소	1		1
	(10)	돌담	m	187		187
	(11)	야외탁자	개소	4		4
	(12)	평의자	개소	15	감)4.0	11
	(13)	등의자	개소	26		26
교양시설	소 계		㎡	2,388.8		2,388.8
	다-1	만대저류지	㎡	2,092.2		2,092.2
	다-2	생태연못1	㎡	(2153.0)		(2153.0)
	(14)	관찰데크	㎡	296.6		296.6
	(15)	잠자리섬	개소	1		1
공원관리시설	소 계		㎡	245.3		245.3
	라	재해저감시설	㎡	245.3		245.3
	(16)	목교	개소	1		1
	(18)	수목보호틀A	개소	25	감)1.0	24
	(19)	수목보호틀B	개소	6		6
	(20)	가벽	개소	2		2
	(21)	돌담	개소	1		1
	(22)	사각플랜터	개소	4		4
	(23)	휀스	m	970		970
	(24)	옹벽	m	72		72
	(25)	조성격쌓기	m	374		374
운동 시설	소 계		㎡	0.0	증)160.0	160.0
	마	배드민턴장	㎡	0.0	증)160.0	160.0
녹지	소 계		㎡	21,889.7		21,889.7
		녹지	㎡	21,889.7		21,889.7

4. 공원조성계획 세부시설 결정(변경) 사유서

시설구분	시설내용	변 경 내 용	변 경 사 유	비고
운동시설	배드민턴장	∙ 면적: 0㎡ → 160.0㎡ (증) 160.0㎡	∙ 배드민턴장 신설
도로 및 광장	광장-1	∙ 면적: 406.2㎡ → 246.2㎡ (감) 160.0㎡	∙ 근린공원 내 배드민턴장 설치로 인한 면적 감소
조경시설	마루형파고라	∙ 수량: 2.0개소 → 0.0개소 (감) 2.0개소	∙ 근린공원 내 배드민턴장 설치로 인한 철거
휴양시설	평의자	∙ 수량: 15.0개소 → 11.0개소 (감) 4.0개소	∙ 근린공원 내 배드민턴장 설치로 인한 철거
공원관리 시설	수목보호틀A	∙ 수량: 25.0개소 → 24.0개소 (감) 1.0개소	∙ 근린공원 내 배드민턴장 설치로 인한 철거

5. 건축물 결정(변경) 조서

- 변경없음 -

6. 건축물 결정 변경 사유서

- 변경없음 -

7. 도로 결정(변경)조서 (총괄)

- 변경없음 -

8. 도로 결정(변경)조서 (세부)

- 변경없음 -

9. 도로 결정(변경) 사유서

- 변경없음 -

붙임  1. 고시문(안) 1부.

2. 공원조성계획도 각 1부.  끝.

■ 도시관리계획(단구근린공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 승인도 : 실음생략