강원특별자치도 고시 제2024-338호

충주댐(하)권역(주포천) 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조, 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 주포천 하천기본계획(변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2024년  8월  9일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 목   적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

하천명	과업구간		수립연장 (km)	비 고
	시 점	종 점
주포천	원주시 신림면 성남리 921	원주시 신림면 용암리 강원-충북도계	10.08	전구간

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위: 백만㎥/년)

하천명	연평균강우량 (mm)	유역면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
주포천	1,330.99	84.58	112.58	49.55	16.40	65.95	46.63
			100%	44.01%	14.57%	58.58%	41.42%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

◦ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
주포천	주포천 종점	100	989	989	290.64~293.26	70~96
	수련천 합류전	100	938	938	293.26~294.67	92~115
	종림천 합류전	100	751	751	294.67~314.46	65~115
	신산천 합류전	100	712	712	314.46~317.36	64~73
	신림천 합류전	100	485	485	317.36~332.62	40~68
	언당천 합류전	100	436	436	332.62~338.72	40~60
	싸리지천 합류전	100	389	389	338.72~361.32	29~71
	수령천 합류전	100	357	357	361.32~393.58	23~46
	당숲천 합류전	100	235	235	393.58~424.10	15~40

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

하천명	구 간 (No.)				지구구분
					좌 안	우 안
주포천	0+000	∼	3+500	(3.500km)	복원지구	복원지구
	3+500	∼	4+300	(0.800km)	친수지구(근린친수)	친수지구(근린친수)
	4+300	∼	6+900	(2.600km)	복원지구	복원지구
	6+900	∼	10+080	(3.180km)	보전지구(일반보전)	보전지구(일반보전)

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원특별자치도 건설교통국 하천과(☎ 033-249-2814), 원주시 생태하천과(☎ 033-737-3242)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.