강원특별자치도 고시 제2024-479호

춘천댐권역(간척천, 화천천, 파포천, 지촌천) 지방하천 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 간척천 외 3개 하천기본계획을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2024년  11월  22일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 목   적

◦ 춘천댐권역은 그 간 하천개수사업 추진, 도시화 및 기상변화 등으로 인하여 하도 및 수문・수리특성변화와 하천의 관리 운영의 미비점 보완이 시급한 당면과제로 부각됨에 따라 하천의 효율적인 관리와 하천사용의 이익을 증진 도모하기 위하여 하천법 제25조 및 같은 법 시행령 제24조 규정에 의거 하천기본계획을 변경하여 하천을 자연친화적으로 정비·보전하며, 하천의 지정·관리·사용 및 보전 등에 관한 사항을 규정함으로써 하천을 적정하게 관리하고 공공복리의 증진에 이바지하고자 함.

수 계 명	하 천 명	하 천 등 급	과 업 구 간		수립연장 (km)	비 고
			시 점	종 점
한 강	간 척 천	지 방 하 천	강원특별자치도 화천군 간동면 간척리 262-5 영원천(소하천) 합류점	강원특별자치도 화천군 간동면 유촌리 190 간척교 하단 북한강(국가하천) 합류점	5.37	하천기본계획 재수립
	화 천 천	지 방 하 천	강원특별자치도 화천군 상서면 마현리 630	강원특별자치도 화천군 화천읍 아리 258 북한강(국가하천) 합류점	29.20	하천기본계획 재수립
	파 포 천	지 방 하 천	강원특별자치도 화천군 상서면 봉오리 682 상율목천(소하천) 합류점	강원특별자치도 화천군 화천읍 상리 88 화천천(지방하천) 합류점	21.64	하천기본계획 재수립
	지 촌 천	지 방 하 천	강원특별자치도 화천군 사내면 광덕리 산236-1 검단천(소하천) 합류점	강원특별자치도 춘천시 사북면 서오지리 5-4 북한강(국가하천) 합류점	24.82	하천기본계획 재수립

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위: 백만㎥/년)

하 천 명	연평균 강우량 (mm)	유 역 면 적 (㎢)	수자원 총 량	유 출 량			손실량	비 고
				홍수시	평상시	계
간 척 천	1,196.79	39.10	46.79	17.93	9.21	27.14	19.65
			100.0%	38.3%	19.7%	58.0%	42.0%
화 천 천	1,235.41	264.01	326.16	129.47	62.50	191.97	134.19
			100.0%	39.7%	19.2%	58.9%	41.1%
파 포 천	1,243.93	123.21	153.27	60.54	29.22	89.76	63.51
			100.0%	39.5%	19.1%	58.6%	41.4%
지 촌 천	1,235.98	183.52	226.83	90.00	43.45	133.45	93.38
			100.0%	39.7%	19.1%	58.8%	41.2%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

하 천 명	주 요 지 점	유 역 면 적 (㎢)	계 획 규 모 (년)	기 본 홍수량 (㎥/sec)	목 표 홍수량 (㎥/sec)	유역 및 홍수방어 시 설 별 홍 수 량 (㎥/sec)	하도분담 홍 수 량 (㎥/sec)
간 척 천	간척천 종점 (파로호 합류점)	39.10	100년	461	461	-	461
	오음천(소하천) 합류전	29.14	〃	357	357	-	357
	뛰개천(소하천) 합류전	23.37	〃	302	302	-	302
	등뒷골천(소하천) 합류전	9.81	〃	145	145	-	145
	질가맛골천(소하천) 합류전	4.05	〃	65	65	-	65
	간척천 시점 [영원천(소하천) 종점]	3.18	〃	52	52	-	52
화 천 천	화천천 종점 [북한강(국가하천) 합류점]	264.01	100년	1,900	1,900	-	1,900
	파포천(지방하천) 합류전	133.58	80년	954	954	-	954
	신읍천(지방하천) 합류전	106.43	〃	809	809	-	809
	웃갈골천(소하천) 합류전	93.47	50년	725	725	-	725
	안퇴골천(소하천) 합류전	80.70	〃	689	689	-	689
	멋둔천(소하천) 합류전	73.56	〃	645	645	-	645
	마산천(소하천) 합류전	66.88	〃	613	613	-	613
	하방골천(소하천) 합류전	55.33	〃	520	520	-	520
	지류① 합류전	9.42	〃	128	128	-	128
파 포 천	파포천 종점 [화천천(지방하천) 합류점]	123.21	80년	988	988	-	988
	구운천(지방하천) 합류전	97.27	〃	844	844	-	844
	다목천(지방하천) 합류전	34.57	50년	341	341	-	341
	하집실 지점	17.26	〃	223	223	-	223
지 촌 천	지촌천 종점 [북한강(국가하천) 합류점]	183.52	80년	1,410	1,410	-	1,410
	우레골천(소하천) 합류전	163.27	〃	1,365	1,365	-	1,365
	지류① 합류전	152.05	〃	1,338	1,338	-	1,338
	용담천(소하천) 합류전	129.50	〃	1,243	1,243	-	1,243
	삼일천(소하천) 합류전	106.56	〃	1,058	1,058	-	1,058
	사창천(지방하천) 합류전	62.91	〃	647	647	-	647
	수밀천(지방하천) 합류전	42.66	〃	459	459	-	459
	득병천(소하천) 합류전	34.31	〃	383	383	-	383
	지촌천 시점 [검단천(소하천) 종점]	14.60	〃	191	191	-	191

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하 천 명	주 요 지 점	홍 수 빈 도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
간 척 천	간척천 종점(파로호 합류점)	100년	461	461	181.04 ~ 182.64	54 ~ 104
	오음천(소하천) 합류전	〃	357	357	183.55 ~ 193.29	46 ~ 61
	뛰개천(소하천) 합류전	〃	302	302	194.40 ~ 213.42	28 ~ 85
	등뒷골천(소하천) 합류전	〃	145	145	214.14 ~ 236.20	19 ~ 38
	질가맛골천(소하천) 합류전	〃	65	65	237.06 ~ 240.68	8 ~ 16
	간척천 시점[영원천(소하천) 종점]	〃	52	52	237.06 ~ 240.68	8 ~ 16
화 천 천	화천천 종점[북한강(국가하천) 합류점]	100년	1,900	1,900	107.71 ~ 112.73	90 ~ 162
	파포천(지방하천) 합류전	80년	954	954	113.03 ~ 122.98	54 ~ 107
	신읍천(지방하천) 합류전	〃	809	809	123.57 ~ 160.74	41 ~ 102
	웃갈골천(소하천) 합류전	50년	725	725	160.74 ~ 193.04	36 ~ 96
	안퇴골천(소하천) 합류전	〃	689	689	194.63 ~ 196.60	44 ~ 54
	멋둔천(소하천) 합류전	〃	645	645	197.38 ~ 211.02	34 ~ 72
	마산천(소하천) 합류전	〃	613	613	212.33 ~ 220.87	39 ~ 61
	하방골천(소하천) 합류전	〃	520	520	221.74 ~ 303.34	16 ~ 72
	지류① 합류전	〃	128	128	305.27 ~ 347.23	14 ~ 48
파 포 천	파포천 종점 [화천천(지방하천) 합류점]	80년	988	988	112.85 ~ 134.56	54 ~ 124
	구운천(지방하천) 합류전	〃	844	844	134.66 ~ 223.01	45 ~ 132
	다목천(지방하천) 합류전	50년	341	341	224.72 ~ 357.05	19 ~ 110
	하집실 지점	〃	223	223	358.55 ~ 373.59	18 ~ 55
지 촌 천	지촌천 종점[북한강(국가하천) 합류점]	80년	1,410	1,410	104.95 ~ 160.22	44 ~ 128
	우레골천(소하천) 합류전	〃	1,365	1,365	161.26 ~ 178.21	46 ~ 122
	지류① 합류전	〃	1,338	1,338	180.56 ~ 234.87	39 ~ 90
	용담천(소하천) 합류전	〃	1,243	1,243	263.73 ~ 252.30	55 ~ 87
	삼일천(소하천) 합류전	〃	1,058	1,058	253.57 ~ 262.33	56 ~ 79
	사창천(지방하천) 합류전	〃	647	647	263.39 ~ 273.93	39 ~ 78
	수밀천(지방하천) 합류전	〃	459	459	273.98 ~ 287.16	35 ~ 60
	득병천(소하천) 합류전	〃	383	383	287.46 ~ 325.29	32 ~ 74
	지촌천 시점[검단천(소하천) 종점]	〃	191	191	326.79	37 ~ 40

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

하천명	지구구분	구 간 (No.)		구 간 거 리 (m)	공간관리계획
간척천	친수지구	좌안	0+000 ~ 0+790	790	◦ 인근 지역주민 접근하여 여가, 산책, 체육활동을 즐기는 공간으로 근린친수지구 지정 ◦ 북한강 배수위 영향구간으로 홍수시 월류되는 구간이나, 평상시 하천공간으로의 접근성이 나쁘지 않으며, 지역명소로 하천활용도가 높아 근린친수지구로 구분하여 관리
	복원지구	좌안	0+790 ~ 5+375	4,585	◦ 치수안정성 확보를 위해 제방 보강 및 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 향후 하천개수공사 이후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달되면 일반보전지구 변경 관리
	복원지구	우안	0+000 ~ 5+375	5,375	◦ 치수안정성 확보를 위해 제방 보강 및 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 향후 하천개수공사 이후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달되면 일반보전지구 변경 관리
화천천	복원지구	좌안	0+000 ~ 0+460	460	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 향후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달되면 일반보전지구 변경 관리
	친수지구	좌안	0+460 ~ 1+260	800	◦ 인근 지역주민 접근하여 여가, 산책, 체육활동을 즐기는 공간으로 근린친수지구 지정 ◦ 지역 주민 생활휴식 위하여 관리 ◦ 지역명소로 하천활용도가 높아 근린친수공간으로 관리 ◦ 식재하는 잔디 및 초화류는 비료 및 농약을 사용하지 않는 수종 선택
	복원지구	좌안	1+260 ~ 3+370	2,110	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 현장여건 및 치수안정성 확보를 위해 제방 보강(홍수방지벽 설치)이 필요하여 복원지구로 구분하여 관리
	보전지구	좌안	3+370 ~ 4+160	790	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지 및 수변구역으로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전 및 현 상태 유지를 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	4+160 ~ 9+670	5,510	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 현장여건 및 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강이 필요하여 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 콘크리트보, 직강화, 복개 등으로 인해 파괴된 하천환경을 다양한 친환경정비기법을 이용 복원
화천천	친수지구	좌안	9+670 ~ 10+900	1,230	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지 및 수변구역으로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	10+900 ~ 15+230	4,330	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 현장여건 및 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강이 필요하여 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 콘크리트보, 직강화, 복개 등으로 인해 파괴된 하천환경을 다양한 친환경정비기법을 이용 복원
	보전지구	좌안	15+230 ~ 15+500	270	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	15+500 ~ 20+740	5,240	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 현장여건 및 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강이 필요하여 복원지구로 구분 관리 ◦ 향후 하천개수공사 이후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달될 수 있도록 관리
	친수지구	좌안	20+740 ~ 21+510	770	◦ 인근 지역주민이 접근하여 여가, 산책, 체육활동을 즐기는 공간으로 근린친수지구 지정 ◦ 인구밀집지역 및 도심지 인접구간에 산책로, 생태공원, 체험학습장 등 자연친화적 주민이용시설을 조성하되, 규모를 최소화하고 나머지 구간에는 복원구역의 유지관리방향을 따름
	복원지구	좌안	21+510 ~ 28+020	6,510	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 직강화 등으로 파괴된 하천환경을 친환경정비 기법 이용 복원
	보전지구	좌안	28+020 ~ 29+200	1,180	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	친수지구	우안	0+000 ~ 1+850	1,850	◦ 인근 지역주민 접근하여 여가, 산책, 체육활동을 즐기는 공간으로 근린친수지구 지정 ◦ 지역명소로 하천활용도가 높아 근린친수공간으로 관리 ◦ 인구밀집지역 및 도심지 인접구간에 산책로, 생태공원, 체험학습장 등 자연친화적 주민이용시설을 조성하되, 규모 최소화 및 나머지 구간 복원구역의 유지관리 방향을 따름
화천천	복원지구	우안	1+850 ~ 5+840	3,990	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 향후 하천개수공사 이후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달될 수 있도록 관리
	보전지구	우안	5+840 ~ 6+480	640	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리
	복원지구	우안	6+480 ~ 7+240	760	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 향후 사면에 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달되면 일반보전지구 변경 관리
	보전지구	우안	7+240 ~ 7+820	580	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	7+820 ~ 8+900	1,080	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 향후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달되면 일반보전지구 변경 관리
	보전지구	우안	8+900 ~ 9+480	580	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	9+480 ~ 11+940	2,460	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 직강화 등으로 파괴된 하천환경을 친환경정비 기법 이용 복원
	보전지구	우안	11+940 ~ 12+240	300	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	12+240 ~ 20+320	8,080	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
화천천	친수지구	우안	20+320 ~ 20+770	450	◦ 인근 지역주민이 접근하여 여가, 산책, 체육활동을 즐기는 공간으로 근린친수지구 지정 ◦ 인구밀집지역 및 도심지 인접구간에 산책로, 생태공원, 체험학습장 등 자연친화적 주민이용시설을 조성하되, 규모를 최소화하고 나머지 구간에는 복원구역의 유지관리방향을 따름
	복원지구	우안	20+770 ~ 22+950	2,180	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	우안	22+950 ~ 23+470	520	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	23+470 ~ 25+080	1,610	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 직강화 등으로 파괴된 하천환경을 친환경정비 기법 이용 복원
	보전지구	우안	25+080 ~ 25+620	540	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	25+620 ~ 27+400	1,780	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 직강화 등으로 파괴된 하천환경을 친환경정비 기법 이용 복원
	보전지구	우안	27+400 ~ 28+020	620	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	28+020 ~ 29+200	1,180	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 향후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달될 수 있도록 관리
파포천	보전지구	좌안	0+000 ~ 1+536	1,536	◦ 자연생태계 및 역사적‧문화적 고유성을 유지 등을 위해 보전가치가 특별히 높은 곳으로 판단되며 상수원보호구역으로 특별보전지구로 지정 ◦ 철저한 보전 중심 관리 ◦ 인공시설물 설치 최대한 배제, 치수･유지 관리시설은 자연 친화적으로만 설치
	보전지구	좌안	1+536 ~ 2+340	804	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	2+340 ~ 4+085	1,745	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	좌안	4+085 ~ 5+300	1,215	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	5+300 ~ 6+556	1,256	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	좌안	6+556 ~ 7+690	1,134	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	7+690 ~ 8+000	310	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	좌안	8+000 ~ 9+557	1,557	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
파포천	보전지구	좌안	9+557 ~ 10+395	838	◦ 자연생태계 및 역사적‧문화적 고유성을 유지 등을 위해 보전가치가 특별히 높은 곳으로 판단되며 특별보전지구로 지정 ◦ 철저한 보전 중심 관리 ◦ 인공시설물 설치 최대한 배제, 치수･유지 관리시설은 자연 친화적으로만 설치
	보전지구	좌안	10+395 ~ 15+747	5,352	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	15+747 ~ 16+089	342	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	좌안	16+089 ~ 17+018	929	◦ 자연생태계 및 역사적‧문화적 고유성을 유지 등을 위해 보전가치가 특별히 높은 곳으로 판단되며 특별보전지구로 지정 ◦ 철저한 보전 중심 관리 ◦ 인공시설물 설치 최대한 배제, 치수･유지 관리시설은 자연 친화적으로만 설치
	복원지구	좌안	17+018 ~ 17+485	467	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	좌안	17+485 ~ 19+759	2,274	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	19+759 ~ 20+032	273	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	좌안	19+759~ 20+032	707	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
파포천	복원지구	좌안	20+739 ~ 20+823	84	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	좌안	20+823 ~ 21+636	813	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	보전지구	우안	0+000 ~ 1+597	1,597	◦ 자연생태계 및 역사적‧문화적 고유성을 유지 등을 위해 보전가치가 특별히 높은 곳으로 판단되며 특별보전지구로 지정 ◦ 철저한 보전 중심 관리 ◦ 인공시설물 설치 최대한 배제, 치수･유지 관리시설은 자연 친화적으로만 설치
	복원지구	우안	1+597 ~ 2+360	763	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	우안	2+360 ~ 5+318	2,958	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	5+318 ~ 5+612	294	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	우안	5+612 ~ 7+017	1,405	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	7+017 ~ 7+723	706	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
파포천	보전지구	우안	7+723 ~ 8+859	1,136	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	8+859 ~ 9+157	298	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	우안	9+157 ~ 9+557	400	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	보전지구	우안	9+557 ~ 10+395	838	◦ 자연생태계 및 역사적‧문화적 고유성을 유지 등을 위해 보전가치가 특별히 높은 곳으로 판단되며 특별보전지구로 지정 ◦ 철저한 보전 중심 관리 ◦ 인공시설물 설치 최대한 배제, 치수･유지 관리시설은 자연 친화적으로만 설치
	보전지구	우안	10+395 ~ 10+588	193	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	10+588 ~ 10+972	383	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	우안	10+972 ~ 16+115	5,143	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	보전지구	우안	16+115 ~ 17+018	903	◦ 자연생태계 및 역사적‧문화적 고유성을 유지 등을 위해 보전가치가 특별히 높은 곳으로 판단되며 특별보전지구로 지정 ◦ 철저한 보전 중심 관리 ◦ 인공시설물 설치 최대한 배제, 치수･유지 관리시설은 자연 친화적으로만 설치
파포천	보전지구	우안	17+018 ~ 18+314	1,296	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	18+314 ~ 19+344	1,031	◦ 경관의 복원 또는 개선 필요 복원지구로 구분하여 관리 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원
	보전지구	우안	19+344 ~ 21+636	2,292	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
지촌천	보전지구	좌안	0+000 ~ 1+600	1,600	◦ 하천의 생태계, 역사‧문화, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	1+600 ~ 4+000	2,400	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 향후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달될 수 있도록 관리
	보전지구	좌안	4+000 ~ 6+450	2,450	◦ 하천의 생태계, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 치수안정성이 확보되는 구간으로 하천 주변이 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	좌안	6+450 ~ 8+000	1,550	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 향후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달될 수 있도록 관리
	보전지구	좌안	8+000 ~ 10+460	2,460	◦ 하천의 생태계, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
지촌천	복원지구	좌안	10+460 ~ 24+824	14,364	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 별도관리지역이 분포 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 하천개수공사 이후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달시 일반보전지구 변경 관리
	복원지구	우안	0+000 ~ 2+680	2,680	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 향후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달될 수 있도록 관리
	보전지구	우안	2+680 ~ 3+920	1,240	◦ 하천의 생태계, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	3+920 ~ 5+400	1,480	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 직강화 등으로 파괴된 하천환경을 친환경정비 기법 이용 복원
	보전지구	우안	5+400 ~ 5+750	350	◦ 하천의 생태계, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	5+750 ~ 7+600	1,850	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 향후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달될 수 있도록 관리
	보전지구	우안	7+600 ~ 15+620	8,020	◦ 하천의 생태계, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	15+620 ~ 16+270	650	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 직강화 등으로 파괴된 하천환경을 친환경정비 기법 이용 복원
지촌천	보전지구	우안	16+270 ~ 17+520	1,250	◦ 하천의 생태계, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	17+520 ~ 19+900	2,380	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 일률적인 계획을 지양하고 가급적 하천본래의 모습과 선형으로 복원 ◦ 향후 사면 및 하도내 식생이 잘 활착되어 생태서식 환경이 잘 발달될 수 있도록 관리
	보전지구	우안	19+900 ~ 20+380	480	◦ 하천의 생태계, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	20+380 ~ 21+320	940	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 직강화 등으로 파괴된 하천환경을 친환경정비 기법 이용 복원
	보전지구	우안	21+320 ~ 21+520	200	◦ 하천의 생태계, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제
	복원지구	우안	21+520 ~ 24+580	3,060	◦ 경관의 복원 또는 개선이 필요하므로 복원지구 지정 ◦ 치수안정성 확보를 위해 일부 제방 보강 필요, 복원지구로 구분 관리 ◦ 콘크리트호안, 직강화 등으로 파괴된 하천환경을 친환경정비 기법 이용 복원
	보전지구	우안	24+580 ~ 24+824	244	◦ 하천의 생태계, 경관 유지 등을 위해 보전 중심으로 관리하는 일반보전지구 ◦ 대부분 산지로 되어 있는 현장여건을 고려, 자연생태계 보전을 위해 보전지구로 구분하여 관리 ◦ 보전중심 관리 및 인공시설물 설치 가급적 배제

끝.

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원특별자치도 건설교통국 하천과(☎ 033-249-2814), 춘천시 도시건설국 건설과(☎ 033-250-3490), 화천군 안전건설과(☎ 033-440-2492)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.