강원특별자치도 고시 제2024-484호

화강권역(화강, 사곡천, 와수천) 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조, 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 화강권역 하천기본계획(변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2024년  11월  22일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 하천기본계획 변경 목적

◦ 화강권역은 하천기본계획 수립 후 10년 이상 경과하고, 하천개수사업 및 도시화, 기상변화 등으로 하도 및 수문･수리특성 변화와 하천의 관리운영의 미비점 보완이 시급한 당면과제로 부각됨에 따라 하천의 효율적인 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 및 관리계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고 공공복리의 증진에 이바지하고자 함.

하천명	하천 등급	과업구간		수립연장 (km)	비 고
		시 점	종 점
화 강	지방	강원특별자치도 철원군 김화읍 용양리 휴전선 남방한계선	강원특별자치도 철원군 김화읍 도창리 한탄강(지방) 합류점	20.60	전구간
사곡천	지방	강원특별자치도 철원군 근남면 잠곡리 잠곡저수지	강원특별자치도 철원군 서면 와수리 화강(지방) 합류점	15.99	전구간
와수천	지방	강원특별자치도 철원군 서면 자등리	강원특별자치도 철원군 서면 와수리 화강(지방) 합류점	16.12	전구간

2. 연평균강우량 및 하천 수자원의 부존량에 관한 사항

(단위: 백만㎥/년)

하천명	연평균 강우량 (mm)	유역면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
화 강	1,369.24	447.52	612.76	304.00	80.39	384.40	228.37
			100.0%	49.6%	13.1%	62.7%	37.3%
사곡천	1,369.24	72.68	99.76	49.49	13.09	62.58	37.18
			100.0%	49.6%	13.1%	62.7%	37.3%
와수천	1,369.24	68.76	94.15	46.71	12.35	59.06	35.09
			100.0%	49.6%	13.1%	62.7%	37.3%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

하천명	주요지점	유역 면적 (㎢)	계획 규모 (년)	기 본 홍수량 (㎥/sec)	목 표 홍수량 (㎥/sec)	유역 및 홍수방어 시 설 별 홍 수 량 (㎥/sec)	하도분담 홍 수 량 (㎥/sec)
화 강	과 업 종 점	447.52	100	3,565	3,575	-	3,575
	유곡천합류후	446.96	〃	3,571	3,575	-	3,575
	유곡천합류전	406.47	〃	3,278	3,280	-	3,280
	불당천합류후	385.47	〃	3,257	3,280	-	3,280
	불당천합류전	368.89	〃	3,142	3,145	-	3,145
	와수천합류후	335.90	〃	3,030	3,145	-	3,145
	와수천합류전	267.13	〃	2,388	2,390	-	2,390
	사곡천합류후	254.53	〃	2,329	2,390	-	2,390
	사곡천합류전	181.67	〃	1,622	1,625	-	1,625
	마현천합류후	162.17	〃	1,429	1,625	-	1,625
	마현천합류전	109.02	〃	980	985	-	985
사곡천	과 업 종 점	72.86	80	920	960	-	960
	수피천 합류후	65.79	〃	920	960	-	960
	수피천 합류전	50.47	〃	720	755	-	755
	굴골천 합류후	41.17	〃	628	755	-	755
	굴골천 합류전	35.32	〃	545	655	-	655
	샛골천 합류후	31.75	〃	505	655	-	655
	샛골천 합류전	25.46	〃	424	545	-	545
	저수지 지점	19.46	〃	320	320	-	320
와수천	과 업 종 점	68.76	80	771	775	-	775
	솔골천 합류전	46.08	〃	629	630	-	630
	싸리골천 합류전	28.99	〃	464	465	-	465
	자등교 직상류	9.22	〃	195	195	-	195

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
화 강	과업종점	100년	3,565	3,575	195.81 ~ 195.86	169 ~ 186
	유곡천합류전	〃	3,278	3,280	196.64 ~ 200.35	179 ~ 300
	불당천합류전	〃	3,142	3,145	200.45 ~ 212.12	83 ~ 387
	와수천합류전	〃	2,388	2,390	212.20 ~ 216.68	102 ~ 228
	사곡천합류전	〃	1,622	1,625	217.84 ~ 224.87	124 ~ 171
	마현천합류전		981	985	225.10 ~ 227.33	78 ~ 115
사곡천	사곡천 종점	80년	920	960	217.02 ~ 264.51	40 ~ 105
	수피천 합류전	〃	720	755	266.04 ~ 307.41	46 ~ 87
	굴골천 합류전	〃	545	655	308.93 ~ 347.47	40 ~ 66
	샛골천 합류전	〃	424	545	348.54 ~ 426.37	39 ~ 80
	저수지 지점	〃	320	320	426.59 ~ 427.70	-
와수천	과업종점	〃	771	775	212.17 ~ 245.06	43 ~ 165
	솔골천 합류전	〃	629	630	245.52 ~ 275.13	44 ~ 77
	싸리골천 합류전	〃	464	465	275.33 ~ 327.52	38 ~ 56
	자등교 직상류	〃	195	195	330.52 ~ 367.99	16 ~ 27

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

하천명	지구구분		안별	구간 (No.)	구간거리 (m)	공간관리계획
	지구	세분
화 강	보전	특별 보전	좌	0+000~5+878	5,878	∙ 치수안전성 확보를 위한 최소한의 치수사업시행 및 인위적인 하천점용 지양 ∙ 철새도래지 구간으로 생태서식환경 보전
	보전	특별 보전	우	0+000~5+878	5,878	∙ 치수안전성 확보를 위한 최소한의 치수사업시행 및 인위적인 하천점용 지양 ∙ 철새도래지 구간으로 생태서식환경 보전
	보전	일반 보전	좌	5+878~6+776	898	∙ 인위적인 간섭을 배제 및 보전 및 복원 관리 ∙ 최소한의 치수사업 시행 및 자연환경 보전 및 개발･이용에 따른 훼손 최소화
	보전	일반 보전	우	5+878~7+698	1,820	∙ 인위적인 간섭을 배제 및 보전 및 복원 관리 ∙ 공사전･공사시 생물서식처 확인 및 보호방안 수립 ∙ 최소한의 치수사업 시행 및 자연환경 보전 및 개발･이용에 따른 훼손 최소화
	보전	완충 보전	좌	6+776~7+698	922	∙ 친수 및 보전지구 사이의 완충역할 및 하천식생 및 생태환경적인 공간계획 수립 ∙ 최소한의 치수사업 시행 및 자연환경 보전 및 개발･이용에 따른 훼손 최소화
	친수	근린 친수	좌	6+875~7+611	736	∙ 주변 토지이용현황, 주민들의 접근성을 고려하여 근린친수지구로 설정 ∙ 차박등 이용자를 위한 기존캠핑장 활용부지 유지 ∙ 친수 및 보전지구 사이의 완충역할 및 하천식생 및 생태환경적인 공간계획 수립
	보전	특별 보전	좌	7+698~8+478	780	∙ 치수안전성 확보를 위한 최소한의 치수사업 시행 및 인위적인 하천점용 지양 ∙ 자연환경 보전 및 복원 필요
	보전	특별 보전	우	7+698~8+478	780	∙ 치수안전성 확보를 위한 최소한의 치수사업 시행 및 인위적인 하천점용 지양 ∙ 자연환경 보전 및 복원 필요
	복원	복원	좌	8+478~10+085	1,607	∙ 기 설치된 시설물의 유지관리 시행 ∙ 공사전･공사시 생물서식처 확인 및 보호방안 수립 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성 확보 및 친환경 호안 및 시설계획 으로 자연형 하천 복원
	복원	복원	우	8+478~10+085	1,607	∙ 기 설치된 시설물의 유지관리 시행 ∙ 공사전･공사시 생물서식처 확인 및 보호방안 수립 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성 확보 및 친환경 호안 및 시설계획 으로 자연형 하천 복원
	친수	근린 친수	좌	10+085~11+493	1,408	∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보 및 생물서식지 보호 및 복원 필요 ∙ 기존 물놀이장 및 지역축제 활용공간 유지
	친수	근린 친수	우	10+085~11+493	1,408	∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보 및 생물서식지 보호 및 복원 필요 ∙ 기존 물놀이장 및 지역축제 활용공간 유지
	보전	완충 보전	좌	11+493~11+593	100	∙ 보축계획으로 치수안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원 ∙ 친수지구와 보전지구 사이의 완충역할 및 하천식생 및 생태환경적인 공간계획 수립
화 강	복원	복원	우	11+493~18+798	7,305	∙ 보축계획으로 치수안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천으로 복원 ∙ 기존 이용중인 야영장 시설은 유지하나 장기적으로 하천복원 및 보전 계획 수립
	보전	일반 보전	좌	11+593~12+027	434	∙ 최소한의 치수사업으로 치수안전성 확보 및 생태･자연 최대한 보전 ∙ 생태자연도 1등급이나 우안측 야영장 등 주변여건 고려하여 산책로 등 설치가능한 일반보전지구로 지정･관리
	복원	복원	좌	12+027~18+911	6,884	∙ 보축계획으로 치수안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원 ∙ 공사전･공사시 생물서식처 확인 및 보호방안 수립
	보전	특별 보전	좌	18+798~20+341	1,543	∙ 기설치 시설물의 유지관리 시행 ∙ 치수안전성 확보를 위한 최소한의 보축계획 수립 및 인위적인 하천점용 지양 ∙ 유실지뢰 등 지역주민 안전을 위한 유지관리
	보전	특별 보전	우	18+798~20+341	1,543	∙ 기설치 시설물의 유지관리 시행 ∙ 치수안전성 확보를 위한 최소한의 보축계획 수립 및 인위적인 하천점용 지양 ∙ 유실지뢰 등 지역주민 안전을 위한 유지관리
사곡천	복원	복원	좌	0+000~4+980	4,980	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 축제 및 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획, 산지부는 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 복원 계획
	복원	복원	우	0+000~4+980	4,980	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 축제 및 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획, 산지부는 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 복원 계획
	보전	일반 보전	좌	4+980~6+500	1,520	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요
	보전	일반 보전	우	4+980~6+500	1,520	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요
	복원	복원	좌	6+500~8+200	1,700	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원
	복원	복원	우	6+500~9+360	2,860	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원
	보전	일반 보전	좌	8+200~9+150	950	∙ 산지부는 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 보전 필요
	복원	복원	좌	9+150~10+180	1,030	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원
	보전	일반 보전	우	9+360~11+900	2,540	∙ 산지부는 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 보전 필요
	보전	일반 보전	좌	10+180~11+900	1,720	∙ 산지부는 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 보전 필요
	복원	복원	좌	11+900~14+100	2,200	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 축제 및 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획, 산지부는 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 복원 계획
사곡천	복원	복원	좌	0+000~4+980	4,980	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 축제 및 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획, 산지부는 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 복원 계획
	복원	복원	우	0+000~4+980	4,980	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 축제 및 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획, 산지부는 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 복원 계획
	보전	일반 보전	좌	4+980~6+500	1,520	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요
	보전	일반 보전	우	4+980~6+500	1,520	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요
	복원	복원	좌	6+500~8+200	1,700	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원
	복원	복원	우	6+500~9+360	2,860	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원
	보전	일반 보전	좌	8+200~9+150	950	∙ 산지부는 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 보전 필요
	복원	복원	좌	9+150~10+180	1,030	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원
	보전	일반 보전	우	9+360~11+900	2,540	∙ 산지부는 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 보전 필요
	보전	일반 보전	좌	10+180~11+900	1,720	∙ 산지부는 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 보전 필요
	복원	복원	좌	11+900~14+100	2,200	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 축제 및 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획, 산지부는 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 복원 계획
사곡천	복원	복원	우	11+900~14+100	2,200	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 생태하천 복원 필요 ∙ 축제 및 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획, 산지부는 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 복원 계획
	보전	일반 보전	좌	14+100~16+099	1,999	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 저수지 및 생태하천 보전 필요 ∙ 잠곡저수지의 수질개선을 위해 유입부에서부터 보전관리 필요
	보전	일반 보전	우	14+100~16+099	1,999	∙ 인위적 간섭을 가급적 배제하고 저수지 및 생태하천 보전 필요 ∙ 잠곡저수지의 수질개선을 위해 유입부에서부터 보전관리 필요
와수천	복원	복원	좌	0+000~1+020	1,020	∙ 인위적인 간섭을 배제하고 및 생태하천 복원 관리 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천으로 복원
	복원	일반 보전	좌	1+020~2+800	1,780	∙ 인위적인 간섭을 배제하고 및 생태하천 복원 관리 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천으로 복원
	복원	복원	우	0+000~1+020	1,020	∙ 인위적인 간섭을 배제하고 및 생태하천 복원 관리 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천으로 복원
	복원	일반 보전	우	1+020~2+800	1,780	∙ 인위적인 간섭을 배제하고 및 생태하천 복원 관리 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천으로 복원
	복원	복원	좌	1+840~3+450	1,610	∙ 인위적인 간섭을 배제하고 및 생태하천 복원 관리 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천으로 복원
	복원	복원	우	2+800~4+750	1,950	∙ 인위적인 간섭을 배제하고 및 생태하천 복원 관리 경작지 시설물 관리) ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원
	보전	일반 보전	좌	3+450~7+450	4,000	∙ 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 보전, 복원 계획 ∙ 일부구간 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고 산지부는 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 보전, 복원 계획
	보전	일반 보전	우	4+750~5+350	600	∙ 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 보전, 복원 계획
	복원	복원	우	5+350~16+142	10,792	∙ 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 복원 관리 ∙ 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원
	복원	복원	좌	7+450~7+900	450	∙ 일부구간 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 산지부는 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 보전, 복원 계획
	보전	일반 보전	좌	7+900~11+600	3,700	∙ 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 보전, 복원 계획
	복원	복원	좌	11+600~16+142	4,542	∙ 인위적인 간섭 배제 및 생태하천 복원 관리 ∙ 축제 및 보축계획으로 치수적 안전성을 확보하고, 친환경 호안 및 시설계획으로 자연형 하천 복원

끝.

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원특별자치도 건설교통국 하천과(☎ 033-249-2814), 철원군 안전총괄과(☎ 033-450-4173)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.