강원특별자치도 고시 제2025-28호

2024년 건설공사 품질시험수수료 고시

「건설기술진흥법시행규칙」제53조 및「강원특별자치도 건설공사품질관리 및 시험수수료 징수조례」제4조의 규정에 따라 2024년도 건설공사 품질시험수수료를 다음과 같이 결정·고시합니다.

2025년   1월   15일

강  원  특  별  자  치  도  지  사

1. 고  시   명 : 2025년 건설공사 품질시험수수료

2. 시 험 종 목 : 27개 분야 152종목

3. 적용시행일 : 2025. 2. 1.

2025년 건설공사 품질시험수수료

종별	시험종목	시험방법	수수료	소요일수	비고
성토용 흙	함수비	KSF 2306	15,500	4
	입도	KSF 2302	224,900	5
	세립토비율	KSF 2309	40,800	4
	밀도	KSF 2308	63,000	5
	액성한계	KSF 2303	66,800	4
	소성한계	KSF 2303	43,400	4
	노상토지지력비(CBR)	KSF 2320	377,300	10
	다짐	KSF 2312	209,700	4
	토량환산계수(L)	시방서	572,600	4
	토량환산계수(L/C)	시방서	782,300	8
되메우기 및 구조물 뒷채움	다짐	KSF 2312	197,200	4
	현장밀도	KSF 2311	95,400	4
	평판재하(성토체)	KSF 2310	204,900	4
	입도	KSF 2302	224,900	5
	함수비	KSF 2306	15,500	4
축제 성토공	다짐	KSF 2312	186,700	4
	현장밀도	KSF 2311	83,800	4
노체 및 노상	다짐	KSF 2312	186,500	4
	함수비	KSF 2306	15,300	4
	현장밀도	KSF 2311	83,000	4
	평판재하	KSF 2310	204,900	4
동상방지층 및 보조기층	0.08mm체 통과량	KSF 2511	23,300	4
	골재의 밀도 및 흡수율	KSF 2503	41,700	5
	마모	KSF 2508	45,800	4
	노상토지지력비(CBR)	KSF 2320	341,500	10
	다짐	KSF 2312	184,800	5
	체가름	KSF 2502	201,900	4
	함수비	KSF 2306	15,300	4
	현장밀도	KSF 2311	83,000	4
	평판재하	KSF 2310	204,900	4
	모래당량시험	KSF 2340	81,800	5
아스팔트 혼합물용 골재	부순굵은골재/입도	KSF 2502	40,800	4
	부순굵은골재/절건밀도	KSF 2503	43,200	5
	부순굵은골재/흡수율	KSF 2503	16,600	5
	부순굵은골재/안정성	KSF 2507	96,200	14
	부순굵은골재/편장석률	KSF 2575	29,100	4
	부순굵은골재/마모율	KSF 2508	42,600	4
	부순굵은골재/파쇄면비율	KSF 2357	14,100	4
	잔골재/입도	KSF 2502	46,300	4
	잔골재/절건밀도	KSF 2503	42,200	5
	잔골재/흡수율	KSF 2503	15,300	5
	잔골재/안정성	KSF 2507	96,100	14
	잔골재/모래당량	KSF 2340	83,600	5
	잔골재/공극률	KSF 2384	29,200	5
아스팔트 콘크리트	배합설계	시방서	2,035,800	30
	다짐횟수	KSF 2337	43,100	4
	안정도, 흐름값	KSF 2337	89,700	4
	공극률, 포화도, 간극율	KSF 2349	97,500	5
아스팔트 포장용 채움재	수분함량	KSF 3501	17,600	5
	입도	KSF 3501	33,200	4
	액성지수	KSF 2303	24,500	4
	소성지수	KSF 2303	21,100	4
	흐름시험	KSF 3501	79,100	4
	침수팽창	KSF 3501	45,800	4
	박리 저항성	KSF 3501	15,200	4
플랜트 혼합물	혼합물온도	시방서	48,600	3
	역청함유량	KSF 2354	125,500	4
	역청함유량, 체가름	KSF 2502	135,900	4
	마샬안정도, 흐름값	KSF 2337	92,000	4
	피막박리	KSF 2355	208,100	4
혼합물의 포설	코아채취(15cm 기준)	KSF 2367	76,400	실소요일
	밀도	KSF 2353	59,000	4
	두께	KSF 2367	31,900	3
투수성 아스팔트 혼합물	안정도, 흐름값	KSF 2337	88,200	4
	공극률, 포화도, 간극율	KSF 2349	95,200	4
굳지아니한 콘크리트 (레미콘포함)	배합설계	시방서	1,701,100	40
	현장배합수정	시방서	86,400	4
	온도	시방서	17,300	4
	슬럼프 또는슬럼프 플로	KSF 2402	10,100	4
	공기량	KSF 2409	22,300	4
	용적	KSF 4009	19,400	4
	염화물 함유량	KSF 4009	21,000	4
	휨강도	KSF 2408	33,600	실소요일
	압축강도	KSF 2405	14,000	실소요일
	공시체 캡핑	시방서	13,000	3
	공시체 제작	KSF 2403	52,100	실소요일
콘크리트용 골 재	절대 건조 밀도 및 흡수율	KSF 2503	44,300	5
	입도, 조립률	KSF 2502	46,600	4
	0.08mm체 통과량	KSF 2511	22,600	4
	잔골재의 유기불순물	KSF 2510	26,200	4
	점토 덩어리	KSF 2512	33,700	5
	단위용적질량	KSF 2505	13,200	4
	굵은 골재의 마모율	KSF 2508	42,400	4
콘크리트용 골 재	알칼리 골재 반응시험	ASTMC 1260	274,200	20
	안정성	KSF 2507	104,500	14
	염화물 함유량	KSF 2515	28,600	4
	잔골재의 표면수량	KSF 2509	39,700	4
	입자모양판정 실적률	KSF 2527	23,500	4
콘크리트용 순환골재	절대 건조 밀도 및 흡수율	KSF 2503	43,800	5
	입도	KSF 2502	45,900	4
	0.08mm체 통과량	KSF 2511	22,600	4
	입자모양판정 실적률	KSF 2527	23,500	4
	굵은 골재의 마모율	KSF 2508	42,400	4
	점토덩어리량	KSF 2512	33,700	5
	이물질함유량/유기이물질	KSF 2576	116,700	7
	이물질함유량/무기이물질	KSF 2576	28,400	7
	알칼리 골재 반응시험	ASTMC 1260	274,200	20
	굵은 골재의 안정성	KSF 2507	106,600	14
시멘트 안정처리기층	체가름	KSF 2502	202,200	4
	밀도 및 흡수율/굵은골재	KSF 2503	41,700	5
	밀도 및 흡수율/잔골재	KSF 2503	43,300	5
	안정성	KSF 2507	98,000	14
	마모	KSF 2508	44,300	4
	연석량	KSF 2516	40,400	4
	점토덩어리 함유량	KSF 2512	35,100	5
	0.08 mm체 통과량	KSF 2511	24,600	4
	모래당량	KSF 2340	84,000	5
포틀랜드 시멘트	분말도	KSL 5106	41,300	4
	안정도	KSL 5107	34,000	14
	압축강도	KSL 5105	45,900	실소요일
콘크리트용 고로슬래그 미분말	밀도	-	20,000	5
	비표면적	KSL 5106	33,800	4
	강열감량	KSL 5120	16,900	4
콘크리트 코 아	코아채취(20cm 기준)	시방서	148,300	실소요일
	두께	시방서	9,900	3
석 재	밀도 및 흡수율	KSF 2518	51,600	5
	압축강도	KSF 2519	30,200	5
보·차도용 콘크리트 인터로킹블록	겉모양 및 치수	KSF 4419	12,500	3
	휨강도	KSF 4419	36,000	4
	흡수율	KSF 4419	35,500	5
	유색층 두께	KSF 4419	9,900	3
콘크리트 경계블록 (보차도용)	겉모양 및 치수	KSF 4006	12,500	3
	휨강도	KSF 4006	35,100	4
	흡수율	KSF 4006	33,100	5
	표면층 두께	KSF 4006	13,900	3
호안용 블 록	압축강도	-	29,200	4
	흡수율	-	50,900	5
콘크리트 벽 돌	겉모양 및 치수	KSF 4004	11,800	3
	기건비중	KSF 4004	20,300	5
	압축강도	KSF 4004	30,700	4
	흡수율	KSF 4004	58,200	5
점토벽돌	겉모양 및 치수	KSL 4201	11,800	3
	흡수율	KSL 4201	52,000	5
	압축강도	KSL 4201	43,200	4
속빈콘크리트 블록	겉모양및치수	KSF 4002	12,500	3
	기건비중	KSF 4002	22,600	5
	압축강도	KSF 4002	26,100	4
	흡수율	KSF 4002	50,900	3
철근콘크리트용 봉강	인장, 항복강도	KSB 0801	29,400	4
	인장강도	KSB 0801	29,200	4
	인장강도 및 연신율	KSB 0801	29,400	4
	굽힘성	KSB 0804	16,200	4
	겉모양, 치수, 무게	KSD 3504	6,300	3
차선도색	휘도시험	교통노면표시 업무편람(경찰청)	124,400	3
보차도 포장용 판 석	모양 및 치수	KSF 2530-1	12,300	3
	휨 강도	KSF 2530-1	35,200	4
	흡수율	KSF 2530-1	33,200	5
플라이 애 시	수분	KSL 5405	12,200	4
	강열감량	KSL 5405	12,300	4
	밀도	KSL 5110	18,600	5
	분말도	KSL 5405	40,900	4

□ 현장조사경비(출장비)

시 · 군	조사경비	시 · 군	조사경비	시 · 군	조사경비
춘천시	149,300	삼척시	186,600	철원군	186,500
원주시	39,000	홍천군	139,400	화천군	166,800
강릉시	166,900	횡성군	122,300	양구군	165,100
동해시	181,800	영월군	144,500	인제군	160,600
태백시	171,100	평창군	144,600	고성군	183,900
속초시	187,500	정선군	163,800	양양군	181,100