강원특별자치도고시 제2025-44호

웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 지역개발사업구역 등의 일괄 지정·승인 (정정) 고시

지역개발사업으로 추진하는‘웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업’에 대하여 ｢지역 개발 및 지원에 관한 법률｣ 제25조에 따른 지역개발사업구역, 시행자, 실시계획 및 제33조에 따른 원형지 공급계획을 일괄 지정·승인 및 고시하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정·고시 및「토지이용규제 기본법」제8조에 따라 지형도면을 (정정)고시합니다.

2025년  2월  7일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 지역개발사업구역의 명칭․위치 및 면적

◦  명    칭 : 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업

◦  위    치 : 강원특별자치도 태백시 문곡동 산23-2번지 일원

◦  면    적 : 429,105㎡

2. 지역개발사업구역의 지정 목적 및 지역개발사업의 시행기간

◦  목    적 : 태백의 높은 고지대와 지리·기후적 특성을 활용한 항노화 식물 재배 및 천연 치유물 제조 산업 기업 유치를 통한 6차 산업형 명품 면역 도시 조성

◦  시행기간 : 2023년 ~ 2025년

3. 지역개발 사업시행자 및 시행방식

◦ 시 행 자 : 태백시장(태백시 태붐로 21)

◦ 시행방식 : 취득·사용, 수용 또는 사용하는 방식

4. 환경보전계획 및 오염방지 계획

◦ 개발구상을 지원하는 환경보전계획수립

◦ 생태계 보전이 개발을 억제하는 요소가 아닌 쾌적한 생활공간 창출을 위한 “서비스 시설”

◦ 공간화된 환경계획에 대한 환경적 검토 진행

◦ 생태환경의 복원을 위한 종합적 접근

◦ 지형, 식생, 녹지자연도, 동식물서식여건, 생태계 연결성, 물질순환을 고려한 보전대상 결정

◦ 분야별 환경영향 예측을 통한 저감방안 수립(세부계획 게재 생략)

5. 인구수용·교통처리 및 토지이용계획

◦ 인구수용계획

구 분				부지면적 (㎡)	원단위 (명/천㎡)	상근 인구 (인)	이용인구 (방문인구) (인)	비 고
합 계				84,260	-	148	692
관광휴양 시설용지	관광숙박	힐링 빌리지	은퇴자마을	9,846	-	38	-	은퇴자마을 20호
			방문자숙소	16,019	-	-	322	방문자숙소 121실
		스포츠빌리지		5,982	-	-	153	스포츠텔 20호
	관광객 이용시설	캠핑장		19,990	-	-	60	캠핑장, 트리하우스 각 10호
		복합헬스케어센터		10,636	-	31	157
공업용지	항노화공방			11,651	2	21	-
	R&D센터			1,966	3	6
공공시설용지	시니어헬스케어센터			8,170	-	52	80인 (병상수)	원형지개발자(강원랜드) 사업계획 반영

◦ 교통처리계획

- 사업지구 개발에 따른 교통수요, 소통능력, 교통안전, 기존도로 및 주변지역과의 연계방안 등을 종합적으로 고려하고, 도로의 유기적 연결성 확보를 위한 가로망 계획 수립

- 토지의 효율적 이용 및 접근성이 강화될 수 있도록 지형에 순응한 기존 현황도로를 고려하여 가로망 체계 구성

- 사업대상지에서 1.7km 떨어진 국도 31호선이 지역 간을 연결하는 간선도로 역할 수행

- 국도 31호선에서 사업대상지까지 연결되는 사배리길을 폭 8.4~10M로 확폭하여 사업대상지내에서의 교통을 처리하는 진입도로로 계획

- 사업대상지내 각 시설간 연결도로는 폭 6~8m의 소로로 계획, 진입도로에서 각 시설간 표고차 최대 181m를 고려하여 산지에서의 도로 설계 기준을 적용하여 환경훼손을 최소화하는 가로망연결체계로 계획

- 단지내 주도로와 폭8m 도로는 보차혼용으로 계획

- 폭6m 도로는 보행자우선도로로 계획하여 사업대상지내에서는 차량보다는 보행 중심의 공간으로 조성

◦ 토지이용계획

구 분			면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계			429,105	100.0
관광 휴양 시설 용지	소 계		109,765	25.6
	관광숙박	소 계	31,847	7.4
		힐링빌리지	25,865	6.0
		스포츠빌리지	5,982	1.4
	관광객 이용시설	소 계	77,918	18.2
		복합헬스케어센터	10,636	2.5
		캠핑장	19,990	4.7
		숲체험시설	25,411	5.9
		테라피팜	15,395	3.6
		텃 밭	6,486	1.5
공업 용지	소 계		15,403	3.6
	항노화공방		11,651	2.7	공장
	R&D센터		1,966	0.5
	스마트팜		1,786	0.4
녹지 용지	소 계		237,502	55.3
	공원	소 계	43,898	10.2
		소공원1	12,477	2.9	물놀이장
		소공원2	31,421	7.3	체육시설
	녹지	소 계	193,604	45.1
		원형보전녹지	127,450	29.7	치유의숲
		조성녹지	66,154	15.4	힐링정원, 완충용녹지
공공 시설 용지	소 계		66,435	15.5
	시니어헬스케어센터		8,170	1.9	원형지
	도 로		29,229	6.8	보행자전용도로 포함
	소하천		21,801	5.1
	저류지		3,389	0.8
	주차장		3,846	0.9

6. 지역개발사업구역의 분할 또는 결합에 관한 계획 : 해당없음

7. 기반시설의 설치계획 : 게재생략

◦ ‘[별첨 2] - □ - 2.기반시설의 배치 및 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서’와 동일

8. 재원조달계획 및 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업비	합계	비율(%)	연차별 투자계획
			~2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
합 계	86,944	100.0	10,658	12,630	17,602	27,376	18,678
도 비	16,250	18.7	4,400	5,925	2,960	2,965	-
시 비	48,750	56.1	5,100	5,925	7,960	15,607	14,158
민 간	21,944	25.2	1,158	780	6,682	8,804	4,520

9. 보건의료·교육 및 복지시설 설치계획 : 해당없음

10. 보상계획 및 조성토지 공급에 관한 사항

◦ 당해구역의 사업방식은 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제26조 제1항에 의한 협의에 의하여 취득·사용, 수용 또는 사용하는 방식으로 환지계획은 수립하지 않음

◦ 토지 등의 수용·사용에 관하여 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」의 규정에 의해 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용

◦「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의거 2인 이상의 감정평가업자에게 평가를 의뢰하여 평가한 가격의 산술평균치를 보상가격으로 하며, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 협의에 의한 취득 및 보상함을 원칙으로 하고, 협의가 성립되지 아니하거나 할 수 없는 경우에는 토지수용법이 정하는 바에 따라 수용함

◦ 조성토지의 공급계획

공급용도			공급대상자	공급방법	공급시기	비고
관광 휴양 시설 용지	관광숙박 시설	힐링빌리지	실수요자	경쟁입찰	공급승인후
		스포츠빌리지	실수요자	경쟁입찰	공급승인후
	관광객 이용시설	복합헬스케어센터	자체사용	-	-
		캠핑장	실수요자	경쟁입찰	공급승인후
		숲체험시설	실수요자	경쟁입찰	공급승인후
		테라피팜	실수요자	경쟁입찰	공급승인후
		텃 밭	실수요자	경쟁입찰	공급승인후
공업 용지	항노화공방		실수요자	경쟁입찰	공급승인후
	R&D센터		실수요자	경쟁입찰	공급승인후
	스마트팜		실수요자	경쟁입찰	공급승인후
공공시설용지	시니어헬스케어센터		원형지 개발사업자	수의계약	공급승인후	원형지
	주차장		자체사용	-	-

◦ 원형지 공급계획

구  분

내  용

원형지 공급계획

토지이용계획상 시니어헬스케어센터(노인요양시설) 부지를 원형지로 공급

위 치

강원특별자치도 태백시 문곡동 81-1 일원

면 적

8,170㎡

공급목적

㈜강원랜드에서 노인요양시설 조성을 위한 타당성 확보 및 의사회 의결 등을 통해 건립 확정, 건축공모 등을 통해 차별화된 계획을 수립할 수 있도록 적정 규모의 원형지 공급 요청

원형지개발자

㈜강원랜드

사업계획 주요내용

• 수 치유, 맞춤 운동 등 차별화된 서비스 제공을 통해 노인의 건강 및 노화방지를 위한 ‘예방적 관리’, 입소 노인의 ‘돌봄’을 지원할 수 있는 노인요양시설 및 노인여가복지시설 건립

• 노인요양시설 : 치매·중풍 등 노인성질환 등으로 심신에 상당한 장애가 발생하여 도움을 필요로 하는 노인을 입소시켜 급식·요양과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시설

• 부대시설 : 노인복지 복합시설 운영에 필요한 제반 부대시설

- 노인요양시설 입소자를 위한 산책로 및 텃밭, 노인요양시설 이용자 및 외부 방문자를 위한 주차장, 노인요양시설 입소자 면회객을 위한 가족숙박시설 등

노인복지 복합시설 구축계획(안)

구 분	소요면적	세부 구성	비 고
노인요양시설	4,800㎡	◦ 요양시설 (2,468㎡) ◦ 행정 및 편의시설 (731㎡) ◦ 기계실 및 세탁실 (506㎡) ◦ 공용면적 (1,095㎡)	1~3층
부대시설	189㎡	◦ 게스트 하우스 (189㎡) ◦ 정원, 케어팜, 산책로, 주차장 (면적산정제외)	1층
합 계	4,989㎡	-	-

주) 원형지 공급계약 체결 후 건축설계 및 인허가 과정에서 변경될 수 있음

11. 토지수용 및 사용계획 조서 : [별첨 1]

12. 구역 밖 기반시설 설치에 필요한 비용의 부담계획

◦ 사업명 : 웰니스 항노화산업 특화단지 진입도로 확포장

◦ 시행자 : 태백시

◦ 사업비 : 16,000백만원(국비 100%)

◦ 사업량 : 연장 1.7km, 폭원 10m(왕복2차로)
교량 2개소(차도교1, 보도교1), 도로제방정비 1km, 보행데크 0.2km

13. 사업성에 관한사항 : 게재생략

14. 그 밖에 지역개발사업구역 지정에 필요한 사항 : 해당없음

15. 사업시행지의 위치도 : 게재생략

16. 계획평면도 및 개략설계도서 : 게재생략

17. 인‧허가 등의 의제 처리사항 및 당해 법령에서 정하는 고시내용

◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 도시·군관리계획의 결정(변경) : [별첨 2]

18. 지형도면 고시도 : 게재생략(강원특별자치도 지역소멸대응정책관 및 태백시 공공사업과 비치)

◦ 지형도면은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능

19. 승인조건 및 관계도서(사업시행지의 위치도, 계획평면도, 개략설계도서 등)는 강원특별자치도 지역소멸대응정책관(☎ 033-249-3879) 및 태백시 공공사업과(☎ 033-550-2452)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 보임

부              칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별첨 1]

사용할 토지․건물 등의 권리명세서

1) 토지조서

연번	소재지	지 번	지목	지적면적 (㎡)	편입면적 (㎡)	공유 지분	소 유 자		소유권이외의 권리명세
							성 명	주 소	권리명	관계인
합계	86필지	-	-	8,811,555	429,105		-	-	-	-
1	태백시 문곡동	64	전	2,188	2,188		김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
2	태백시 문곡동	64-1	잡	5,340	5,340		태백시
3	태백시 문곡동	65	전	635	635		김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28	지상권	태백농협
4	태백시 문곡동	66	전	479	479		김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
5	태백시 문곡동	66-1	전	126	126		김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28	지상권	태백농협
6	태백시 문곡동	67	전	245	245		김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
7	태백시 문곡동	68	전	1,177	1,177		김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28	지상권	태백농협
8	태백시 문곡동	69	전	1,279	1,279		김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
9	태백시 문곡동	70	대	119	119		태백시
10	태백시 문곡동	70-1	전	945	945		태백시
11	태백시 문곡동	70-2	목	526	526		태백시
12	태백시 문곡동	71	전	231	231		태백시
13	태백시 문곡동	71-1	목	1,458	1,458		태백시
14	태백시 문곡동	72	전	6,112	6,112		태백시
15	태백시 문곡동	72-1	도	86	86		국	건설부
16	태백시 문곡동	72-2	목	6,120	6,120		태백시
17	태백시 문곡동	72-3	전	6,118	6,118		태백시
18	태백시 문곡동	72-4	임	1,972	1,972		태백시
19	태백시 문곡동	72-5	임	446	446		태백시
20	태백시 문곡동	72-6	전	216	216		태백시
21	태백시 문곡동	72-7	임	1,612	1,612		태백시
22	태백시 문곡동	72-8	전	1,163	1,163		태백시
23	태백시 문곡동	72-9	임	16,200	16,200		태백시
24	태백시 문곡동	72-10	전	3,018	3,018		태백시
25	태백시 문곡동	72-11	임	27	27		태백시
26	태백시 문곡동	72-12	임	4,721	4,721		태백시
27	태백시 문곡동	72-13	전	205	205		태백시
28	태백시 문곡동	72-14	전	2,304	2,304		태백시
29	태백시 문곡동	72-15	임	292	292		태백시
30	태백시 문곡동	75-1	전	1,686	1,686		태백시
31	태백시 문곡동	75-2	대	443	443		태백시
32	태백시 문곡동	76	전	1,802	1,802		태백시
33	태백시 문곡동	77-1	전	1,527	1,527		태백시
34	태백시 문곡동	78	전	8,486	8,486	1/3	김*수	정선군 사북읍 사북리 366-49
						1/3	김*규	문곡동 28-1 시영임대주택 106-207
						1/3	김*호	강원특별자치도 태백시 청솔길8, 108동807호
35	태백시 문곡동	79	대	126	126		국	기획재정부
36	태백시 문곡동	80	대	698	698		태백시
37	태백시 문곡동	81-1	전	7,088	7,088		태백시
38	태백시 문곡동	81-3	전	24,959	24,959		태백시
39	태백시 문곡동	81-4	목	5,805	5,805		태백시
40	태백시 문곡동	81-5	목	4,410	4,410		태백시
41	태백시 문곡동	81-6	전	2,495	2,495		태백시
42	태백시 문곡동	82	전	9,805	9,805		태백시
43	태백시 문곡동	82-17	대	638	638		태백시
44	태백시 문곡동	82-18	임	2,741	2,741		태백시
45	태백시 문곡동	82-19	임	342	342		태백시
46	태백시 문곡동	82-20	전	2,237	2,237		태백시
47	태백시 문곡동	82-22	임	744	744		태백시
48	태백시 문곡동	82-23	임	854	854		태백시
49	태백시 문곡동	82-24	전	352	352		태백시
50	태백시 문곡동	83	대	357	357		태백시
51	태백시 문곡동	84	전	15,508	15,508		태백시
52	태백시 문곡동	85	대	516	516		태백시
53	태백시 문곡동	87	전	9,742	9,742	15/100	김*국	서울특별시 구로구 시흥대로 161 가길21
						15/100	김*국	인천광역시 중구 운남동로17,101호
						70/100	김*겸	강원특별자치도 태백시 사배리길212-81
54	태백시 문곡동	87-1	전	5,086	5,086		태백시
55	태백시 문곡동	87-2	전	2,543	2,543		김*겸	인천광역시 계양구 효서로 417, 105동 1201호
56	태백시 문곡동	87-3	전	2,543	2,543		태백시
57	태백시 문곡동	88	대	136	136		김*만	경기도 부천시 원미구 중동로 108, 110동 804호
58	태백시 문곡동	89	전	12,512	12,512		김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
59	태백시 문곡동	89-1	도	142	142		국	건설부
60	태백시 문곡동	90	대	576	576		김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
61	태백시 문곡동	91	전	1,362	1,362		김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
62	태백시 문곡동	110	천	7,318	7,318		국	건설부
63	태백시 문곡동	110-1	천	293	293		국	건설부
64	태백시 문곡동	110-2	천	753	753		국	건설부
65	태백시 문곡동	110-3	천	280	280		국	건설부
66	태백시 문곡동	111	도	1,615	1,615		국	건설부
67	태백시 문곡동	112	도	1,868	1,868		국	건설부
68	태백시 문곡동	116	천	5,731	5,731		국	환경부
69	태백시 문곡동	산22	임	74,083	74,083	20496/ 74083	김*겸	37
						5124/ 74083	김*련	경주시 건천읍 건천리610-8
						15372/ 74083	김*형	마포구 상암동 1634 월드컵아파트 106-1605
						33091/ 74083	김*주	경기 군포시 금정동 849 주공아파트 108-1405
70	태백시 문곡동	산23-1	임	12,672	12,672		김*영	청주시 상당구 용암동 2082 소라아파트106-908
71	태백시 문곡동	산23-2	임	46,314	46,314	1/3	김*수	정선군 사북읍 사북리 366-49
						1/3	김*규	문곡동 28-1 시영임대주택 106-207
						1/3	김*호	강원특별자치도 태백시 청솔길8, 108동 807호
72	태백시 문곡동	산23-3	임	336	336		김*균	37
73	태백시 문곡동	산23-4	임	248	248		김*균	37
74	태백시 문곡동	산23-5	임	3,306	3,306	1/4	김*실	경기 구리시 교문동 336-1
						1/4	김*실	경기도 남양주시 미금로 47번길 22, 722동2401호
						1/4	김*형	서울특별시 마포구 월드컵북로 47길46, 206동1003호
						1/4	김*형	서울특별시 마포구 월드컵북로 47길46, 206동1003호
75	태백시 문곡동	산24	목	35,107	35,107	30/200	김*겸	경기도 화성시 남양동 2001 대광파인밸리 111-1604
						1/6	김*만	경기도 부천시 원미구 중동로 108, 110동 804호
						1/6	김*옥	충청북도 청주시 서원구 모충로 12번길 4, 105동 1006호
						1/6	김*용	경기도 부천시 원미구 계남로 261, 104동 1202호
						6/60	김*국	서울특별시 구로구 시흥대로 161가길 21
						1/4	김*겸	인천광역시 계양구 효서로 417, 105동 1201호
76	태백시 문곡동	산25	임	17,171	17,171		태백시
77	태백시 문곡동	산25-1	천	178	178		국	환경부
78	태백시 문곡동	산25-3	천	3,076	3,076		국	환경부
79	태백시 문곡동	산25-7	임	8,046	8,046		태백시
80	태백시 문곡동	산25-8	천	1,851	1,851		국	환경부
81	태백시 문곡동	산25-9	천	1,244	1,244		국	환경부
82	태백시 문곡동	산25-10	천	2,723	2,723		국	환경부
83	태백시 문곡동	산26	임	2,975	2,975		김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
84	태백시 문곡동	산27-2	임	6,907	6,907		태백시
85	태백시 문곡동	산28-3	임	595	595	2/4	김*균	경기도 고양시 일산동구 백석로 86번길 50
						1/4	이*학	경기도 고양시 덕양구 마상로 63번길 18-13, 나동 101호
						595/ 7140	김*숙	서울특별시 은평구 백련산로 2길 19, 107동 202호
						595/ 7140	김*규	경기도 광주시 오포읍 세피내길 55, 1동
						595/ 7140	김*지	서울특별시 은평구 백련산로 2길 19, 107동 302호
86	태백시 문곡동	산30	임	8,383,244	794		국	산림청

2) 지장물조서

일련 번호	소재지	지번	물건의 종류	구조 및 규격	실제 상황	면적 (㎡)	저촉 면적 (㎡)	소유자
								성명	주소
1	태백시 문곡동	64	복숭아	20	3주			김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
			두충나무	12	5주			“	“
2	태백시 문곡동	64-1	본체	벽돌조칼라강판즙 벽:벽돌세멘몰탈 문:샷시유리		99.60	99.60	진*란	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-18
			①창고	철재빔조 칼라강판즙		103.20	103.20	“	“
			②창고	컨테이너		18.00	18.00	“	“
			③창고	목조 칼라강판즙		2.40	2.40	“	“
			지하수실	브럭조 칼라강판즙		11.96	11.96	“	“
			축사	철재빔조 갈바륨즙		264.32	264.32	“	“
			구유	브럭크 세멘몰탈 H=0.80		16.49	16.49	“	“
			야외축사	철재강파이프 바닥:콘크리트		132.16	132.16	“	“
			계사,염사	철재파이프조 갈바륨즙		30.60	30.60	“	“
			지하수 박스	브럭크세멘몰탈 1.50X1.20 H=0.50 뚜껑:철재	1개소			“	“
			지하수	H=50.00m 수중모터 1HP	1개소			“	“
			물탱크	스텐 2,000ℓ	1개			“	“
			심야전기 보일러	귀뚜라미 KEWH-500ℓ	1식			“	“
			온수기	온수보일러 500ℓ	1개			“	“
			바닥	콘크리트 3.00X0.80+18.00X12.30+ 45.00X5.00+12.70X4.30+ 6.00X12.00+17.20X12.00+ 3.00X5.00+16.50X5.50		887.56	887.56	“	“
			대문	철재 철망 3.00 X 2.70	2개			“	“
			문주	철재파이프 Ø=200mm H=4.30	2개			“	“
			철재기둥	철재 철망 Ø=150mm L=6.80	1개소			“	“
			울타리	철재철망 L=320.70 H=1.80	1개소			“	“
			견사	고무통, 목재	2개			“	“
			야외테이블	목재	1식			“	“
			농업용 계량기	06-25-0055399-1507	1개소			“	“
			볏짚먹이통	철재	3개			“	“
			물탱크	FRP 100ℓ	1개			“	“
			자동급유기		6개			“	“
			먹이통	고무 4.00 X 0.80	3개			“	“
			인력거	철재	2개			“	“
			물통	고무	4개			“	“
			장미	15	1주			“	“
			뽕나무	7	1주			“	“
			머루	10	1주			“	“
			오가피		960주			“	“
			주목	14	1주			“	“
			벗나무	35	1주			“	“
			벗나무	25	1주			“	“
			벗나무	20	2주			“	“
			벗나무	15	3주			“	“
			제피	20	1주			“	“
			제피	17	1주			“	“
			산수유	13	1주			진*란	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-18
			사과	20	1주			“	“
			사과	15	1주			“	“
			사과	10	3주			“	“
			엄나무	17	6주			“	“
			드릅		170주			“	“
			오동	10	1주			“	“
			복숭아	20	1주			“	“
			대추	20	2주			“	“
			대추	7	1주			“	“
			대추	4	1주			“	“
			옷나무	13	2주			“	“
			자두	15	1주			“	“
			자두	9	1주			“	“
			고로쇠	8	1주			“	“
			구기자	20	4주			“	“
			구기자		12주			“	“
			목련	18	2주			“	“
			목련	15	1주			“	“
			목련	10	1주			“	“
			배나무	28	1주			“	“
			배나무	21	1주			“	“
			층층	18	1주			“	“
			수동분무기		2개			“	“
			농약통	PVC 500ℓ	1개			“	“
			인력거		2대			“	“
			인력쟁기		1개			“	“
			사다리	철재	1개			“	“
			빠렛트	목재	20개			“	“
			평상	목재	2개			“	“
			퇴비		100포			“	“
			탁자	목재	1개			“	“
			철재쟁기		1개			“	“
3	태백시 문곡동	65	뽕나무	28	1주			김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
			벗나무	17	1주			“	“
			벗나무	7	1주			“	“
			느릅	35	1주			“	“
			복숭아	8	6주			“	“
4	태백시 문곡동	66-1	향나무	20	1주			김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
			향나무	15	1주			“	“
			편백나무	10	1주			“	“
5	태백시 문곡동	67	본체	컨테이너		21.00	21.00	김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
			①창고	브럭조 스레이트즙		7.80	7.80	“	“
			②창고	브럭조스레이트즙(전기시설1식)		14.58	14.58	“	“
			통로 및 창고	목조 PVC즙		8.26	8.26	“	“
			2층 방	컨테이너샌드위치판넬즙 (전기시설1식)		18.00	18.00	김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
			화장실 (재래식)	목조 스레이트즙		1.02	1.02	“	“
			우물	PVC통Ø=500mmH=1.00 뚜껑:고무통	1개소			“	“
			우물바닥	콘크리트 1.60X2.40		3.84	3.84	“	“
			위성안테나		1식			“	“
			난간	철재 L=5.00 H=1.30	1개소			“	“
			계단	철재 3.90X0.90		3.51	3.51	“	“
			퇴	콘크리트 0.80X1.30+0.60X1.20 +1.25 X1.40+2.60X1.20		6.63	6.63	“	“
			솥걸이	브럭크세멘몰탈 1.40X0.90 양은솥2개		1.26	1.26	“	“
			돌담	자연석 L=14.20 H=1.00	1개소			“	“
			울타리	목재 그물망 L=16.20 H=0.70	1개소			“	“
			물호스	고압호스 Ø=25mm L=350.00	1개소			“	“
			전나무	25	1주			“	“
			오가피	10	5주			“	“
			자두	40	15주			“	“
6	태백시 문곡동	68	주목	13	5주			김*영	강원특별자치도 태백시 사배리길 205-28
			드릅		59주			“	“
			헛개나무	20	5주			“	“
			층층나무	18	2주			“	“
			층층나무	10	1주			“	“
			벗나무	11	3주			“	“
			벗나무	6	1주			“	“
			뽕나무	80	1주			“	“
			뽕나무	20	1주			“	“
			복숭아	35	3주			“	“
			복숭아	15	1주			“	“
			돌배나무	45	1주			“	“
7	태백시 문곡동	70	본체	목조아연즙벽:브럭조세멘몰탈 문:목조유리		66.39	66.39	정*희	인천 서구 가좌동 30-100 진주아파트 405-502
			①창고	목조 아연즙		5.12	5.12	“	“
			②창고	철재파이프조 아연즙		7.31	7.31	“	“
			③창고	목조 스레이트즙		12.15	12.15	“	“
			보일러실	브럭조 스레이트즙		4.06	4.06	“	“
			①장독대	철재파이프조스레이트즙 바닥:콘크리트		2.72	2.72	“	“
			②장독대	철재파이프조샌드위치판넬즙 H=0.95		1.68	1.68	“	“
			물탱크	콘크리트 H=0.35		11.40	11.40	“	“
			④창고	경량철골조 칼라강판즙		41.20	41.20	“	“
			①정자	경량철골조샌드위치판넬즙 철재계단1식		7.65	7.65	“	“
			②정자	경량철골조샌드위치판넬즙 철재계단1식		8.37	8.37	“	“
			③정자	목조 아연즙		7.04	7.04	“	“
			견사	샌드위치판넬조 칼라강판즙		7.65	7.65	“	“
			①계사	철재파이프조 그물망+아연즙		52.77	52.77	“	“
			②계사	철재파이프조 아연즙		3.66	3.66	정*희	인천 서구 가좌동 30-100 진주아파트 405-502
			①야외견사	철재파이프 철망		5.40	5.40	“	“
			②야외견사	철재휀스H=1.60 견사:FRP2개		20.65	20.65	“	“
			염사	경량철골조 칼라강판즙		19.47	19.47	“	“
			외등		3개			“	“
			FRP견사		2개			“	“
			퇴	콘크리트 9.50X0.90		8.55	8.55	“	“
			계단	콘크리트 2.80X2.00		5.60	5.60	“	“
			계단	돌계단 1.70X2.70		4.59	4.59	“	“
			바닥	콘크리트 2.00X1.70+5.60X5.80 +8.00X7.00+4.00X4.00+3.00 X0.30 +1.50X1.30+1.70X1.40		113.11	113.11	“	“
			화단	잡석 L=16.00 L=9.70 L=9.6 L=24.00 L=10.00 L=14.00 H=0.20	6개소			“	“
			화단	잡석(원영) Ø=2000 H=0.20	3개소			“	“
			화단	잡석 13.00X0.50 H=0.15	1개소			“	“
			문	철재2.50X1.35X2개 1.60X1.20X1개	2개소			“	“
			문주	철재파이프 Ø=100mm H=1.40X2개 Ø=70mm H=1.75X2개	2개소			“	“
			담장	철재 철망 L=193.20 H=1.55	1개소			“	“
			간판돌	돌 1.10X1.20 D=0.70	1개소			“	“
			정화조		1식			“	“
			장미	10	3주			“	“
			주목	35	3주			“	“
			주목	20	2주			“	“
			주목	18	6주			“	“
			주목	8	2주			“	“
			주목	4	1주			“	“
			죽나무	13	3주			“	“
			죽나무	10	1주			“	“
			죽나무	7	2주			“	“
			죽나무	5	1주			“	“
			단풍	40	3주			“	“
			단풍	35	1주			“	“
			단풍	18	2주			“	“
			단풍	13	2주			“	“
			복숭아	13	1주			“	“
			라일락	15	1주			“	“
			라일락	13	1주			“	“
			철쭉	20	7주			“	“
			철쭉	15	4주			“	“
			철쭉	12	235주			“	“
			은행	40	1주			“	“
			은행	30	3주			“	“
			은행	23	4주			“	“
			은행	15	1주			“	“
			자두	25	3주			“	“
			벗나무	45	1주			“	“
			벗나무	30	2주			정*희	인천 서구 가좌동 30-100 진주아파트 405-502
			벗나무	25	1주			“	“
			목련	20	1주			“	“
			목련	18	1주			“	“
			살구	17	3주			“	“
			살구	8	1주			“	“
			매실	17	3주			“	“
			매실	8	1주			“	“
			회양목	7	6주			“	“
			회양목	5	3주			“	“
			잣나무	20	1주			“	“
			엄나무	6	2주			“	“
			엄나무	4	38주			“	“
			드릅		62주			“	“
			소나무	7	2주			“	“
			소나무	5	1주			“	“
			소나무	3	1주			“	“
			뽕나무	55	1주			“	“
			뽕나무	45	3주			“	“
			뽕나무	18	5주			“	“
			뽕나무	10	5주			“	“
			배나무	16	1주			“	“
			배나무	8	1주			“	“
			오가피		12주			“	“
			층층	6	2주			“	“
			층층	5	4주			“	“
			섬잦나무	36	2주			“	“
			섬잦나무	28	3주			“	“
			섬잦나무	20	1주			“	“
			섬잦나무	7	1주			“	“
			벌나무	43	1주			“	“
			벌나무	35	1주			“	“
			벌나무	20	1주			“	“
			벌나무	6	1주			“	“
			키위	15	1주			“	“
			산딸나무	20	1주			“	“
			쥐똥나무	18	1주			“	“
			포도	10	1주			“	“
			목단	10	1주			“	“
			명자	10	1주			“	“
			명자	7	1주			“	“
			개나리	13	1주			“	“
			개		4마리			“	“
8	태백시 문곡동	70-2	본체	경량철골조 칼라강판즙		90.87	90.87	정*희	인천 서구 가좌동 30-100 진주아파트 405-502
			방,현관	컨테이너칼라강판즙 벽:사이딩		18.00	18.00	“	“
			비닐하우스	쳘재파이프조 비닐즙		34.98	34.98	“	“
			방	컨테이너칼라강판즙 벽:사이딩		18.00	18.00	“	“
			①창고	철재파이프조 스레이트즙		9.60	9.60	“	“
			②창고	철재파이프조 갈바륨즙		22.75	22.75	“	“
			사슴농장	철재파이프조 H=2.00		162.44	162.44	정*희	인천 서구 가좌동 30-100 진주아파트 405-502
			①그늘막	갈바륨즙		29.76	29.76	“	“
			②그늘막	갈바륨즙		7.00	7.00	“	“
			③그늘막	갈바륨즙		3.40	3.40	“	“
			④그늘막	갈바륨즙		5.67	5.67	“	“
			⑤그늘막	갈바륨즙		3.84	3.84	“	“
			계사	철재파이프조 갈바륨즙		4.68	4.68	“	“
			견사	철재파이프조 샌드위치판넬즙 H=1.40		20.02	20.02	“	“
			물탱크	FRP1,000ℓ	4개			“	“
			물탱크	FRP600ℓ	2개			“	“
			퇴	콘크리트 6.00X0.50+3.80X0.30 +6.00X1.00+4.00X0.50+10.10 X0.45		16.69	16.69	“	“
			바닥	콘크리트 11.60X1.30+4.40X4.20		21.96	21.96	“	“
			정화조		1식			“	“
9	태백시 문곡동	72	엄나무	15	35주			김*하	30
			엄나무	10	122주			“	“
			엄나무	5	35주			“	“
			엄나무	10~15	2,041주			“	“
			드릅		1,140주			“	“
			복분자		5주			“	“
			느릅	13	6주			“	“
			느릅	8	1주			“	“
			벗나무	18	2주			“	“
			벗나무	15	1주			“	“
			뽕나무	25	2주			“	“
			무궁화	16	462주			“	“
			무궁화	10	22주			“	“
10	태백시 문곡동	72-2	관리사	컨테이너샌드위치판넬조즙 (견사:목재1개)		18.00	18.00	천*란	강원특별자치도 태백시 문곡동 72-2
			①축사 및 퇴비사	철재빔조 갈바륨썬라이트즙		312.39	312.39	“	“
			①구유	브럭크세멘몰탈H=0.60 철재목걸이있음		23.27	23.27	“	“
			축사 및 창고	철재빔조 갈바륨썬라이트즙		131.10	131.10	“	“
			②구유	브럭크세멘몰탈H=0.55 철재목걸이있음		11.25	11.25	“	“
			통로창고	철재빔조 칼라강판즙		178.25	178.25	“	“
			②축사 및퇴비사	철재빔조 갈바륨썬라이트즙		330.15	330.15	“	“
			③구유	브럭크세멘몰탈H=0.60 철재목걸이있음		14.22	14.22	“	“
			지하수실	샌드위치판넬조칼라강판즙 (펌프3개있음)		5.46	5.46	“	“
			물탱크	FRP 1,000ℓ	1개			“	“
			물탱크	FRP 3,000ℓ	1개			“	“
			물탱크	FRP 3,000ℓ	1개			“	“
			퇴	콘크리트 6.40X1.00 H=0.22		6.40	6.40	“	“
			이동식 화장실	FRP	1식			천*란	강원특별자치도 태백시 문곡동 72-2
			바리게이트	철재파이프(체인있음) Ø=100mm H=1.20	2개			“	“
			바리게이트	철재파이프(체인있음) Ø=150mm H=1.20	2개			“	“
			바닥	콘크리트 3.00X12.00+5.90X11.00+16.70X5.90		199.43	199.43	“	“
			CCTV		2개			“	“
			외등		5개			“	“
			엘크 울타리	철재파이프 철망 H=2.30		1836.26	1836.26	“	“
			①그늘막	샌드위치판넬즙		50.00	50.00	“	“
			②그늘막	갈바륨즙		10.85	10.85	“	“
			③그늘막	갈바륨즙		40.00	40.00	“	“
			창고	차량용철재파이프적재함 H=1.30		4.05	4.05	“	“
			먹이통	철재+콘크리트	5개			“	“
			울타리	고추지지대그물망 H=1.40L=30.00	1개소			“	“
			오가피	15	13주			“	“
			오가피	6	8주			“	“
			오가피	3	31주			“	“
			오가피	2	15주			“	“
			엄나무	12	10주			“	“
			엄나무	10	14주			“	“
			엄나무	6	6주			“	“
			엄나무	3	25주			“	“
			매실	12	1주			“	“
			매실	10	2주			“	“
			매실	4	5주			“	“
			벌나무	13	1주			“	“
			벗나무	40	1주			“	“
			벗나무	13	1주			“	“
			벗나무	8	1주			“	“
			소나무	20	5주			“	“
			소나무	17	2주			“	“
			소나무	14	4주			“	“
			소나무	10	1주			“	“
			사과	11	1주			“	“
			사과	7	1주			“	“
			사과	4	10주			“	“
			느릅	40	2주			“	“
			느릅	25	1주			“	“
			느릅	15	1주			“	“
			라일락	15	2주			“	“
			밤	40	3주			“	“
			드릅		7주			“	“
			앵두	7	1주			“	“
			잣나무	12	1주			“	“
			잣나무	8	1주			“	“
			산사춘	10	3주			“	“
			산사춘	14	1주			“	“
			아로니아	8	4주			“	“
			아로니아	4	1주			“	“
			옷나무	16	1주			천*란	강원특별자치도 태백시 문곡동 72-2
			옷나무	10	1주			“	“
			측백	16	1주			“	“
			측백	14	2주			“	“
			측백	12	2주			“	“
			헛개	20	1주			“	“
			뽕나무	5	1주			“	“
			뽕나무	12	4주			“	“
			대추	6	1주			“	“
			대추	4	5주			“	“
			대추	3	30주			“	“
			복분자		56주			“	“
			무궁화	3	10주			“	“
			섬잣나무	45	2주			“	“
			철쭉	13	3주			“	“
			철쭉	3	4주			“	“
			회양목	17	32주			“	“
			회양목	10	2주			“	“
			한우(암소)		9마리			“	“
			한우(수소)		1마리			“	“
			한우(거세)		7마리			“	“
			워터커	(자동급유기)	10개			“	“
			스키로더	㈜주니테크(2013년식)	1대			“	“
			이동통	분뇨, 사료	1식			“	“
			스키로더 집게		1개			“	“
			빠렛트	FRP	10개			“	“
			빠렛트	목재	5개			“	“
			사료		40포			“	“
			짚단	50 ㎏	80개			“	“
			인력거		3개			“	“
			콤푸레이셔		1대			“	“
			수동분무기	소독용	1개			“	“
			예취기		1대			“	“
			절단기	사료, 볏짚 SC-300(2016년식)	1대			“	“
			고무통	大	1개			“	“
			고무통	中	10개			“	“
			송아지방	FRP	2개			“	“
			사다리	알류미늄	3개			“	“
11	태백시 문곡동	72-3	①비닐 하우스	철재파이프2중시설 점적관수시설,수동개폐기 2개		457.80	457.80	정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			②비닐 하우스	철재파이프2중시설 점적관수시설,수동개폐기 2개		457.80	457.80	“	“
			③비닐 하우스	철재파이프		695.80	695.80	“	“
			④비닐 하우스	철재파이프		695.80	695.80	“	“
			⑤비닐 하우스	철재파이프조비닐즙 점적관수시설 1식		91.50	91.50	“	“
			⑥비닐 하우스	철재파이프조비닐즙 바닥:보도블럭		21.42	21.42	“	“
			창고	목조썬라이트즙		1.60	1.60	“	“
			울타리	철재조그물망 L=136.00 H=1.20	1개소			정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			물탱크	FRP 2,000ℓ	1개			“	“
			물탱크	FRP 1,000ℓ	1개			“	“
			암거	THP Ø=800mm L=12.00	1개소			“	“
			바닥	자연석세멘몰탈 2.20X0.90		1.98	1.98	“	“
			물 급수	후드	1식			“	“
			양수기	전기시설 1식	1대			“	“
			고압호스	Ø=50mm L=100.00	1개소			“	“
			바리게이트	철재파이프기둥 체인	1개소			“	“
			관정	H=30.00 (모터있음)	1개소			“	“
			울타리	철재파이프+목조그물망 L=102.00L=1.00	1개소			“	“
			벗나무	13	1주			“	“
			이팝	15	6주			“	“
			복숭아	14	1주			“	“
			소나무	13	5주			“	“
			소나무	8	1주			“	“
			엄나무	15	84			“	“
			엄나무	15	440			“	“
			엄나무	15	35주			“	“
			엄나무	10	408주			“	“
			엄나무	8	81주			“	“
			드릅		120주			“	“
			벗나무	14	1주			“	“
			뽕나무	13	1주			“	“
			목련	18	8주			“	“
			목련	13	1주			“	“
			복숭아	50	1주			“	“
12	태백시 문곡동	72-6	오가피	18	72주			정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			벗나무	18	1주			“	“
			팥배	15	3주			“	“
			팥배	12	3주			“	“
13	태백시 문곡동	75-1	드릅		105주			정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
		75-2	엄나무	17	1주			“	“
			엄나무	10	1주			“	“
			복숭아	7	1주			“	“
			단풍	10	1주			“	“
			매화	10	1주			“	“
14	태백시 문곡동	76	엄나무	16	17주			정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			엄나무	15	44주			정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			엄나무	12	398주			“	“
			엄나무	10	61주			“	“
			엄나무	8	3주			“	“
			엄나무	5	44주			“	“
			엄나무	3	6주			“	“
			오동	6	1주			“	“
			뽕나무	27	1주			“	“
			뽕나무	18	1주			“	“
			소나무	30	1주			“	“
			소나무	13	7주			“	“
			소나무	10	11주			“	“
			플라타너스	28	1주			“	“
			잣나무	30	1주			“	“
			무궁화	23	3주			“	“
			무궁화	20	3주			“	“
			무궁화	13	3주			“	“
			무궁화	10	1주			“	“
15	태백시 문곡동	77-1	복분자		10			정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			아로니아	5	1주			“	“
			사과	10	3주			“	“
			사과	6	2주			“	“
			자두	17	1주			“	“
			명자	10	2주			“	“
			매화	10	1주			“	“
			제피	20	1주			“	“
			장미	10	1주			“	“
			매실	43	1주			“	“
			다래	10	1주			“	“
			머루	10	1주			“	“
16	태백시 문곡동	78	본체	목조 스레이트즙 벽: 토벽 문: 샷시유리		38.93	38.93	김*규	강원특별자치도 태백시 풀미당골길 35 1505호
			통로	샷시조 스레이트즙		8.91	8.91	“	“
			①창고	목조 스레이트즙		3.95	3.95	“	“
			주방	목조 스레이트즙		12.75	12.75	“	“
			주방 보일러실	브럭조 스레이트즙		7.40	7.40	“	“
			다용도실	브럭조 스레이트+아연즙		4.67	4.67	“	“
			우사	목조스레이트즙 내부:구유있음		21.32	21.32	“	“
			②창고	목조 스레이트즙		1.00	1.00	“	“
			③창고	목조 스레이트즙		14.28	14.28	“	“
			저장고	목조 스레이트즙		4.56	4.56	“	“
			가추	목조 스레이트즙		10.08	10.08	“	“
			염사	목조 스레이트즙 (2층)		6.08	6.08	“	“
			①화장실	FRP		2.10	2.10	“	“
			③화장실	샌드위치조 즙		2.40	2.40	“	“
			우물실	목조스레이트+천막즙 물탱크FRP1000ℓ매설 고압호스Ø=25mmL=70m 매설		7.00	7.00	김*규	강원특별자치도 태백시 풀미당골길 35 1505호
			퇴	콘크리트+타일 1.18X0.46+0.70X0.35		1.97	1.97	“	“
			마당	콘크리트 10.20X5.10+13.50X5.30		123.57	123.57	“	“
			진입로	콘크리트 86.50X3.70+7.20X3.60		345.97	345.97	“	“
			담장	목조+철재파이프조아연 L=51.00H=1.80	1개소			“	“
			담장	철재조 철근 L=7.30 H=1.70	1개소			“	“
			물탱크실	목조아연1.30X1.40 물탱크1000ℓ,수도라인L=30m 매설		1.82	1.82	“	“
			정화조		1식			“	“
			철쭉	20	1주			“	“
			철쭉	15	4주			“	“
			철쭉	10	2주			“	“
			목련	35	1주			“	“
			포도	10	1주			“	“
			목단	10	1주			“	“
			복숭아	40	1주			“	“
			대추	60	1주			“	“
			매실	8	1주			“	“
			벗나무	20	1주			“	“
			벗나무	13	1주			“	“
			복숭아	18	1주			“	“
			쥐똥나무	20	1주			“	“
			돌배	25	1주			“	“
			단풍	13	1주			“	“
			회양목	30	30주			“	“
			회양목	15	4주			“	“
			소나무	4	21주			“	“
			주목	35	1주			“	“
			평상,철제,판자	이동식	1개			“	“
			평상,철제,판자		1개			“	“
			인력거		2대			“	“
17	태백시 문곡동	80	본체	목조기와즙(우레탄방수) 벽:적벽돌문:삿시유리		61.44	61.44	정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			창고, 연탄보일러	브럭조 칼라강판+썬라이트즙		19.20	19.20	“	“
			부속체	브럭조스레이트즙(다락있음)		27.76	27.76	“	“
			①창고	목조 스레이트즙		29.57	29.57	“	“
			②창고	컨테이너(전기시설1식)		18.00	18.00	“	“
			화장실	브럭조 슬라브즙		2.28	2.28	“	“
			①계사	목조 목재판자+아크릴즙		7.88	7.88	“	“
			②계사	목조 스레이트즙		8.78	8.78	“	“
			③계사	목조 칼라강판즙		1.44	1.44	“	“
			대문	철재 1.60X1.8	2개			“	“
			문주	콘크리트 0.50X0.50 H=1.70	2개			“	“
			담장	브럭크+갓장식 L=15.50 H=1.35 L=2.05 H=1.50 L=3.50 H=1.45	3개소			“	“
			수돗가	콘크리트 1.55X1.75		2.71	2.71	정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			퇴	콘크리트 1.20X4.80+0.50X2.70		7.11	7.11	“	“
			화단	자연석 0.80X1.70	1개소			“	“
			화단	목재 1.00X0.80	1개소			“	“
			마당	콘크리트 15.80X5.70 +3.40X1.40+8.90X2.70		118.85	118.85	“	“
			바닥 (진입로)	콘크리트 11.20X5.00 +1.50X3.20+5.40X3.30		78.62	78.62	“	“
			평상	목재 장판 1.00X0.80	2개			“	“
			농업용 계량기	01-25-1169650-1411	1개소			“	“
			국기봉	PVC 및 철재파이프 H=4.00	1개소			“	“
			위성안테나		1식			“	“
			파고라	철재 3.90X3.30		13.65	13.65	“	“
			CCTV		1식			“	“
			장독대	콘크리트 1.70X1.82		3.09	3.09	“	“
			솥걸이	콘크리트 1.20X2.10(가마솥2개)		2.52	2.52	“	“
			견사	목조 스레이트즙 1.20X1.00, 1.50X1.60, 1.50X0.65, 0.90X0.65	4개			“	“
			저장고 시설	목조 목재판자 1.60X1.00		1.60	1.60	“	“
			그물망	12.80X5.00	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조철망+그믈망 L=22.00H=2.00	1개소			“	“
			울타리	철재조 그물망 L=38.00 H=1.50 L=145 H=1.40	2개소			“	“
			배수로	콘크리트(덮게부분) ㅣ=16.30, L=22.40, L=18.70 W=1.20	3개소			“	“
			흄관	콘크리트 4.10X1.80	1개소			“	“
			암거	THPØ=800mm	1개소			“	“
			철판뚜껑		3개			“	“
			정화조		1식			“	“
			추녀	철재조샌드위치판넬즙 2.50X4.50		11.25	11.25	“	“
			가로등	철채 Ø=100mm H=6.00	1개소			“	“
			수동분무기		2개			“	“
			예취기		3개			“	“
			사다리	알류미늄 A자 2m	1개			“	“
			작업대	목조	4개			“	“
			작업대	스텐	1개			“	“
			철망		1식			“	“
			천막		5개			“	“
			접시저울	50㎏	1개			“	“
			전기모터	0.5HP	1개			“	“
			빠렛트	목재	12개			“	“
			빠렛트	FRP	4개			“	“
			인력거		1개			“	“
			솥걸이	철재	1개			“	“
			실외안테나		1식			“	“
			평상	목재 장판	1개			“	“
18	태백시 문곡동	77-1	소나무	15	1주			정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			마가목	23	1주			“	“
			마가목	16	1주			“	“
			마가목	13	1주			“	“
			마가목	8	1주			“	“
			측백	16	1주			“	“
			측백	12	1주			“	“
			복숭아	30	6주			“	“
			복숭아	20	4주			“	“
			복숭아	15	2주			“	“
			은행	28	1주			“	“
			은행	22	1주			“	“
			은행	10	1주			“	“
			은행	8	2주			“	“
			후박	28	1주			“	“
			옷나무	43	1주			“	“
			옷나무	30	2주			“	“
			옷나무	10	1주			“	“
			옷나무	7	3주			“	“
			벌나무	13	3주			“	“
			벌나무	10	20주			“	“
			벌나무	8	18주			“	“
			단풍	20	1주			“	“
			단풍	18	1주			“	“
			엄나무	45	1주			“	“
			엄나무	17	3주			“	“
			무궁화	50	1주			“	“
			무궁화	30	4주			“	“
			무궁화	10	3주			“	“
			무궁화	6	1주			“	“
			주목	50	10주			“	“
			주목	40	10주			“	“
			주목	16	1주			“	“
			오가피	13	3주			“	“
			호두	20	1주			“	“
			회양목	15	1주			“	“
			뽕나무	7	1주			“	“
			뽕나무	5	1주			“	“
19	태백시 문곡동	81-1	우물	브럭크 자연석 1.40X1.00	1개소			정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			물탱크	FRP 10t	1개			“	“
			모터실	브럭크1.90X1.30H=0.70 뚜껑:철판(전기시설1식)		2.47	2.47	“	“
			물탱크	브럭크 2.50X1.20		3.00	3.00	“	“
			고압호스	Ø=25mm L=100.00	1개소			“	“
			울타리	철재조 그물망 L:280.00 H:1.60	1개소			“	“
			소나무	9	165주			“	“
			엄나무	17	5주			“	“
			엄나무	10	3주			“	“
			엄나무	6	2주			“	“
			벗나무	8	2주			정*란	강원특별자치도 태백시 장성동 209 계산아파트 202-302
			사과	14	3주			“	“
			사과	6	3주			“	“
			대추	20	10주			“	“
			대추	15	16주			“	“
			대추	12	1주			“	“
			대추	7	5주			“	“
			자두	23	1주			“	“
			자두	6	2주			“	“
			무궁화	28	1주			“	“
			복숭아	30	1주			“	“
			오가피	20	325주			“	“
			오가피	6	20주			“	“
			오가피		600주			“	“
			드릅		630주			“	“
			벌나무	5	1주			“	“
			보리수	10	1주			“	“
			엄나무	12	794주			“	“
			뽕나무	7	1주			“	“
			향나무	18	1주			“	“
			연산홍	15	2주			“	“
			향나무	18	1주			“	“
			매화		22주			“	“
20	태백시 문곡동	81-3	뽕나무	45	3주			위*준	강원특별자치도 태백시 고원로 61, 616호
21	태백시 문곡동	81-4	뽕나무	10	1주			위*준	강원특별자치도 태백시 고원로 61, 616호
			생강나무	10	1주			“	“
22	태백시 문곡동	81-5	본체	브럭조스레이트즙 벽:브럭크세멘몰탈도색문:샷시유리		84.70	84.70	위*준	강원특별자치도 태백시 고원로 61, 616호
			창고,부엌	목조 고무판즙		14.09	14.09	“	“
			화장실	브럭조 슬라브즙		6.01	6.01	“	“
			①창고	목조 스레이트즙		20.35	20.35	“	“
			②창고	목조 칼라강판즙		20.35	20.35	“	“
			③창고	목조 스레이트즙		19.14	19.14	“	“
			④창고	목조 스레이트즙		9.60	9.60	“	“
			⑤창고	목조 스레이트즙		5.00	5.00	“	“
			⑥창고	목조 스레이트즙		3.90	3.90	“	“
			⑦창고	목조 스레이트즙		3.87	3.87	“	“
			가추	목조 쏠라이트+스레이트즙		37.44	37.44	“	“
			야외견사	철재파이프조 철망		35.59	35.59	“	“
			①견사	철재파이프조 철망 내부:견사샌드위치판넬 3.50X2.50 야외견사 1.90X3.10		20.25	20.25	“	“
			모터실	샌드위치판넬조즙 모터0.5HP1개있음		1.43	1.43	“	“
			소각장	콘크리트 바닥:콘크리트 4.00X1.80		12.00	12.00	“	“
			휴게소, 방,통로	샌드위치판넬조즙		44.00	44.00	“	“
			마구간	샌드위치판넬조즙		68.75	68.75	위*준	강원특별자치도 태백시 고원로 61, 616호
			야외돈사,견사	철재파이프조 H=2.50		173.70	173.70	“	“
			②견사	철재파이프조 칼라강판즙(2중)		13.50	13.50	“	“
			③견사	철재파이프조 샌드위치판넬즙		5.40	5.40	“	“
			④견사	목조 스레이트즙		191.00	191.00	“	“
			⑤견사	철재파이프조 스레이트즙		111.35	111.35	“	“
			⑧창고	목조 스레이트즙		10.88	10.88	“	“
			통로	목조 스레이트즙		7.48	7.48	“	“
			⑨창고	목조 스레이트즙		10.54	10.54	“	“
			⑩창고	목조 스레이트즙		3.41	3.41	“	“
			⑪창고	목조 스레이트즙		2.44	2.44	“	“
			정화조	콘크리트(가축용)		16.17	16.17	“	“
			정자	목조스레이트즙 2.70X5.50		14.85	14.85	“	“
			정자	목조+철재파이프조아연즙 3.40X4.60		15.64	15.64	“	“
			퇴	콘크리트 2.90X0.70 +4.80X0.70+2.90X0.70		7.93	7.93	“	“
			바닥	콘크리트 17.50X6.00 +6.00X4.70+10.00X1.50		148.20	148.20	“	“
			농사용 계량기		1식			“	“
			CCTV		1식			“	“
			외등		2개			“	“
			야외견사 울타리	철재파이프조철망 L=110.50 H=2.50	1개소			“	“
			야외견사	철재파이프조판자즙 2.00X1.50		3.01	3.01	“	“
			진입도로	콘크리트 113.00X3.10		350.30	350.30	“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=510.00 H=1.20	1개소			“	“
			복숭아	50	1주			“	“
			복숭아	25	2주			“	“
			복숭아	20	3주			“	“
			개나리		10주			“	“
			엄나무	20	1주			“	“
			엄나무	17	2주			“	“
			엄나무	13	3주			“	“
			드릅		80주			“	“
			오가피		3주			“	“
			자작	35	1주			“	“
			뽕나무	30	5주			“	“
			뽕나무	20	25주			“	“
			뽕나무	16	7주			“	“
			뽕나무	10	2주			“	“
			등나무	23	1주			“	“
			등나무	10	1주			“	“
			매화		4평			“	“
			층층	20	1주			“	“
			추자	17	1주			“	“
			등나무	13	1주			“	“
			대추	35	1주			“	“
			수동작두		1개			“	“
			접시저울	50Kg	1개			“	“
			산소용접기		1식			“	“
			공구		1식			위*준	강원특별자치도 태백시 고원로 61, 616호
			믹서기		1식			“	“
			행거		1개			“	“
			연통	스텐	1식			“	“
			마구간실	인테리어/문짝/철재보강	1식			“	“
			견사	고무통	75개			“	“
			야외돼지실	내부시설	1식			“	“
			아래방	내부시설	1식			“	“
			본체	출입문/창문시설	1식			“	“
			사슴사 /견사	내부철망시설	1식			“	“
			개(성견)		85마리			“	“
			개(자견)		31마리			“	“
			말		1두			“	“
			돼지		5마리			“	“
23	태백시 문곡동	82- 17	간판돌	자연석 3.10X1.17D=0.50 받침 2.20X1.70H=0.70	1개소			김*하	30
			바닥	아스팔트 4.20X7.80		32.76		“	“
			돌탑	자연석 3층	1개소			“	“
			돌탑	자연석 5층	1개소			“	“
			동탑		6개			“	“
			기초바닥	콘크리트 7.95X19.80+5.00X7.50		194.91		“	“
			건축자재	문틀, 판넬	35개			“	“
			평상	목재	1개			“	“
24	태백시 문곡동	82- 19	본체	목조기와형아연즙 벽:브럭크세멘몰탈문:샷시유리		66.73	66.73	김*하	30
			보일러실, 창고	자연석조 아연즙(2중)		17.16	17.16	“	“
			방,굿당	브럭조 스레이트즙		33.41	33.41	“	“
			산신각	브럭조 스레이트.PVC즙(2중)		14.28	14.28	“	“
			화장실 재래식	목조 스레이트즙		3.23	3.23	“	“
			①창고	샌드위치판넬조 쏠라이트즙		2.10	2.10	“	“
			②창고	목조 스레이트즙		4.35	4.35	“	“
			가추	철재파이프조쏠라이트즙 바닥:콘크리트 1.90X2.85		5.42	5.42	“	“
			가추	목조아연즙(2중) 바닥:콘크리트 3.70X2.50		9.25	9.25	“	“
			소각장	벽돌 0.80X0.80 H=1.20	1개소			“	“
			솥걸이	자연석세멘 0.80X0.80 양은솥1개	1개소			“	“
			수돗가	콘크리트 Ø=850mm	1개소			“	“
			용수	고무통Ø=500mmL=150.00 엑셀호스보온재사용	1개소			“	“
			물탱크	FRP 1,000ℓ	2개			“	“
			건립장군	벽돌스레이트 1.00X0.65	1개소			“	“
			용왕실	브럭크 1.05X0.75	1개소			“	“
			칠성당	목조	1식			“	“
			추녀	목조쏠라이트즙 7.30X2.00		14.60	14.60	“	“
			대문	샷시유리 0.80X1.07	1개			“	“
			문주	철재파이프조 대문지붕:아연즙	1식			“	“
			정화조		1식			“	“
			장독대	콘크리트 1.00X2.40 D=0.15		2.40	2.40	“	“
			추녀	철재파이프조스레이트즙 1.90X3.50		6.65	6.65	김*하	30
			작두대	콘크리트 계단 철재파이프 2조 0.80X1.65X0.75	1식			“	“
			바닥	콘크리트 3.80X2.10+5.20X2.50+2.70 X7.50+5.90X4.80+5.40X2.90+3.70X1.60+0.90X2.00		92.93	92.93	“	“
			담장	철재파이프조스레이트+아연 L=25.50H=2.00	1개소			“	“
			계단	콘크리트 1.60X1.20		1.92	1.92	“	“
			퇴	콘크리트 1.58X0.40+0.50X4.80		3.03	3.03	“	“
			장독대	콘크리트 3.60X1.00 D=0.50		3.60	3.60	“	“
			담장	철재파이프조아연 L=11.50H=1.75	1개소			“	“
			담장 울타리	철근조 그물망 L=7.00 H=1.00	1개소			“	“
			계단	콘크리트 7.00X1.60		11.20	11.20	“	“
			추녀	목조 아연 3.45X1.15		3.97	3.97	“	“
			창고	목조 판자즙 2.70X1.40		3.78	3.78	“	“
			울타리	철근 그물망 L=21.70 H=1.20 L=13.30 H=1.20	2개소			“	“
			울타리	철재조그물망 L=34.70 H=1.50	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=30.00H=1.20	1개소			“	“
			울타리	목조판자 L=20.25H=2.10	1개소			“	“
			식수	물탱크 FRP 1,000ℓ고압호스 Ø=25mm 보온재 사용	2개			“	“
			우물(식수)	고무통시설 고압호스Ø=12mm사용	1개소			“	“
			돌배	45	1주			“	“
			철쭉	10	49주			“	“
			엄나무	18	1주			“	“
			엄나무	14	1주			“	“
			백일홍	20	1주			“	“
			앵두	15	1주			“	“
			탱화		1식			“	“
			칠성탱화		1식			“	“
			대감장군탱화		1식			“	“
			산산각 현판		1식			“	“
			간판	아크릴 0.90ｘ0.50	1개			“	“
			간판	0.40ｘ0.11	1개			“	“
			간판	철재 0.60ｘ0.10	1개소			“	“
			굿 장비		1식			“	“
			건립(돼지)	철재	1식			“	“
			건립(돼지)	목재	1식			“	“
			평상	목재	1개			“	“
			초(실)	스텐상자	1개			“	“
			한봉		3군			“	“
25	태백시 문곡동	82- 20	방	철재파이프조 보온덮게비닐즙		16.83	16.83	김*하	30
			비닐하우스	철재파이프조 보온덮게비닐즙		41.40	41.40	“	“
			창고	목조 보온덮개 천막즙		11.22	11.22	“	“
			세면장	목조 쏠라이트즙		3.00	3.00	“	“
			계사	철재파이프조 판자 천막즙		11.80	11.80	“	“
			견사	PVC	2개			김*하	30
			견사	목재	1개			“	“
26	태백시 문곡동	82- 22	본체	목조기와형아연즙 벽:브럭크세멘몰탈문:샷시유리		63.98	63.98	김*하	30
			보일러실	브럭조 기와형 아연즙		8.59	8.59	“	“
			보일러실 ,세면장	브럭조 아연즙		9.52	9.52	“	“
			①창고	목조 아연즙		2.58	2.58	“	“
			②창고	목조 스레이트+아연즙(2중)		27.72	27.72	“	“
			③창고	목조 스레이트즙		11.56	11.56	“	“
			④창고	목조 스레이트즙		28.90	28.90	“	“
			⑤창고	컨테이너		18.00	18.00	“	“
			화장실 (재래식)	브럭조 스레이트즙		10.05	10.05	“	“
			⑥창고	컨테이너		18.00	18.00	“	“
			물탱크	콘크리트 H=0.40		3.38	3.38	“	“
			장독대	브럭크+벽돌 3.70X0.90		3.33	3.33	“	“
			퇴	콘크리트 0.60X1.10+0.55X1.00 +1.50X8.30+0.50X0.80		14.06	14.06	“	“
			마루	목재 0.85X5.92		5.03	5.03	“	“
			바닥	콘크리트 3.80X1.40		5.32	5.32	“	“
			바닥	고무판 10.00X6.30X7.95X0.90		70.16	70.16	“	“
			바닥	아스팔트 5.50X4.50		24.75	24.75	“	“
			견사	샷시 0.66X1.00		0.66	0.66	“	“
			견사	PVC 0.88X0.55	4개			“	“
			견사	목재 0.88X0.55	3개			“	“
			견사	샌드위치판넬 0.43X0.84		0.36	0.36	“	“
			계단	자연석 1.70X2.40		4.08	4.08	“	“
			화단	고무타이어Ø=55mm	25개			“	“
			화단	자연석 1.60X4.00+0.70X4.10		9.27	9.27	“	“
			화단	나무 5.20X3.30		17.16	17.16	“	“
			화단	철재파이프 1.63X3.30		5.38	5.38	“	“
			담장	목조 샌드위치판넬 L=3.70 H=1.10 L=24.90 H=2.00 L=8.40 H=2.00	3개소			“	“
			대문	목재 1.46X1.97	2개			“	“
			문주	목재 0.09X0.09 H=2.60	2개			“	“
			물탱크	FRP 2,000ℓ	1개			“	“
			자연수	고압호스 Ø=25mm L=4.00	1개소			“	“
			자연수	고압호스 Ø=25mm L=5.00	1개소			“	“
			자연수	FRP 1,000ℓ 호스Ø=12mm L=30.00	1개소			“	“
			모터실	브럭크 0.90X0.90H=1.00 뚜껑:샌드위치판넬	1개소			“	“
			울타리	철재 그물망 L=30.00 H=1.50.	1개소			“	“
			위성안테나		1식			“	“
			물탱크	FRP 2,000ℓ	1개			“	“
			물탱크	FRP2,000ℓ v바닥:콘크리트	1개			“	“
			경운기	8HP 쟁기 적재함 데후있음	1대			“	“
			인력거		1개			“	“
			사다리	알류미늄	1개			“	“
			양수기		1개			“	“
			예초기		2대			“	“
			수동분무기		2대			“	“
			샌드위치판넬		102개			김*하	30
			샷시문		10개			“	“
			빠렛트	PVC	10개			“	“
27	태백시 문곡동	82- 17	벗나무	26	3주			김*하	30
		82	벗나무	18	3주			“	“
		82- 22	자작나무	25	1주			“	“
		82- 23	라일락	5	1주			“	“
		82- 24	라일락	4	16주			“	“
		83	엄나무	14	24주			“	“
			느릅	55	1주			“	“
			드릅		111주			“	“
			복숭아	30	1주			“	“
			복숭아	15	1주			“	“
			복숭아	10	2주			“	“
			복숭아	6	16주			“	“
			벗나무	8	1주			“	“
			보리수	7	1주			“	“
			뽕나무	12	1주			“	“
			뽕나무	7	1주			“	“
			살구	7	1주			“	“
			라일락	12	1주			“	“
			오가피		7주			“	“
			아카시아	15	6주			“	“
			라일락	13	17주			“	“
			뽕나무	65	1주			“	“
			연산홍	10	10주			“	“
			오가피		1주			“	“
			앵두	13	2주			“	“
			회양목	15	9주			“	“
			회양목	10	29주			“	“
			향나무	25	3주			“	“
			밤나무	16	3주			“	“
			밤나무	7	1주			“	“
			단퐁	18	2주			“	“
			해당화	10	2주			“	“
			등나무	10	1주			“	“
			사과나무	12	1주			“	“
			느릅나무	35	3주			“	“
			복숭아	16	9주			“	“
			오가피		3주			“	“
			엄나무	15	1272주			“	“
			엄나무	7	1272주			“	“
			살구	17	10주			“	“
			배나무	17	10주			“	“
			복숭아	8	15주			“	“
			오가피	15	105주			“	“
			느릅	30	6주			“	“
			드릅		450주			“	“
28	태백시 문곡동	84	본체	목조 칼라강판즙		63.25	63.25	김*억	황지동 220 유진아트빌-502
			보일러실	철재조 칼라강판즙		5.61	5.61	“	“
			창고	철재조 칼라강판즙		22.24	22.24	김*억	황지동 220 유진아트빌-502
			추녀	철재조 칼라강판즙 1.60X10.60		16.96	16.96	“	“
			정화조		1식			“	“
			농업용 계량기	8140003012	1식			“	“
			물탱크	FRP 10t	2개			“	“
			우물	콘크리트토관 H=5.00 Ø=1,000	2개소			“	“
			흄관	콘크리트흄관 Ø=300mmL=5.30	1개소			“	“
			저온 저장고실	철재파이프조 칼라강판즙		11.02	11.02	“	“
			사과선별장	목조 칼라강판즙		25.60	25.60	“	“
			견사	철재파이프조 칼라강판즙		2.86	2.86	“	“
			바닥	보도블럭 6.00X3.10+4.70X1.50 +4.70X0.90+5.00X2.70 +1.20X3.40+5.20X3.60		66.18	66.18	“	“
			입구바닥	보도블럭 10.70X1.70+7.00X3.30 +9.00X7.00+5.10X0.80		108.37	108.37	“	“
			마당	콘크리트 11.50X11.00+78.10X3.00		360.80	360.80	“	“
			진입로	콘크리트 78.10X3.00+3.00X2.50 +3.00X2.50+3.00X2.50		249.30	249.30	“	“
			암거	THP관 Ø=400mm L=22.00	1개소			“	“
			암거	콘크리트흄관 Ø=500mmL=5.00	1개소			“	“
			암거	THP관 Ø=400mm L=3.00	1개소			“	“
			암거	THP관 Ø=700mm L=3.40	1개소			“	“
			위성안테나		1식			“	“
			간판	철재 아연 0.90X1.70	1개소			“	“
			과수원	급수수시설	1식			“	“
			웅덩이	비닐 16.00X8.00 H=3.00	1개소			“	“
			웅덩이	비닐 8.50X13.00 H=3.00	1개소			“	“
			퇴	콘크리트 0.65X10.60+0.90X0.62+7.16X0.60		11.74	11.74	“	“
			계단	자연석 2.30X2.30		5.29	5.29	“	“
			울타리	철재기둥 그물망 L=30.00 H=1.60	1개소			“	“
			울타리	철재파이프 철조망 L=255 H=0.60	1개소			“	“
			울타리	철재파이프 그물망 L=855 H=1.50	1개소			“	“
			물탱크	브럭크세멘몰탈 2.20X2.20H=2.50		4.84	4.84	“	“
			관시설	매설	1식			“	“
			사과	17	40주			“	“
			사과	14	1,283주			“	“
			사과	10	101주			“	“
			사과	5	4주			“	“
			살구	23	1주			“	“
			엄나무	26	1주			“	“
			밤나무	25	4주			“	“
			추자	22	20주			김*억	황지동 220 유진아트빌-502
			대추	17	2주			“	“
			사과상자	PVC 20㎏	650개			“	“
			빠렛트	PVC	10개			“	“
			빠렛트	목재	20개			“	“
			은박지		1식			“	“
			사과박스	판지	1,000개			“	“
			인력거		3대			“	“
			물탱크	2,000ℓ	1개			“	“
			물탱크	1,000ℓ	2개			“	“
			물탱크	600ℓ	4개			“	“
			고무통	500ℓ	3개			“	“
			동력 고압분무기	농액줄 L=200.00	1대			“	“
			양수기		3대			“	“
			철재파이프	사과지지용	600개			“	“
			사다리	알류미늄	6개			“	“
			고압호스	Ø=50mm L=100.00	1개소			“	“
			고압호스	Ø=25mm L=200.00	1개소			“	“
			스프링쿨러		11대			“	“
			동물퇴치기	태양광	7대			“	“
			전지가위	충전식	2대			“	“
			예초기		1대			“	“
			엔진톱		1개			“	“
			사과따기가위		12개			“	“
			분무기	충전식	1개			“	“
			울타리	철재파이프 L=16.20 H=1.60 L=100.00 H=1.20	2개소			“	“
			저온 저장고	3.80ｘ2.70	1개			“	“
			포고목	참나무	45개			“	“
			간판	철재아연 0.62ｘ2.30	1개소			“	“
			간판	철재철판 1.45ｘ1.40	1개소			“	“
			간판	철재아연 0.62ｘ1.22	1개소			“	“
			예취기		5개			“	“
			수동분무기		5개			“	“
			사다리	알류미늄	3개			“	“
			고추건조기	경동 DS-501	1대			“	“
			우편함	철재	1개			“	“
			소각장	철재	1개			“	“
			경운기	8HP 쟁기 로터리 적재함 데후있음	1대			“	“
			관리기	아세아 DE270	1개			“	“
			탁자		1개			“	“
			흔들의자 그네	목재	1개			“	“
29	태백시 문곡동	85	개		2마리			김*억	황지동 220 유진아트빌-502
30	태백시 문곡동	87	본체	목조기와형아연즙 벽:토벽세멘몰탈문:목조유리		51.04	51.04	김*겸	강원특별자치도 태백시 사배리길 212-81
			창고	목조 아연즙		17.12	17.12	“	“
			화장실 (재래식)	목조 천막즙		1.32	1.32	“	“
			퇴	콘크리트 8.80X1.00+0.50X1.40		9.50	9.50	“	“
			건조대	철재파이프 H=2.00	2개			김*겸	강원특별자치도 태백시 사배리길 212-81
			외등		1개			“	“
			위성안테나		1식			“	“
			사다리	알류미늄	1개			“	“
			견사	PVC	1개			“	“
			울타리	철재 그물망 D=91.00 H=1.40	1개소			“	“
			본체	목조기와형아연즙 벽:토벽+브럭세멘몰탈문:목조유리		57.36	57.36	“	“
			보일러실	브럭조 기와형 아연즙		15.75	15.75	“	“
			욕실	목조 아연즙		4.80	4.80	“	“
			정화조	콘크리트		41.41	41.41	“	“
			수돗가	콘크리트 1.18X1.75		2.07	2.07	“	“
			퇴	콘크리트 0.65X12.50		8.13	8.13	“	“
			장독대	자연석판자아연즙 1.00X1.40		1.40	1.40	“	“
			장독대	벽돌 1.90X3.50		6.65	6.65	“	“
			바닥	콘크리트 50.00X5.00		250.00	250.00	“	“
			마당	콘크리트 4.00X8.00		32.00	32.00	“	“
			울타리	철재조판자+아연 L=8.00 H=1.80	1개소			“	“
			위성안테나		1식			“	“
			디지털 수신기		1식			“	“
			정화조		1식			“	“
			온수통	스텐	1개			“	“
			연탄보일러		1식			“	“
			화목보일러		1식			“	“
			기름보일러		1식			“	“
			비닐하우스	철재파이프비닐즙 스프링쿨러시설있음		214.76	214.76	“	“
			화장실	브럭조 슬라브즙		5.18	5.18	“	“
			저온 냉장고실	경량철골조 샌드위치판넬즙		9.99	9.99	“	“
			방	컨테이너 샌드위치판넬즙		24.00	24.00	“	“
			보일러실	철재조 철판즙		6.20	6.20	“	“
			진입도로	콘크리트 3.00X96.00		288.00	288.00	“	“
			농업용 계량기		1식			“	“
			물탱크(보)	콘크리트D=0.35 H=0.40 L=7.00	1개소			“	“
			드릅		453주			“	“
			대추	4	10주			“	“
			복숭아	15	2주			“	“
			복숭아	10	1주			“	“
			뽕나무	17	1주			“	“
			아로니아	5	984주			“	“
			오가피	10	7주			“	“
			돌배	380	1주			“	“
			백합	25	5주			“	“
			백합	15	18주			“	“
			백합	6	10주			“	“
			보리수	10	1주			“	“
			산초	10	9주			“	“
			산초	8	2주			“	“
			엄나무	17	59주			김*겸	강원특별자치도 태백시 사배리길 212-81
			엄나무	10	67주			“	“
			엄나무	4	7주			“	“
			오가피		138주			“	“
			복숭아	20	1주			“	“
			복숭아	7	1주			“	“
			복숭아	3	17주			“	“
			오동	7	1주			“	“
			사과	16	20주			“	“
			대추	16	1주			“	“
			대추	13	1주			“	“
			다래	10	10주			“	“
			주목	80	1주			“	“
			주목	70	1주			“	“
			주목	35	50주			“	“
			주목	25	47주			“	“
			주목	5	8주			“	“
			주목	3	10주			“	“
			마가목	15	4주			“	“
			헛개	30	3주			“	“
			밤나무	25	2주			“	“
			오야	28	1주			“	“
			오야	7	2주			“	“
			배나무	7	2주			“	“
			아로니아	10	6주			“	“
			드릅		43주			“	“
			블루베리	3	5주			“	“
			체리	4	5주			“	“
			꽃사과	13	1주			“	“
			꽃사과	4	5주			“	“
			앵두	4	3주			“	“
			명자	10	1주			“	“
			명자	4	1주			“	“
			철쭉	10	59주			“	“
			매화	13	1주			“	“
			단풍	15	3주			“	“
			라일락	7	24주			“	“
			매실	25	1주			“	“
			매실	16	2주			“	“
			매실	6	1주			“	“
			뽕나무	5	1주			“	“
			머루	3	6주			“	“
			매화		1둥치			“	“
			대추	50	2주			“	“
			대추	23	2주			“	“
			헛개	25	11주			“	“
			자두	15	1주			“	“
			엄나무	13	6주			“	“
			엄나무	10	5주			“	“
			오가피		2주			“	“
			목련	35	1주			“	“
			향나무	55	1주			“	“
			벗나무	25	2주			김*겸	강원특별자치도 태백시 사배리길 212-81
			오동	45	1주			“	“
			감나무	5	1주			“	“
			오가피		14주			“	“
			드릅		38주			“	“
			주목	43	20주			“	“
			주목	25	21주			“	“
			대추	18	6주			“	“
			머루	10	1주			“	“
			머루	5	1주			“	“
			머루	3	5주			“	“
			엄나무	17	159주			“	“
			엄나무	13	1,273주			“	“
			엄나무	8	159주			“	“
			엄나무	13	3주			“	“
			엄나무	8	2주			“	“
			느릅	45	1주			“	“
			벗나무	23	1주			“	“
			오동	11	1주			“	“
			오동	6	1주			“	“
			층층	12	3주			“	“
			층층	8	3주			“	“
			전나무	90	2주			“	“
			돌배	180	1주			“	“
			대추	13	3주			“	“
			오미자		20주			“	“
			느릅	35	26주			“	“
			산초	10	10주			“	“
			밤나무	25	10주			“	“
			밤나무	6	10주			“	“
			드릅		60주			“	“
			엄나무	14	9,590주			“	“
			엄나무	17	1,066주			“	“
			잣나무	32	4주			“	“
			전나무	60	1주			“	“
			호두	8	1주			“	“
			포도	6	1주			“	“
			오가피		7주			“	“
			연신층	10	8주			“	“
			배나무	14	2주			“	“
			엄나무	14	1주			“	“
			주목	30	15주			“	“
			잣나무	60	1주			“	“
			드릅		5주			“	“
			산초	10	2주			“	“
			돌배나무	450	1주			“	“
			옥수수 파쇄기		1대			“	“
			목책기		2대			“	“
			샆보도		100개			“	“
			수동분무기		1대			“	“
			인력쟁기	철재	2대			“	“
			인력거		4대			김*겸	강원특별자치도 태백시 사배리길 212-81
			평상	목재	8대			“	“
			물탱크	FRP/1,000ℓ	3대			“	“
			드럼통	철재	2개			“	“
			경운기엔진	대동/8HP	1대			“	“
			동력분무기	경운기용	4대			“	“
			그라인더		1대			“	“
			절단기		2대			“	“
			콤푸레샤	서운/2.5HP	1대			“	“
			콤푸레샤	서운/5.0HP	1대			“	“
			공구		1식			“	“
			절곡기	성창(고추)	2대			“	“
			모터	10HP	1대			“	“
			자재		1식			“	“
			크레인		4개			“	“
			예취기		3대			“	“
			전기온수통		1개			“	“
			건조기	동호농기/DH-100	1대			“	“
			깨뽁기기계		1대			“	“
			젓소 송아지집	FRP 1	2개			“	“
			우유저장통	스덴	2개			“	“
			트렉터	이세아/MF 390A 39HP/1987년	1개			“	“
			로터베이스	트렉터용	1대			“	“
			로우너	트렉터용	1대			“	“
			쟁기	트렉터용	1대			“	“
			젓소 운반틀	철재	1개			“	“
			먹이통	철재	2개			“	“
			추레라	트렉터용/적재함포함	1대			“	“
			물탱크	FRP/10,000L(산속) 급수시설	1개			“	“
			고압호스		1식			“	“
			외등		6개			“	“
			연막소독기		1대			“	“
			행거		1개			“	“
			바이스		1개			“	“
			러닝머신		1대			“	“
			전기용접기	5kw	3식			“	“
			물탱크	FRP/600L	1개			“	“
			스프링쿨러		4개			“	“
			작두		2개			“	“
			대형선풍기		2대			“	“
			살포기		4대			“	“
			전기난로		3개			“	“
			농약호스		1식			“	“
			비닐호스	5000m	1식			“	“
			쟁기	목재	1대			“	“
			절단기		2대			“	“
			알약살포기		6대			“	“
			소방호스	200mm	1식			“	“
			송아지물통	전기용	1개			“	“
			볏집사료		2통			“	“
			배추씨앗기		3개			김*겸	강원특별자치도 태백시 사배리길 212-81
			견사	PVC	2개			“	“
			산소통		3개			“	“
			농약호스	200(매설)x2군데	2식			“	“
			국기게양대	철재파이프Ø 50mm H=3.0	1식			“	“
			수동모터		1			“	“
			트라스	철재	1식			“	“
			고추지지대	철재	1000개			“	“
			철재간판		7개			“	“
			하우스 대		1식			“	“
			H빔		1식			“	“
			비닐		1식			“	“
			충전분무기		1대			“	“
			납땜인두		1개			“	“
			소저울	500kg	1대			“	“
			옥수수 콤바인	관리기용	1대			“	“
			우유통	스덴	3개			“	“
			화목보일러	스덴	1대			“	“
			파쇄기		1대			“	“
			관리기	이세아AMC-850 쟁기로타리포함	1대			“	“
			물탱크	FRP/2,000ℓ	2개			“	“
			포크레인	GS50G/1998년/궤도형	1대			“	“
			발전기		1대			“	“
			눈가래	트렉터용 대	1대			“	“
			눈가래	트렉터용 소	1대			“	“
			산소용접기		1대			“	“
			여물파쇄기		1대			“	“
			대문	철재/1.40X1.60	2개			“	“
			저온냉장고		1대			“	“
			호스		1개소			“	“
			호스		1개소			“	“
			호스		1개소			“	“
			한봉		41군			“	“
31	태백시 문곡동	87-1	사과	12	294주			김*훈	78
			사과	10	17주			“	“
			사과	8	142주			“	“
			대추	12	26주			“	“
			복숭아	18	1주			“	“
			복숭아	12	3주			“	“
			호도	6	1주			“	“
			호도	5	1주			“	“
			느릅	28	4주			“	“
			드릅		35주			“	“
			엄나무	17	2주			“	“
			엄나무	15	10주			“	“
			엄나무	8	210주			“	“
			엄나무	6	64주			“	“
			오가피		155주			“	“
32	태백시 문곡동	87-2	울타리	철근조그물망 L=187.60 H=1.40	1개소			김*겸	인천광역시 계양구 효서로 417, 105동 1201호
			엄나무	8	6,552주			“	“
			엄나무	6	6,552주			“	“
			뽕나무	13	1주			“	“
			배나무	7	1주			“	“
33	태백시 문곡동	87-3	벗나무	20	1주			엄*천	경상북도 포항시 남구 일월동 679-27
			벗나무	8	3주			“	“
			대추	15	2주			“	“
			대추	10	8주			“	“
			대추	3	18주			“	“
			엄나무	13	13주			“	“
			엄나무	10	51주			“	“
			엄나무	6	1주			“	“
			엄나무	3	116주			“	“
			채리	4	125주			“	“
			드릅		73주			“	“
			헛개	30	1주			“	“
			느릅	28	9주			“	“
			돌배	65	1주			“	“
			뽕나무	8	1주			“	“
34	태백시 문곡동	89	본체	컨테이너+철재사이딩 아스팔트슁글즙		18.45	18.45	김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
			창고	컨테이너칼라강판즙 (난방)전기시설1식		18.00	18.00	“	“
			보일러실	샌드위치판넬조 즙		3.99	3.99	“	“
			가추	철재조칼라강판즙 4.00X4.60		18.40	18.40	“	“
			계단	조경석 1.70X1.80		3.06	3.06	“	“
			마당	보도블럭 4.50X1.30		5.85	5.85	“	“
			마당	자연석 5.00X0.80		4.00	4.00	“	“
			마당	파쇄석 2.60X9.00+6.00X2.00 +9.50X13.00+4.10X10.30		201.13	201.13	“	“
			마당	잔디 8.20X10.00+3.80X6.50		106.70	106.70	“	“
			바닥	콘크리트 3.35X1.60		5.36	5.36	“	“
			진입로	콘크리트 3.60X18.00		64.80	64.80	“	“
			솥걸이	철재	1개			“	“
			울타리	철재파이프휀스 L=28.50 H=1.00	1개소			“	“
			울타리	철재그물망 L=133.00 H=1.20	1개소			“	“
			암거	콘크리트토관 Ø=1,200mmL=4.80	1개소			“	“
			콘크리트 바닥	콘크리트 3.30X4.80		15.84	15.84	“	“
			농사용 계량기		1식			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=276.00 H=1.50	1개소			“	“
			울타리	철재조그물망 L=102.00 H=1.50	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조그물망+철조망 L=85.00 H=1.50	1개소			“	“
			원두막	목조 스레이트즙 2.60x2.30		5.98	5.98	김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
			위성안테나		1식			“	“
			울타리	철재파이프조그물망+철조망 L=165.00H=1.00	1개소			“	“
			본체	목조스레이트즙 벽:토벽세몰도색문:목조한지		57.59	57.59	“	“
			부속체	목조스레이트즙(부엌,통로,화장실)		23.55	23.55	“	“
			①창고	목조 스레이트즙(선반있음)		16.45	16.45	“	“
			②창고	목조 스레이트즙		2.40	2.40	“	“
			방앗간	목조스레이트즙 디딜방아1식		16.25	16.25	“	“
			저온 저장고실	철재조칼라강판즙(저온저장고)		9.88	9.88	“	“
			저온저장고	1.90X1.40 = 2.66	1대			“	“
			③창고	철재파이프조 쏠라이트즙		16.56	16.56	“	“
			④창고	목조 아연즙		6.96	6.96	“	“
			계사	목조 스레이트즙		12.06	12.06	“	“
			비닐하우스	철재파이프조비닐즙 스프링쿨러시설1식		281.75	281.75	“	“
			마루	목재 2.90X0.55+4.90X0.80		5.52	5.52	“	“
			퇴	콘크리트 4.90X0.60+0.55X11.00		8.99	8.99	“	“
			장독대	콘크리트 1.00X2.70		2.70	2.70	“	“
			솥걸이	콘크리트 가마솥 1개	1식			“	“
			바닥	매트(섬유) 12.70X2.90+10.00X1.00+2.00X1.00		48.83	48.83	“	“
			바닥	파쇄석 8.50X7.70+24.50X3.30		93.25	93.25	“	“
			바닥	콘크리트 6.00X3.10+5.50X8.20		63.70	63.70	“	“
			수돗가	화강암 2.10X2.30		4.83	4.83	“	“
			울타리	철재파이프조철망 L=24.50 H=0.70	1개소			“	“
			계단	자연석 2.30X1.40+1.30X2.00		5.82	5.82	“	“
			정자	목조 판자즙 2.40X2.40		5.76	5.76	“	“
			고무통	150ℓ	1개소			“	“
			고압호스	Ø=25mm L=130.00	1개소			“	“
			그늘막	목조 아연즙 4.40X2.40		10.56	10.56	“	“
			정자	목조 쏠라이트즙 3.30X3.20		10.56	10.56	“	“
			물탱크	콘크리트 2.20X2.30H=2.50 뚜껑:콘크리트+철판		5.06	5.06	“	“
			물탱크	콘크리트 2.00X2.60 H=0.40		5.20	5.20	“	“
			물탱크	콘크리트 2.20X2.50		5.50	5.50	“	“
			교량	콘크리트 5.70X3.10 H=2.20		17.67	17.67	“	“
			교량	콘크리트 5.30X4.70 H=2.00 난간철재1식		24.91	24.91	“	“
			암거	콘크리트흄관 Ø=1,000mm	1개소			“	“
			암거	THP관 Ø=300mm L=2.10	1개소			“	“
			콘크리트 바닥	콘크리트 1.20x1.30		1.56	1.56	“	“
			가추	목조스레이트즙 2.70X1.50		4.05	4.05	“	“
			대문	목재아연 1.10X1.70	2개			“	“
			문주	목재 Ø=100mm H=1.80	2개			“	“
			후문	목재아연 0.80X1.80	1개			“	“
			후문문주	목재 Ø=250mm H=2.00	1개			김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
			수돗가	콘크리트 1.60X1.90		3.04	3.04	“	“
			바닥	콘크리트 2.80X0.80		2.24	2.24	“	“
			그늘막	철재파이프조쏠라이트즙 1.90X4.80		9.12	9.12	“	“
			추녀	철재파이프조쏠라이트즙 2.50X3.00		7.50	7.50	“	“
			위성안테나		1식			“	“
			CCTV		1식			“	“
			울타리	철근조그물망 L=101.00 H=1.50	1개소			“	“
			울타리	철근조그물망 L=30.00 H=1.51	1개소			“	“
			담장	목조 아연 L=50.00 H=1.80	1개소			“	“
			울타리	철근조그물망 L=39.30 H=1.30	1개소			“	“
			울타리	철재그물망 L=350.00 H=1.30	1개소			“	“
			집 우물	고압호스 L=500.00	1개소			“	“
			오미자 지지 하우스	철재파이프조그물망 56.50X2.30+28.70X2.30 +25.30X2.00+31.50X2.50 +31.60X2.50+33.50X2.50 +32.00X2.50+28.00X2.50 +23.70X2.50+23.00X2.50 +22.00X3.00+19.00X3.00 급수시설1식		877.81	877.81	“	“
			울타리	철재 철망+그물망 L=450.00 H=1.50	1개소			“	“
			주목	18	1주			“	“
			소나무	18	2주			“	“
			사과	10	1주			“	“
			꽃사과	9	1주			“	“
			앵두	8	2주			“	“
			아로나아	10	4주			“	“
			밤나무	22	1주			“	“
			뽕나무	35	1주			“	“
			뽕나무	20	1주			“	“
			뽕나무	15	1주			“	“
			청포도	7	5주			“	“
			대추	25	1주			“	“
			엄나무	10	2주			“	“
			무궁화	7	1주			“	“
			표고목		17개			“	“
			꾸지뽕	10	64주			“	“
			헛개나무	10	47주			“	“
			벌나무	10	59주			“	“
			엄나무	10	709주			“	“
			울타리	철재철망+그물망 L=450.00 H=1.50		1개소	1개소	“	“
			드릅		259주			“	“
			벗나무	10	1주			“	“
			느릅	18	2주			“	“
			뽕나무	60	1주			“	“
			뽕나무	40	1주			“	“
			뽕나무	30	1주			김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
			추자	13	2주			“	“
			잣나무	60	1주			“	“
			돌배	50	1주			“	“
			단풍	30	2주			“	“
			밤나무	45	1주			“	“
			밤나무	35	1주			“	“
			추자	10	30주			“	“
			추자	7	8주			“	“
			느릅	35	1주			“	“
			느릅	13	6주			“	“
			대추	9	1주			“	“
			배나무	10	1주			“	“
			사과	8	5주			“	“
			살구	18	1주			“	“
			살구	13	2주			“	“
			살구	8	1주			“	“
			뽕나무	20	2주			“	“
			벗나무	25	1주			“	“
			드릅		50주			“	“
			자작	20	2주			“	“
			자작	15	1주			“	“
			엄나무	4	46주			“	“
			느릅	20	12주			“	“
			벗나무	15	1주			“	“
			평상	大 목재	1개			“	“
			탁자		1개			“	“
			흔들의자,그네	목재	1개			“	“
			예초기		5대			“	“
			수동분무기		5대			“	“
			사다리	알류미늄 A자	1개			“	“
			고추건조기	경돈 DS-501	1대			“	“
35	태백시 문곡동	90	호두	30	1주			김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
			복숭아	26	2주			“	“
			복숭아	20	1주			“	“
			살구	11	2주			“	“
			대추	55	2주			“	“
			대추	20	1주			“	“
			대추	6	1주			“	“
			무궁화	16	1주			“	“
			무궁화	10	1주			“	“
			엄나무	15	10주			“	“
			엄나무	10	9주			“	“
			엄나무	7	6주			“	“
			디딜방아		1식			“	“
			인력거		1대			“	“
			수동분무기		3대			“	“
			동력 고압분무기	경운기용	1대			김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
			예초기		3대			“	“
			공구		1식			“	“
			전기건조기	DH-100	1개			“	“
			드럼통	철재	3개			“	“
			과일바구니	PVC	50개			“	“
			행거		1개			“	“
			관리기	목재/쟁기로터리 포함/KMC-1000	1대			“	“
			경운기	대동/쟁기 로터리포함데후부착	1대			“	“
			고속절단기		1대			“	“
			그라인더		1대			“	“
			농약통	PVC/1000ℓ 철재틀포함	1대			“	“
			인력쟁기	철재	2대			“	“
			소각통	철재	1식			“	“
			사다리	A자 3m/알루미늄	1개			“	“
			사다리	A자 2m/알루미늄	1개			“	“
			포고목	참나무	25개			“	“
			물탱크	FRP/10,000ℓ	1개			“	“
			물탱크	FRP/5,000ℓ	1개			“	“
			물탱크	FRP/3,000ℓ	1개			“	“
			물탱크	FRP/2,000ℓ	2개			“	“
			해충퇴치기		5개			“	“
			천막	건조용	10개			“	“
			절단기	삼일전기	1대			“	“
			고추지지대	철재	500개			“	“
			솥걸이	철재	1개			“	“
			솥	가마솥 양은솥	2개			“	“
36	태백시 문곡동	89	제피	8	1주			김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
		91	사과	6	1주			“	“
			밤나무	23	1주			“	“
			밤나무	8	1주			“	“
			밤나무	6	4주			“	“
			뽕나무	17	1주			“	“
			복숭아	18	2주			“	“
			층층	18	1주			“	“
			느릅	50	10주			“	“
			느릅	40	2주			“	“
			느릅	6	2주			“	“
			단풍	30	1주			“	“
			복숭아	20	7주			“	“
			돌배	90	2주			“	“
			제피	13	1주			“	“
			사과	12	3주			“	“
			매실	8	1주
			산수유	13	1주			“	“
			살구	40	2주			“	“
			배	35	1주			“	“
			배	12	1주			김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
37	태백시 문곡동	110	방	샌드위치판넬조즙(전기난방시설1식)		12.00	12.00	김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
			①창고	목조 스레이트즙		5.55	5.55	“	“
			②창고	목조 아연즙 H=1.20		3.75	3.75	“	“
			③창고	목조 스레이트즙		3.00	3.00	“	“
			④창고	목조스레이트즙		7.00	7.00	“	“
			바닥	콘크리트 3.90X1.60		6.24	6.24	“	“
			추녀	목조스레이트즙 1.50X2.10		3.15	3.15	“	“
			물탱크	FRP 5,000ℓ	1개			“	“
38	태백시 문곡동	산22	향나무	30	4주			국	건설부
			편백나무	15	1주			“	“
			향나무	25	23주			“	“
			주목	25	2주			“	“
			철쭉	18	6주			“	“
			주목	25	1주			“	“
			회양목	15	19주			“	“
			편백나무	15	6주			“	“
			철쭉	20	2주			“	“
			주목	25	1주			“	“
39	태백시 문곡동	산23-2	성황당	철재파이프조 샌드위치판넬즙		13.44	13.44	김*수	정선군 사북읍 사북리 366-49
			현판	목재	1식			“	“
			제단	샷시	1식			“	“
			위폐		2식			“	“
			비닐하우스	철재 15.90X2.80		44.52		“	“
			문주	목재 1.45X0.05	2개			“	“
			대문	철대문 3.00X1.10	1개			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=256.00H=1.60	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=266.00H=1.40	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=245.00H=1.41	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=127.50H=1.42	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=250.00H=1.43	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=150.00H=1.44	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=112.00H=1.45	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조그물망 L=20.00H=1.46	1개소			“	“
			엄나무	18	1주			“	“
			엄나무	14	28주			“	“
			엄나무	7	4주			“	“
			엄나무	5	20주			“	“
			아로니아	7	6주			“	“
			매실	10	1주			“	“
			사과	12	8주			김*수	정선군 사북읍 사북리 366-49
			사과	7	1주			“	“
			주목	35	1주			“	“
			드릅		35			“	“
			주목	30	1주			“	“
			사철	23	1주			“	“
			자두	23	1주			“	“
			오가피		1주			“	“
			매화	10	1주			“	“
			복숭아	15	1주			“	“
40	태백시 문곡동	산23-5	주목	40	1주			김*실	경기 구리시 교문동 336-1
			주목	30	1주			“	“
			향나무	35	10주			“	“
			편백나무	20	3주			“	“
			편백나무	10	2주			“	“
41	태백시 문곡동	산24	①축사	철재조 칼라강판+썬라이트즙		315.00	315.00	김*국	경기도 화성시 양감면 송말길 4 캔레이져
			②축사	철재조 칼라강판+썬라이트즙		315.00	315.00	“	“
			③축사	철재조 칼라강판+썬라이트즙		212.61	212.61	“	“
			①창고	철재조 샌드위치판넬즙		77.14	77.14	“	“
			②창고	철재조 샌드위치판넬즙		27.60	27.60	“	“
			우사	철재조 칼라강판즙		55.80	55.80	“	“
			③창고	철근콘크리트조 칼라강판즙		52.20	52.20	“	“
			①통로	철재파이프조칼라강판즙 (바닥:콘크리트)		13.75	13.75	“	“
			②통로	철재조 칼라강판즙		15.82	15.82	“	“
			야외축사	철재조 칼라강판즙		59.51	59.51	“	“
			추녀	철재파이프조칼라강판즙 (바닥:콘크리트)		14.25	14.25	“	“
			추녀	H빔조칼라강판즙 8.00X5.60		44.80	44.80	“	“
			추녀	철재조칼라강판즙 6.00X25.00		150.00	150.00	“	“
			견사	철재		17.24	17.24	“	“
			지하수 및 실	철근콘크리트조칼라강판즙 지하수(관정)H=45.00수중모터1식		2.73	2.73	“	“
			모터실	철판뚜껑		5.25	5.25	“	“
			철문	철재 2.16X1.55	2개			“	“
			문주	철재파이프 Ø=100mm H=2.30	1개			“	“
			철문	철재 2.55X1.90	1개			“	“
			문주	철재파이프 Ø=200mm H=2.20	1개			“	“
			철문	철재 3.80X1.90	1개			“	“
			울타리	철재파이프조철망 L=42.00H=1.40	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조철망 L=59.40H=1.40목책기1식	1개소			“	“
			울타리	철재파이프조철망 L=36.00H=1.90	1개소			“	“
			물통	고무	4개			“	“
			추녀	아연즙 6.20X25.70+3.60X11.20+4.20X3.80		215.62	215.62	“	“
			추녀	철재파이프조칼라강판즙 7.80X5.55		43.29	43.29	김*국	경기도 화성시 양감면 송말길 4 캔레이져
			바닥	콘크리트 4.00X0.70+3.00X0.50		4.30	4.30	“	“
			바닥시설	비가림철재파이프조 샌드위치판넬즙	1식			“	“
			철문	문주:철재기둥 Ø=50mm H=1.45 2개 문:철재 3.00X1.10	1식			“	“
			울타리	철재파이프 철망+그물망 L=1442.00 H=1.60	1개소			“	“
42	태백시 문곡동	산25	산양삼	4	3,000주			김*하	30
			소나무	40	1,848주			“	“
			낙엽송	30	140주			“	“
			활잡	25	237주			“	“
43	태백시 문곡동	산25-3	울타리	철재파이프조그물망 L=102.50H=1.20	1개소			국	건설부
			울타리	철재파이프조그물망 L=102.00H=1.00	1개소			“	“
44	태백시 문곡동	산26	주거,방	철재조 스레이트즙		26.40	26.40	김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
			거실,가추	철재파이프조칼라강판즙 (일부:샷시유리)		17.60	17.60	“	“
			창고	목조 스레이트즙		23.60	23.60	“	“
			컨테이너 방	컨테이너,스레이트즙		18.00	18.00	“	“
			보일러실	목조 스레이트즙		2.69	2.69	“	“
			①우사	목조스레이트+아연즙 내부:구유있음		116.62	116.62	“	“
			②우사	철재파이프조칼라강판즙 내부:구유있음		96.61	96.61	“	“
			퇴비장	목조 칼라강판즙		57.38	57.38	“	“
			이동식 화장실	FRP	1식			“	“
			태양열	태양열판 4.50X3.00 받침:경량철골 3.30X2.60	1개소			“	“
			우사 문	철재 2.50X1.10	1개소			“	“
			바닥	콘크리트 4.80X1.80+2.30X2.80 +6.80X3.50+4.00X3.60+3.00X1.00 +5.30X7.60+9.00X10.90		194.66	194.66	“	“
			바닥	고무판 0.75X25.00		18.75	18.75	“	“
			진입도로	콘크리트 31.00X3.20+4.00X2.00		104.00	104.00	“	“
			울타리	목재 L=1.80 H=2.00	1개소			“	“
			위성안테나		1식			“	“
			사과	12	2주			“	“
			사과	7	1주			“	“
			포도	7	5주			“	“
			드릅		52주			“	“
			물탱크	FRP/1,000ℓ	2개			“	“
			인력거		3대			“	“
			트랙터	아시아48HP	1대			“	“
			트랙터	로타리	1대			“	“
			트랙터	로우너	1대			김*순	강원특별자치도 태백시 문곡동 119 유브리안아파트 101-302
			파쇄기	다목적	1대			“	“
			빠렛트	PVD	9개			“	“
			리어커		1대			“	“
			평상	목재	1개			“	“
			쟁기		1개			“	“
			빠렛트	목재	2개			“	“
			관리기	아세아	1대			“	“
			피복기	관리기용	1대			“	“
			소운반틀	철재/천막/차량용	1개			“	“
			사료		100포			“	“
			견사	PVC	1개			“	“
			어미소		5마리			“	“
			중소		3마리			“	“
			개		1마리			“	“
45	태백시 문곡동	산27-2	오가피		3023주			천*란	강원특별자치도 태백시 문곡동 72-2
			느릅	20	2주			“	“
			느릅	13	9주			“	“
			느릅	10	5주			“	“
			엄나무	14	1주			“	“
			엄나무	10	1주			“	“
			배나무	13	2주			“	“
			밤나무	12	1주			“	“
			밤나무	7	1주			“	“
			뽕나무	13	1주			“	“
			벗나무	18	1주			“	“
46	태백시 문곡동	산30	본체	브럭조 스레이트즙		29.62	29.62	국	산림청
			방	브럭조 스레이트+기와즙(2중)		4.20	4.20	“	“
			화장실 재래식	목조 스레이트즙		3.06	3.06	“	“
			퇴	콘크리트 0.50X2.10+0.40X2.00 +0.35X2.40+0.40X5.20		4.77	4.77	“	“
			산당	목조 스레이트즙		3.70	3.70	“	“
			촛대		3개			“	“
			제단	목재	1식			“	“
			회양목	13	2주			“	“

[별첨 2]

태백 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획) 결정(변경)

□ 용도지역 결정(변경) 조서

▌ 용도지역 결정(변경) 조서

구 분		면적(㎡)			구성비 (%)
		기 정	변 경	변경후
관리지역	소계	429,105	-	429,105	100.0
	계획관리지역	428,311	증) 794	429,105	100.0
	농림지역	794	감) 794	-	-

▌ 용도지역 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	위치	용도지역		면적(㎡)	용적률	변경사유
		기정	변경
-	강원특별자치도 태백시 문곡동 산30 일원	농림지역	계획 관리지역	794	100%	- 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 추진을 위한 용도지역 변경

□ 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

▌ 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	구역명	구역의 세분		위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
						기 정	변 경	변경후
신설	1	웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 지구단위계획구역	복합형		강원특별자치도 태백시 문곡동 산23-2 일원	-	증)429,105	429,105	-	-
				관광 휴양형	강원특별자치도 태백시 문곡동 산23-2 일원	-	증)391,252	391,252	-	-
				산업 유통형	강원특별자치도 태백시 문곡동 64-1 일원	-	증)37,853	37,853	-	-

▌ 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구분	도면표시 번호	구역명	구역의 세분		위치	면적	변경사유
신설	1	웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 지구단위계획구역	복합형		강원특별자치도 태백시 문곡동 산23-2 일원	429,105	- 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업 지정에 따른 지구단위계획구역 신설
				관광 휴양형	강원특별자치도 태백시 문곡동 산23-2 일원	391,252
				산업 유통형	강원특별자치도 태백시 문곡동 64-1 일원	37,853

□ 토지이용 및 시설에 관한 결정(변경) 조서

1. 토지이용계획 결정(변경) 조서

구 분			합 계		관광휴양형		산업유통형
			면적(㎡)	구성비(%)	면적(㎡)	구성비(%)	면적(㎡)	구성비(%)
합 계			429,105	100.0	391,252	100.0	37,853	100.0
관광 휴양 시설 용지	소 계		109,765	25.6	109,765	28.0	-	-
	관광 숙박	소 계	31,847	7.4	31,847	8.1	-	-
		힐링빌리지	25,865	6.0	25,865	6.6	-	-
		스포츠빌리지	5,982	1.4	5,982	1.5	-	-
	관광객 이용 시설	소 계	77,918	18.2	77,918	19.9	-	-
		복합헬스케어센터	10,636	2.5	10,636	2.7	-	-
		캠핑장	19,990	4.7	19,990	5.1	-	-
		숲체험시설	25,411	5.9	25,411	6.5	-	-
		테라피팜	15,395	3.6	15,395	3.9	-	-
		텃 밭	6,486	1.5	6,486	1.7	-	-
공업 용지	소 계		15,403	3.6	-	-	15,403	40.7
	항노화공방		11,651	2.7	-	-	11,651	30.8
	R&D센터		1,966	0.5	-	-	1,966	5.2
	스마트팜		1,786	0.4	-	-	1,784	4.7
녹지 용지	소 계		237,502	55.3	228,417	58.4	9,085	24.0
	공원	소 계	43,898	10.2	43,898	11.2	-	-
		소공원1	12,477	2.9	12,477	3.2	-	-
		소공원2	31,421	7.3	31,421	8.0	-	-
	녹지	소 계	193,604	45.1	184,519	47.2	9,085	24.0
		원형보전녹지	127,450	29.7	125,489	32.1	1,961	5.2
		조성녹지	66,154	15.4	59,030	15.1	7,124	18.8
공공 시설 용지	소 계		66,435	15.5	53,070	13.6	13,365	35.3
	시니어헬스케어센터		8,170	1.9	8,170	2.1	-	-
	도 로		29,229	6.8	23,516	6.0	5,713	15.1
	소하천		21,801	5.1	14,149	3.6	7,652	20.2
	저류지		3,389	0.8	3,389	0.9	-	-
	주차장		3,846	0.9	3,846	1.0	-	-

2. 기반시설의 배치 및 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 도시계획시설

1) 도 로

▌ 도로 총괄표

구분		합 계			1 류			2 류			3 류
		노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	2	3,669	36,687	2	3,669	36,687	-	-	-	-	-	-
	변경	1	3,672 (1,066)	35,881 (10,058)	1	3,672 (1,066)	35,881 (10,058)	-	-	-	-	-	-
소로	기정	2	3,669	36,687	2	3,669	36,687	-	-	-	-	-	-
	변경	1	3,672 (1,066)	35,881 (10,058)	1	3,672 (1,066)	35,881 (10,058)	-	-	-	-	-	-

※ ( ) : 지역개발사업구역(단지) 내 연장 및 면적

▌ 도로 결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	1	118	10	국지 도로	432	대로3-3 문곡동37대	서측구역계 문곡동 산37대	일반 도로	태고 20-123호 (20.12.24)	-
변경	소로	1	118	8.4 ~10	국지 도로	3,672 (1,066)	대로3-3 문곡동37대	문곡동 산30임	일반 도로	”	-
폐지	소로	1	119	10	보조간선도로	3,237	도시지역경계 문곡동 산30임	문곡동 산30임	일반 도로	태고 20-123호 (20.12.24)	-

※ ( ) : 지역개발사업구역(단지) 내 연장

▌ 도로 변경 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
소로1-118	소로1-118	∙ 선형 및 연장 변경 - 연장 : 432m → 3,672m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 선형 및 연장 변경
소로1-119	-	∙ 도로 폐지	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 폐지

나. 비도시계획시설

1) 도 로

▌ 도로 총괄표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류
	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)
합계	10	2,623 (2,429)	19,559 (19,171)	1	225	2,394	3	1,277	11,900	6	1,121 (927)	5,265 (4,877)
소로	10	2,623 (2,429)	19,559 (19,171)	1	225	2,394	3	1,277	11,900	6	1,121 (927)	5,265 (4,877)

※ ( ) : 지역개발사업구역(단지) 내 연장 및 면적

▌ 도로 결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
신설	소로	1	내부1	10	국지 도로	225	소로1-118	유수지	일반 도로	-	비도시 계획시설
신설	소로	2	내부2	8	국지 도로	856	소로1-118	내부6	일반 도로	-	비도시 계획시설
신설	소로	2	내부3	8	국지 도로	109	소로1-118	내부2	일반 도로	-	비도시 계획시설
신설	소로	2	내부4	8	국지 도로	312	소로1-118	소로1-118	일반 도로	-	비도시 계획시설
신설	소로	3	내부5	6	국지 도로	409	내부2	내부6	일반 도로	-	비도시 계획시설
신설	소로	3	내부6	6	국지 도로	208	내부2	숲체험시설	일반 도로	-	비도시 계획시설
신설	소로	3	내부7	6	국지 도로	35	내부6	캠핑장	일반 도로	-	비도시 계획시설
신설	소로	3	내부8	4	특수 도로	92	내부6	원형 보전녹지	보행자 도로	-	비도시 계획시설
신설	소로	3	내부9	2	특수 도로	356 (162)	소로1-118	내부1	보행자 도로	-	비도시 계획시설
신설	소로	3	내부10	2	특수 도로	21	소로1-118	문곡동 산30임	보행자 도로	-	비도시 계획시설

※ ( ) : 지역개발사업구역(단지) 내 연장

▌ 도로 변경 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
-	소로1-내부1	∙ 신설 - 폭원 : 10m, 연장 : 225m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)
-	소로2-내부2	∙ 신설 - 폭원 : 8m, 연장 : 856m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)
-	소로2-내부3	∙ 신설 - 폭원 : 8m, 연장 : 109m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)
-	소로2-내부4	∙ 신설 - 폭원 : 8m, 연장 : 312m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)
-	소로3-내부5	∙ 신설 - 폭원 : 6m, 연장 : 409m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)
-	소로3-내부6	∙ 신설 - 폭원 : 6m, 연장 : 208m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)
-	소로3-내부7	∙ 신설 - 폭원 : 6m, 연장 : 35m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)
-	소로3-내부8	∙ 신설 - 폭원 : 4m, 연장 : 92m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)
-	소로3-내부9	∙ 신설 - 폭원 : 2m, 연장 : 356m (지구내 162m)	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)
-	소로3-내부10	∙ 신설 - 폭원 : 2m, 연장 : 21m	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 도로 신설 (비도시계획시설)

2) 주차장

▌ 주차장 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
신설	①	주차장	문곡동 72-2목	-	증)3,846	3,846	-	비도시 계획시설

▌ 주차장 변경 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
①	주차장	∙ 신설 - 면적 : 3,846㎡	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 주차장 신설(비도시계획시설)

3) 녹 지

▌ 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후
계		2개소			-	증)193,604	193,604	-
신설	-	녹지	원형 보전녹지	문곡동 산24목	-	증)127,450	127,450	-	비도시 계획시설
신설	-	녹지	조성녹지	문곡동 산22임	-	증)66,154	66,154	-	비도시 계획시설

▌ 녹지 변경 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
-	원형 보전녹지	∙ 신설 - 면적 : 127,450㎡	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 녹지 신설(비도시계획시설)
-	조성녹지	∙ 신설 - 면적 : 66,154㎡	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 녹지 신설(비도시계획시설)

4) 공 원

▌ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후
계		2개소			-	증)43,898	43,898
신설	①	공원	소공원	문곡동 72-12임	-	증)12,477	12,477	-	비도시 계획시설
신설	②	공원	소공원	문곡동 81-3전	-	증)31,421	31,421	-	비도시 계획시설

▌ 공원 변경 사유서

도면표시번호	공 원 명	변경내용	변경사유
①	소공원	∙ 신설 - 면적 : 12,477㎡	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 공원 신설(비도시계획시설)
②	소공원	∙ 신설 - 면적 : 31,421㎡	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 공원 신설(비도시계획시설)

5) 하 천

▌ 하천 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	면 적(㎡)			연장 (㎞)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비 고
				기점	종점	주요 경과지
신설	①	하천	사배리천	문곡동 113천	문곡동 산30임	-	741	11 ~48	21,801	-	비도시 계획시설

▌ 하천 변경 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
①	소하천	∙ 신설 - 연장 : 741m - 폭원 : 11~48m - 면적 : 21,801㎡	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 하천 신설(비도시계획시설) ※ 소하천(사베리천) 지정 (소하천정비계획 수립) - 전체 연장 4,150m, 면적 81,210㎡ 중 단지 내 연장 741m, 면적 21,801㎡ 포함

6) 유수지

▌ 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후
신설	①	유수지	저류시설	문곡동 64전	-	증)3,389	3,389	-	비도시 계획시설

▌ 유수지 변경 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
①	유수지	∙ 신설 - 면적 : 3,389㎡	∙ 웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업에 따른 유수지 신설(비도시계획시설)

□ 획지 및 건축물 등에 관한 결정(변경) 조서

1. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 결정(변경) 조서

구 분			도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지			비 고
						번호	위 치	면적(㎡)
관광 휴양 시설 용지	관광 숙박	힐링 빌리지	A	A1	9,846	-	문곡동 산24 일원	9,846
				A2	16,019	-	문곡동 87-1 일원	16,019
		스포츠 빌리지	B	B1	5,982	-	문곡동 64-1 일원	5,982
	관광객 이용시설	복합헬스 케어센터	C	C1	10,636	-	문곡동 산26 일원	10,636
공업 용지	항노화공방		D	D1	11,651	-1	문곡동 82 일원	2,066
						-2	문곡동 82 일원	1,482
						-3	문곡동 82 일원	1,943
						-4	문곡동 82 일원	1,805
						-5	문곡동 82-20 일원	4,355
	R&D센터		E	E1	1,966	-	문곡동 72-13 일원	1,966
	스마트팜		F	F1	1,786	-	문곡동 72-10 일원	1,786
공공 시설 용지	시니어 헬스케어센터		G	G1	8,170	-	문곡동 72-3 일원	8,170

2. 건축물에 대한 용도ㆍ건폐율ㆍ용적률ㆍ높이 등에 관한 결정(변경) 조서

가. 관광휴양시설용지

위 치		구 분		계획내용
관광 숙박	힐링빌리지 (A1~A2)	용도	허용용도	∙ 건축법 시행령 별표1 제1호의 단독주택 ∙ 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제15호의 일반숙박시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제27호의 관광 휴게시설
			불허용도	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60% 이하
		용적률		∙ 200% 이하
		높 이		∙ 10층 이하 (40m 이하) ∙ 단독주택은 3층 이하(필로티 구조의 주차장일 경우 4층 이하)
		건축선, 배치, 형태		-
	스포츠빌리지 (B1)	용도	허용용도	∙ 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제15호의 일반숙박시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제27호의 관광 휴게시설
			불허용도	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60% 이하
		용적률		∙ 200% 이하
		높 이		∙ 10층 이하 (40m 이하)
		건축선, 배치, 형태		∙ 소로1-내부1호선(비도시계획시설) 변 3m
관광객 이용 시설	복합헬스 케어센터 (C1)	용도	허용용도	∙ 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제9호의 의료시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제11호의 노유자시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제13호의 운동시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제27호의 관광 휴게시설
			불허용도	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60% 이하
		용적률		∙ 200% 이하
		높 이		∙ 10층 이하 (40m 이하)
		건축선, 배치, 형태		∙ 소로1-118호선 변 3m ∙ 소로1-내부1호선(비도시계획시설) 변 3m

나. 공업용지

위 치	구 분		계획내용
항노화공방 (D1)	용도	허용용도	∙ 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장(부대시설 포함) ∙ 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설
		불허용도	∙ 허용용도 이외의 용도
	건폐율		∙ 60% 이하
	용적률		∙ 200% 이하
	높 이		∙ 5층 이하, 공작물 20m 이하
	건축선, 배치, 형태		∙ 소로1-118호선 변 3m
R&D센터 (E1)	용도	허용용도	∙ 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설
		불허용도	∙ 허용용도 이외의 용도
	건폐율		∙ 60% 이하
	용적률		∙ 200% 이하
	높 이		∙ 5층 이하, 공작물 20m 이하
	건축선, 배치, 형태		-
스마트팜 (F1)	용도	허용용도	∙ 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제21호의 동물 및 식물 관련 시설 중 마목부터 아목
		불허용도	∙ 허용용도 이외의 용도
	건폐율		∙ 60% 이하
	용적률		∙ 200% 이하
	높 이		∙ 5층 이하, 공작물 20m 이하
	건축선, 배치, 형태		-

다. 공공시설용지

위 치	구 분		계획내용
시니어헬스케어센터 (G1)	용도	허용용도	∙ 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제9호의 의료시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제11호의 노유자시설 ∙ 건축법 시행령 별표1 제27호의 관광 휴게시설
		불허용도	∙ 허용용도 이외의 용도
	건폐율		∙ 60% 이하
	용적률		∙ 200% 이하
	높 이		∙ 10층 이하 (40m 이하)
	건축선, 배치, 형태		∙ 소로1-118호선 변 3m

□ 기타 사항에 관한 계획

1. 교통처리에 관한 사항

가. 차량 진·출입 계획

◦ 차량진ㆍ출입은 주요 교차로에 차량진출입불허구간을 설정하여 원활한 진출입을 유도하고, 지구단위계획 결정(변경)도상의 차량진출입 관련사항 및 교통영향평가의 출입구 지정 사항 준수

◦ “차량진출입불허구간”의 위치는 ‘지구단위계획 결정도’에 따른다.

2. 대지 안의 공지

◦ 대지내 공지에 관한 사항은 건축법 시행령 [별표2] 규정에 따라 조성한다.

◦ 단지 내 소로1-118호선 및 소로1-내부1호선(비도시계획시설) 변은 일률적으로 건축한계선(3m)을 설정하여 시각적 개방감을 부여한다.