홍천군공고 제2015-435호

상오안 공공하수처리시설 증설 사용개시 공고

하수도법 제15조 규정에 의거 상오안 공공하수처리시설 시설용량 증설 완료에 따른 사용개시를 다음과 같이 공고합니다.

2015년  4월  일

홍  천  군  수

1. 시 설 명 : 상오안 공공하수처리시설

2. 위    치 : 홍천군 홍천읍 하오안리 948-1

3. 시설용량 : 200㎥/일 (130㎥/일 → 200㎥/일)

4. 사용개시 : 2015.4

5. 처리구역 : 홍천군 홍천읍 상오안 일원

6. 하수관로 : 분류식 관로(오수 와 우수 분리)

붙임  1. 상오안 공공하수처리시설 현황 1부.

2. 상오안 공공하수처리구역 도면 1부.

<붙임1>

상오안 공공하수처리시설 현황

1. 설계 유입·방류 농도 및 시운전 결과

구 분	설계기준			시운전 결과
	항 목	설계값	단 위	평균
유입수	유량(Q)	200.0	㎥/일	127
	BOD	750.0	㎎/ℓ	723.4
	CODMn	250.0	㎎/ℓ	212.3
	SS	400.0	㎎/ℓ	209.2
	T-N	45.0	㎎/ℓ	45.579
	T-P	7.0	㎎/ℓ	7.617
	대장균수	200,000	개/mL	167,419
방류수 (계획수질)	BOD	9.2 이하	㎎/ℓ	7.1
	CODMn	31.0 이하	㎎/ℓ	14.0
	SS	7.9 이하	㎎/ℓ	5.7
	T-N	16.000 이하	㎎/ℓ	14.851
	T-P	0.650 이하	㎎/ℓ	0.132
	대장균수	800 이하	개/mL	ND

2. 처리 공정도

<붙임2>

상오안 공공하수처리구역