강원도고시 제2015-262호

오대천 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 오대천 하천기본계획을 아래와 같이 고시 합니다.

2015년  7월  6일

강   원   도   지   사

1. 목   적

하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발 지침을 확립하고자 함.

수계명	하천명	수 립 구 간		수립연장 (㎞)	비 고
		시 점	종 점
한강 수계	오대천 (지방하천)	강원도 평창군 진부면 동산리 309번지선	강원도 평창군 진부면 하진부리 1289번지선	13.36㎞	53.2㎞ 중 일부변경

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위 : 백만㎥/년)

유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	연평균 강우량 (mm)	수자원 총 량	수자원 부존량(유출량)			손실량
				홍수시	평상시	계
234.11	30.07	1,637	383.28	183.14	64.20	247.34	135.94

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

○ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수빈도 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
오대천	세면보 지점 (No.0)	80	2,472	2,495	514.26	122
	척천(지방) 합류전 (No.57+000)	80	1,677	1,705	545.09	231
	가족호텔 지점 (No.133+050)	80	746	750	618.75	65

5. 보전지구․복원지구․친수지구에 관한 사항

하천명	지구구분	구 간(No.)	구간거리(㎞)	공간관리계획
오대천	복원지구	No. 0+000 ～ No.17+000	1.70	- 통수단면적 확보를 위한 축제계획수립
	친수지구	No.17+000 ～ No.31+000	1.40	- 송어축제구간 유량 확보 및 저수호안 계획수립 도심구간 여유고 부족으로 보축계획 수립

하천명	지구구분	구 간(No.)	구간거리(㎞)	공간관리계획
오대천	복원지구	No.31+000 ～ No.68+000	3.70	- 통수단면적 확보를 위한 보축 및 축제계획 - 생태습지 조성
	보전지구	No.68+000 ～ No.133+050	6.55	- 급류 및 산지하천 등 가급적 자연상태 그대로 유지 - 통수단면적 확보를 위한 최소한 보축 및 축제계획

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

- 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 치수과(☎ 033-249-2814) 및 평창군 안전건설과(☎ 033-330-2498)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.