강원도고시 제2015-265호

지장천 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 지장천 하천기본계획을 아래와 같이 고시합니다.

2015년  7월  6일

강   원   도   지   사

1. 목   적

하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발 지침을 확립하고자 함.

수계명	하천명	수 립 구 간		수립연장 (㎞)	비 고
한강 수계	지장천 (지방하천)	낙동리 구간	강원도 정선군 남면 낙동리 산 33-1번지 일원	1.30	45.06㎞ 중 일부변경
		고한리 구간	강원도 정선군 고한읍 고한리 36번지 일원	1.20

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위 : 백만㎥/년)

유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	연평균 강우량 (mm)	수자원 총 량	수자원 부존량(유출량)			손실량
				홍수시	평상시	계
225.00	49.49	1,340.30	301.57	136.47	45.62	182.09	119.48

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

○ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수빈도 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
지장천	음지(소) 합류전 (No.53+100)	50	1,005	1,005	327.96	89.50
	물한리골(소) 합류전 (No.196+000)	50	400	400	672.94	21.00
	갈래교(소) 합류전 (No.207+147)	50	335	335	717.42	16.00
	갈래초교(소) 합류전 (No.210+100)	50	221	221	729.60	20.10

주) (소): 소하천

5. 보전지구․복원지구․친수지구에 관한 사항

하천명	지구구분	구 간(No.)	구간거리(㎞)	공간관리계획
지장천	복원지구	No. 55+100 ～ No.62+000	1.30	- 일부 여유고 부족 구간 보축계획 수립 - 기존 잠수교 철거 및 재가설
	복원지구	No.206+000 ～ No.212+000	1.20	- 하천 양안으로 주거지 및 도로 인접해 있으며, 통수단면적 확포를 위한 확폭 계획 수립

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

- 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 치수과(☎ 033-249-2814) 및 정선군 안전건설과(☎ 033-560-2493)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.