강원도고시 제2015-268호

낙풍천 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 낙풍천 하천기본계획을 아래와 같이 고시합니다.

2015년  7월  6일

강   원   도   지   사

1. 목   적

하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발 지침을 확립하고자 함.

수계명	하천명	수 립 구 간		수립연장 (㎞)	비 고
		시 점	종 점
한강 동해권수계	낙풍천 (지방하천)	강원도 강릉시 옥계면 옥계저수지 여수로 하단	강원도 강릉시 옥계면 주수천 합류점	5.74㎞ (전부)	하천연장변경 (감 0.49km)

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위 : 백만㎥/년)

유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	연평균 강우량 (mm)	수자원 총 량	수자원 부존량(유출량)			손실량
				홍수시	평상시	계
41.75	15.72	1,409.7	58.85	22.79	15.31	38.10	20.75

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

○ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수빈도 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
낙풍천	주수천 합류점 (No.2+00)	100	520	520	1.70	102.20
	밤재천(소) 합류전 (No.22+00)	100	480	480	3.62	76.94
	양지천(소) 합류전 (No.39+35)	100	455	455	6.31	39.90
	산계천(소) 합류전 (No.57+00)	100	430	430	14.92	64.50
	사기막골천(소) 합류전 (No.69+00)	100	390	390	23.89	55.00

주) (소): 소하천

5. 보전지구․복원지구․친수지구에 관한 사항

하천명	지구구분	구 간(No.)	구간거리(㎞)	공간관리계획
낙풍천	복원지구	No. 2+00 ～ No.21+00	950	- 생태환경복원 - 하도정비 및 보축
	친수지구	No.21+00 ～ No.35+00	1,050	- 생태환경복원 - 제방 보축 - 횡단시설물 재정비
		No.35+00 ～ No.58+00	2,300	- 생태환경복원 - 제방 보축
	보전지구	No.58+00 ～ No.69+40	1,140	- 자연보호 및 유지관리

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

- 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 치수과(☎ 033-249-2814) 및 강릉시 건설방재과(☎ 033-640-5498)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.