춘천시고시 제2018-430호

춘천 도시관리계획(공원) 세부조성계획 결정(경미한 변경) 및 지형도면 승인고시

1. 춘천 도시관리계획(공원)에 대하여 ｢도시공원 및 녹지 등에 관한 법률｣ 제16조의2, ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제30조에 의거 이를 결정(변경)하고, 같은법 제32조와 ｢토지이용규제기본법｣ 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 의거 지형 도면을 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 춘천시청 경관과에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2018년  9월  28일

춘    천    시    장

가. 춘천도시관리계획 세부조성계획 결정(변경) 및 지형도면 승인조서 : 붙임과 같음

나. 춘천도시관리계획 결정(변경) 세부조성계획 결정(변경) 및 지형도면 : 실음 생략

□ 도시관리계획(공원) 세부조성계획 결정(변경) 및 지형도면 승인조서

1. 도시계획시설 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번 호	공원명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
	14	지석근린공원	근린 공원	춘천시 퇴계동 877	27,677.0	-	27,677.0	강원도고시 제1997-290호 (1997.12.29)	세부조성 계획변경

2. 공원변경 사유서

도면표시 번 호	공원명	결 정 내 용	결 정 사 유
14	근린공원	○ 세부조성계획변경	○ 공원내 관리시설(창고) 반영에 따라 세부조성계획 변경

3. 세부조성계획 결정(변경) 조서

1) 총괄 결정(변경)조서

구 분		부지면적(m2)		구성비(%)		비 고
		기정	변경	기정	변경
총 계		27,677.0	27,677.0	100	100
시설 부지	소 계	5,118.1	5,121.4	18.5	18.6	시설율 : 18.6% (법적기준 : 40% 이하)
	도로 및 광장	2,644.1	2,627.4	9.6	9.6	ㆍ도로, 진입광장
	조경시설	-	-	-	-
	휴양시설	597.6	597.6	2.1	2.1	ㆍ휴게쉼터
	유희시설	322.1	322.1	1.2	1.2	ㆍ어린이놀이터, 소리놀이터
	운동시설	1,524.7	1,524.7	5.5	5.5	ㆍ농구장, 다목적구장, 운동마당
	편익시설
	관리시설	29.6	49.6	0.1	0.2	ㆍ창고, 화장실
녹지 및 기타		22,558.9	22,555.6	81.5	81.4

2) 세부시설 결정(변경) 조서

구분	시설내용		위치	부지면적(㎡)			건축면적(㎡)			비고
				당초	변경	증감	바닥면적(㎡)
							당초	변경	증감
합 계 (퇴계동 997번지)				27,677.0	27,677.0	-	-	18.0	증)18.0
도로 및 광장	소계			2,644.1	2,627.4	감)16.7	-	-	-
	도로		전지역	2,096.9	2,080.2	감)16.7	-	-	-
	진입광장	가		134.9	134.9	-	-	-	-
	휴게광장	나		412.3	412.3	-	-	-	-
조경 시설	소계			-	-	-	-	-	-
	연식파고라	Ⓐ	휴게쉼터1	-	-	-	-	-	-
	반원형파고라	Ⓑ	휴게쉼터2	-	-	-	-	-	-
	파고라	Ⓒ	휴게쉼터	-	-	-	-	-	-
	평의자	Ⓓ	전지역	-	-	-	-	-	-
	등의자	Ⓔ	전지역	-	-	-	-	-	-
유희 시설	소계			322.1	322.1	-	-	-	-
	어린이놀이터	다		191.0	191.0	-	-	-	-
	소리놀이터	라		131.1	131.1	-	-	-	-
	조합놀이대	Ⓕ	어린이놀이터	-	-	-	-	-	-
	소리놀이대	Ⓖ	소리놀이터	-	-	-	-	-	-
휴양 시설	소계			597.6	597.6	-	-	-	-
	휴게쉼터1	마		128.6	128.6	-	-	-	-
	휴게쉼터2	바		72.4	72.4	-	-	-	-
	휴게쉼터3	사		62.6	62.6	-	-	-	-
	휴게쉼터4	아		64.4	64.4	-	-	-	-
	휴게쉼터5	자		64.8	64.8	-	-	-	-
	휴게쉼터6	차		65.4	65.4	-	-	-	-
	휴게쉼터7	카		37.7	37.7	-	-	-	-
	휴게쉼터8	타		29.8	29.8	-	-	-	-
	휴게쉼터9	파		32.5	32.5	-	-	-	-
	휴게쉼터10	하		39.4	39.4	-	-	-	-
운동 시설	소계			1,524.7	1,524.7	-	-	-	-
	농구장	거		507.3	507.3	-	-	-	-
	운동마당1	너		149.1	149.1	-	-	-	-
	게이트볼장	더		363.5	363.5	-	-	-	-
	운동마당2	러		43.1	43.1	-	-	-	-
	다목적구장	머		461.7	461.7	-	-	-	-
	운동기구	Ⓗ	운동공간	-	-	-	-	-	-
관리 시설	소계			29.6	49.6	증)20	-	18.0	증)18.0
	창고	버		29.6	49.6	증)20	-	18.0	증)18.0
	화장실	Ⓘ		-	-		-	-	-
	창고	Ⓙ		-	-		-	-	-
녹지	소계		전지역	22,558.9	22,555.6	감)3.3

3) 도로 결정(변경) 조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연 장	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
기 정	합 계				949.2	2,096.9
변 경	합 계				941.2	2,080.2				감)16.7
기 정	소 로	3류	1	4.0	41.8	169.5	진입로	대상지북측	운동마당2
기 정	소 로	3류	2	3.2	43.7	135.9	산책로	소3-1	소3-6
기 정	소 로	3류	3	4.5	88.6	340.0	산책로	진입광장	소3-1
기 정	소 로	3류	4	5.0	25.0	125.4	산책로	휴게광장	어린이놀이터
기 정	소 로	3류	5	4.0	69.1	345.6	산책로	다목적구장	운동마당2
기 정	소 로	3류	6	2.0	32.8	66.5	산책로	소3-2	화장실
기 정	소 로	3류	7	1.8	83.8	118.2	산책로	휴게쉼터1	화장실
기 정	소 로	3류	8	3.0	23.6	70.7	산책로	소3-7	소3-7
기 정	소 로	3류	9	2.2	30.7	66.8	산책로	농구장	휴게쉼터2
기 정	소 로	3류	10	2.0	31.1	58.4	산책로	게이트볼장	소3-7
기 정	소 로	3류	11	0.8	18.2	13.8	산책로	소3-1	게이트볼장
기 정	소 로	3류	12	0.8	18.2	14.8	산책로	소3-1	게이트볼장
기 정	소 로	3류	13	0.8	18.2	12.8	산책로	소3-1	소3-10
기 정	소 로	3류	14	3.0	17.4	52.7	산책로	농구장	소3-5
기 정	소 로	3류	15	2.6	5.4	14.5	산책로	휴게쉼터1	소3-5
기 정	소 로	3류	16	2.2	7.9	18.5	산책로	소3-5	대상지남측
기 정	소 로	3류	17	2.0	22.0	44.5	산책로	휴게쉼터10	휴게광장
기 정	소 로	3류	18	1.0	50.8	51.6	산책로	휴게쉼터10	소3-19
기 정	소 로	3류	19	1.0	231.5	231.1	산책로	진입광장	소3-5
기 정	소 로	3류	20	1.0	19.4	21.9	산책로	소3-19	소3-18
기 정	소 로	3류	21	1.7	39.0	74.1	산책로	휴게쉼터7	휴게쉼터9
변 정	소 로	3류	21	1.7	31.0	57.4	산책로	휴게쉼터9	대상지서측	감)16.7
기 정	소 로	3류	22	1.6	31.0	49.6	산책로	휴게쉼터9	대상지서측