영월군 고시 제2019-175호

영월 군관리계획(시설:도로, 주차장, 광장) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시

1. 영월 군관리계획(시설 : 도로, 주차장, 광장) 결정(변경)에 대하여 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제30조 및 같은 법 시행령 제25조 규정에 따라 군관리계획을 결정(변경)하고, ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제32조 및 같은법 시행령 제27조, ｢토지이용규제 기본법｣제8조, 같은법 시행령 제7조 및 ｢강원도 사무위임조례｣ 제2조 제1항에 따라 지형도면 승인 고시합니다.

2. 관계도서는 영월군청 도시교통과에 비치하여 토지소유자 및 일반인에게 보입니다.

2019년  9월  16일

영    월    군    수

가. 결정(변경) 취지 : 교차점광장 내 회전교차로를 조성하여 운전자의 통행 환경 개선 및 도로 이용자의 안전을 도모하여 교통사고 예방 등 원활한 교통 흐름을 유도하고자 함

나. 위   치 : 강원도 영월군 한반도면 쌍용리 656-3번지 일원

다. 영월 군관리계획(시설 : 도로, 주차장, 광장) 결정(변경) 및 지형도면 승인 조서 : 붙임과 같음

라. 영월 군관리계획(시설 : 도로, 주차장, 광장) 결정(변경) 및 지형도면 승인 도면 : 실음생략

【영월 군관리계획(시설 : 도로, 주차장, 광장) 결정(변경) 및 지형도면 승인 조서】

■ 도로 결정(변경) 및 지형도면 승인 조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	중로	3	1	12	보조 간선	3,723	대1-1 쌍용리 1235-5	토교 쌍용리 산181	일반 도로	-	강원도고시 제1977-59호 (1977. 4. 19.)
변경	중로	3	1	12	보조 간선	3,677	대1-1 쌍용리 1235-5	토교 쌍용리 산181	일반 도로	-	강원도고시 제1977-59호 (1977. 4. 19.)
기정	소로	2	1	8	국지 도로	821	3호광장 쌍용리 산116	북측구역계 쌍용리 758-9	일반 도로	-	강원도고시 제1992-16호 (1992. 2. 13.)
변경	소로	2	1	8	국지 도로	805	3호광장 쌍용리 산116	북측구역계 쌍용리 758-9	일반 도로	-	강원도고시 제1992-16호 (1992. 2. 13.)

□ 도로 결정(변경) 및 지형도면 승인 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로 3-1	중로 3-1	◦연장 축소 - 연장 : 3,723m → 3,677m(감 46m)	◦ 주민들의 안전한 교통환경 및 교통사고 예방을 위해 회전교차로를 조성하고자 광장과 접한 일부 구간 광장으로 변경
소로 2-1	소로 2-1	◦연장 축소 및 기점 위치 변경 - 연장 : 821m → 805m(감 16m) - 기점 : 3호 광장 → 3호 광장	◦ 주민들의 안전한 교통환경 및 교통사고 예방을 위해 회전교차로를 조성하고자 광장과 접한 일부 구간 광장으로 변경

■ 주차장 결정(변경) 및 지형도면 승인 조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
변경	1	주차장	한반도면 쌍용리 655-1번지 일원	1,620	감)129	1,491	영월군고시 제2013-291호 (2013. 11. 8.)

□ 주차장 결정(변경) 및 지형도면 승인 사유서

도면표시 번 호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	주차장	◦면적 축소 - 면적 : 1,620㎡ → 1,491㎡ (감 129㎡)	◦ 주민들의 안전한 교통환경 및 교통사고 예방을 위해 회전교차로를 조성하고자 광장과 접한 주차장 일부 광장으로 변경

■ 광장 결정(변경) 및 지형도면 승인 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
변경	3	광장	교차점 광장	한반도면 쌍용리 656-3번지 일원	1,170	증)1,349	2,519	강원도고시 제2001-222호 (2001. 10. 30.)

□ 광장 결정(변경) 및 지형도면 승인 사유서

도면표시 번 호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
3	광장	◦면적 증가 - 면적 : 1,170㎡ → 2,519㎡ (증 1,349㎡)	◦ 주민들의 안전한 교통환경 및 교통사고 예방을 위해 회전교차로를 조성하고자 광장 면적 증가