강원도 고시 제2019-487호

석항천 하천기본계획 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 석항천 하천기본계획을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2019년  12월  20일

강   원   도   지   사

1. 목   적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

하천명	과업구간		수립연장 (km)	비 고
	시 점	종 점
석항천	강원도 영월군 영월읍 연하리 복덕원교	강원도 영월군 영월읍 한강(지방) 합류점	9.94	전체 27.75km 중 9.94km 신규수립
	강원도 정선군 신동읍 예미리 726-1	강원도 정선군 신동읍 예미리 819-2	1.50	전체 27.75km 중 1.50km 부분변경수립
	강원도 정선군 신동읍 조동리 197-21	강원도 정선군 신동읍 조동리 282-15
	강원도 정선군 신동읍 조동리 단곡천(소하천) 합류점	강원도 정선군 신동읍 조동리 12-53

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량                                                          (단위 : 백만㎥/년)

하천명	연평균 강우량 (mm)	유역 면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
석항천	1,208.63	127.82	154.49	71.18	19.16	90.34	64.15
			100.0%	46.08%	12.40%	58.48%	41.52%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

◦ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
석항천	한강(지방) 합류점	80년	765	765	194.18	81
	대내천(소하천) 합류전	〃	765	765	196.15	60
(지방하천)
	두평천(소하천) 합류전	〃	765	765	215.43	65
	남중이1천(소하천) 합류전	〃	765	765	230.14	70
	타련이천(소하천) 합류전	〃	765	765	255.96	51
	아래욕천(소하천) 합류전	〃	765	765	264.55	45
	의림천 합류전	〃	450	450	389.37	50
	세골천 합류전	〃	345	345	433.32	42
	과업시점	〃	345	345	488.27	31

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

지구구분		안별	측점 (No.)	연장 (m)	공간관리계획
지구	세분
보전	특별보전	좌안	0+000 ~ 1+389	1,381	◦영월 상수원보호구역으로 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		1+389 ~ 1+634	235	◦생태계가 복원되는 보축계획 ◦현황에 따른 홍수방어벽 계획
보전	일반보전		1+634 ~ 1+840	206	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		1+840 ~ 1+931	120	◦생태계가 복원되는 고호계획 ◦만곡에 따른 법면보강 필요
보전	일반보전		1+931 ~ 2+113	220	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		2+113 ~ 2+500	335	◦제내지측은 주거지 및 식당이 위치 ◦생태계가 복원되는 보축계획
보전	일반보전		2+500 ~ 2+671	210	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		2+671 ~ 3+237	555	◦제내지 측에 농경시설 등 사유지 다수 ◦생태계가 복원되는 고호계획
보전	일반보전		3+237 ~ 6+142	2,945	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		6+142 ~ 6+292	145	◦제내지 측 주거지, 농경지 위치 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		6+292 ~ 6+424	171	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원	좌안	6+424 ~ 6+679	229	◦제내지 측에 주거지 등이 다수 위치 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		6+679 ~ 6+825	137	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		6+825 ~ 7+531	611	◦농경시설 위치 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		7+531 ~ 7+983	487	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		7+983 ~ 8+121	150	◦만곡부 지점, 농경시설이 위치 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		8+121 ~ 9+336	1,245	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		9+336 ~ 9+933	569	◦홍수 시 월류로 인한 피해 예상 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	특별보전	우안	0+000 ~ 1+464	1,476	◦영월 상수원보호구역으로 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
보전	일반보전		1+464 ~ 1+593	100	◦농경지, 주거지가 위치 ◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전
복원	복원		1+593 ~ 2+000	415	◦홍수 시 범람피해가 예상 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		2+000 ~ 2+310	348	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		2+310 ~ 3+007	682	◦홍수 시 범람피해가 예상 ◦생태계가 복원되는 축제 및 고호계획
보전	일반보전		3+007 ~ 4+141	1,212	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		4+141 ~ 4+725	570	◦홍수 시 범람피해가 예상 ◦생태계가 복원되는 축제 및 보축계획
보전	일반보전		4+725 ~ 5+297	582	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		5+297 ~ 6+292	971	◦농경시설물, 농경지가 다수 분포 ◦생태계가 복원되는 축제 및 보축계획
보전	일반보전		6+292 ~ 6+424	93	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		6+424 ~ 6+667	286	◦주거지 및 농경지가 위치 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		6+667 ~ 7+666	1,114	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		7+666 ~ 8+106	365	◦홍수 시 범람피해가 예상 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		8+106 ~ 8+494	432	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원	우안	8+494 ~ 8+749	259	◦주거지, 도로 등이 위치 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		8+749 ~ 9+849	1,052	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		9+849 ~ 9+922	69	◦주거지 위치, 범람피해 예상 ◦생태계가 복원되는 축제계획

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 건설교통국 치수과(☎ 033-249-2885), 영월군 안전건설과(☎ 033-370-2323), 정선군 건설과(☎ 033-560-2493)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다