인제군 고시 제2022-31호

인제스피디움 관광지 조성계획(경미한 변경) 승인 고시

1. ｢관광진흥법｣ 제54조 제1항 및 제3항 및 동법 시행령 제47조의 규정에 따라 인제스피디움 관광지 조성계획을 다음과 같이 변경하고 이를 고시합니다.

2. 관계도서는 인제군청 문화관광과(033-460-2083)에 비치하고 토지소유자 및 이해관계인에게 열람토록 합니다.

2022년  2월  16일

인    제    군    수

가. 관광지명: 인제스피디움 관광지

나. 위      치: 강원도 인제군 기린면 북리 1500번지 일원

다. 지 정 면 적:  1,067,964.6㎡(변경없음)

라. 조성계획면적: 1,067,964.6㎡(변경없음)

마. 사 업 기 간: 2010년 ~ 2022년

바. 사업시행자: 인제군수

사. 주요변경내용

- 관광지 조성계획 변경: 그랜드스탠드 유휴부지 내 자동차극장 조성

아. 조성계획도서 및 토지조서: 게재생략(인제군 문화관광과 비치)

자. 조성계획 변경 연월일: 2022. 2. 16.

차. 군관리계획 결정(변경) 및 지형도면 승인조서: 별지참조

- 관광진흥법 제58조 제1항에 따른 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조 군관리계획 결정(변경) 및 동법 제32조 지형도면의 승인

토지이용계획 및 건축물계획 변경내역

구 분			면적(㎡)				건축연면적(㎡)				비고
			기정	변경	증감	증감비	기정	변경	증감	증감비
합 계			1,067,964.6	1,067,964.6	-	-	61,241.00	61,241.00	-	-
공공편익시설지구			183,205.3	183,205.3	-	-	560.36	560.36	-	-
	도로		44,838.2	44,838.2	-	-	-	-	-	-
	주차장		133,922.8	133,922.8	-	-	-	-	-	-	카트장, 오프로드경기장, 드론교육장 및 야영장 등 주차장 중복활용
	오폐수처리시설		888.0	888.0	-	-	-	-	-	-	1개소
	야외화장실		1,016.0	1,016.0	-	-	228.72	228.72	-	-	2개동 지상1층
	배수지		858.3	858.3	-	-	-	-	-	-	1개소
	주유소		1,682.0	1,682.0	-	-	331.64	331.64	-	-	3개동, 세차장 포함
숙박시설지구			28,044.7	28,044.7	-	-	25,506.12	25,506.12	-	-
	관광호텔		14,809.7	14,809.7	-	-	14,221.93	14,221.93	-	-	1개동 지하1/지상7 134실
	휴양콘도미니엄		13,235.0	13,235.0	-	-	11,284.19	11,284.19	-	-	1개동 지하1/지상8 118실
운동오락시설지구			425,654.0	425,654.0	-	-	35,174.52	35,174.52	-	-
		소계	329,624.0	329,624.0	-	-	-	-	-	-
	자동차경주로	서킷	67,646.0	67,646.0	-	-	-	-	-	-
		서비스도로	39,319.0	39,319.0	-	-	-	-	-	-
		패독	40,388.0	40,388.0	-	-	-	-	-	-
		안전지대	182,271.0	182,271.0	-	-	-	-	-	-
	그랜드스탠드 (자동차극장)		44,438.0	44,438.0 (5,669.0)	- (5,669.0)	-	13,676.78	13,676.78	-	-	1개동, 자동차극장 중복활용
	컨트롤타워		4,642.0	4,642.0	-	-	3,939.90	3,939.90	-	-	1개동
	응급센터		4,401.0	4,401.0	-	-	302.09	302.09	-	-	1개동, 풋살장포함
	매표소 및 진입광장		11,586.0	11,586.0	-	-	132.86	132.86	-	-	1개동
	PIT빌딩		20,439.0	20,439.0	-	-	15,273.77	15,273.77	-	-	1개동
	모터스포츠체험관		10,124.0	10,124.0	-	-	1,649.12	1,649.12	-	-	1개동
	전망휴게소		400.0	400.0	-	-	200.00	200.00	-	-	1개동
기타시설지구			431,060.6	431,060.6	-	-	-	-	-	-
	원형녹지		240,636.0	240,636.0	-	-	-	-	-	-
	시설녹지		131,326.3	131,326.3	-	-	-	-	-	-
	완충녹지		59,098.3	59,098.3	-	-	-	-	-	-

군관리계획 결정(변경) 및 지형도면 승인조서

1. 용도지역 결정(변경) 및 지형도면 승인조서(변경없음)

가. 용도지역 결정(변경) 조서

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후
총계		1,067,964.6	-	1,067,964.6	100.0
관리 지역	소계	1,067,413.6	-	1,067,413.6	99.9
	관리지역(미세분)	-	-	-	0.0
	보전관리지역	-	-	-	0.0
	생산관리지역	1,428.0	-	1,428.0	0.1
	계획관리지역	1,065,985.6	-	1,065,985.6	99.8
농림지역		551.0	-	551.0	0.1

2. 군계획시설 결정(변경) 및 지형도면 승인조서(변경없음)

가. 교통시설

1) 도로 총괄표

구분	합계			1류			2류			3류
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	3	6,838 (638)	55,647.0 (12,802.3)	2	156	2,191.0	1	6,682 (482)	53,456.0 (10,611.3)	-	-	-
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	2	156	2,191.0	2	156	2,191.0	-	-	-	-	-	-
소로	1	6,682 (482)	53,456.0 (10,611.3)	-	-	-	1	6,682 (482)	53,456.0 (10,611.3)	-	-	-

2) 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	중로	1류	201	22.5	국지 도로	86	군도 2호선	북리 571-2일원	일반 도로	-	인고 제2010-35호 (2010. 4. 19.)	교량
기정	중로	1류	202	20	국지 도로	70	군도 2호선	북리 591-5일원	일반 도로	-	인고 제2010-35호 (2010. 4. 19.)	교량
기정	소로	2류	214	8~15	집산 도로	6,682	소로 2-204	소로 2-221	일반 도로	-	인고 제2010-342호 (2010. 10. 8.)	군도 2호선

3. 지구단위계획구역 결정(변경) 및 지형도면 승인조서(변경없음)

가. 지구단위계획구역 결정 조서

구분	도면표시 번 호	구역명	구역의 세분	위치	면적(㎡)			비고
					기정	변경	변경후
기정	①	관광·휴양형 지구단위계획구역	관광·휴양형	강원도 인제군 기린면 북리 1500번지 외 21필지	1,067,964.6	-	1,067,964.6

4. 지구단위계획에 대한 결정(변경) 및 지형도면 승인조서

가. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서(변경없음)

1) 가구의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

도면표시 번 호		구 분	기정면적 (㎡)	가 구		증 감 (㎡)	비고
				위 치	변경면적 (㎡)
합 계			1,067,964.6	-	1,067,964.6	-	관광지 전체 녹지율 : 41.1%
① 체육시설용지			997,758.2	-	997,758.2	-	체육시설용지내 녹지율 : 40.1%
	①-1	자동차경주장시설용지	425,654.0	기린면 북리 1500 일원	425,654.0	-
	①-2	공공시설용지	177,882.5	기린면 북리 1500 일원	177,882.5	-
	①-3	녹지용지	392,539.7	기린면 북리 1500 일원	392,539.7	-
	①-4	기타시설용지	1,682.0	기린면 북리 1500일원	1,682.0	-
② 관광휴양시설용지			70,206.4	-	70,206.4	-	관광휴양시설용지내 녹지율 : 54.9%
	②-1	숙박시설용지	28,044.7	기린면 북리 1501 일원	28,044.7	-
	②-2	공공시설용지	3,640.8	기린면 북리 1503 일원	3,640.8	-
	②-3	녹지용지	38,520.9	기린면 북리 1504 일원	38,520.9	-

2) 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

도면표시번호		기정면적 (㎡)	획 지		증 감 (㎡)	비 고
			위 치	변경면적 (㎡)
합계		1,067,964.6	-	1,067,964.6	-
① 체육시설용지		997,758.2	-	997,758.2	-
①-1 자동차경주장시설용지		425,654.0	-	425,654.0	-
①-1-1	자동차경주로	329,624.0	기린면 북리 1500 일원	329,624.0	-
①-1-2	그랜드스탠드	44,438.0	기린면 북리 1500 일원	44,438.0	-	자동차극장 포함
①-1-3	피트빌딩	20,439.0	기린면 북리 1500 일원	20,439.0	-
①-1-4	컨트롤타워	4,642.0	기린면 북리 1500 일원	4,642.0	-
①-1-5	응급센터	4,401.0	기린면 북리 1500 일원	4,401.0	-	풋살장 포함
①-1-7	매표소 및 진입광장	11,586.0	기린면 북리 1500 일원	11,586.0	-
①-1-8	모터스포츠 체험관	10,124.0	기린면 북리 1500 일원	10,124.0	-
①-1-9	전망휴게소	400.0	기린면 북리 1500 일원	400.0	-
①-2 공공시설용지		177,882.5	-	177,882.5	-
①-2-1	도로1	39,802.4	기린면 북리 1500 일원	39,802.4	-
①-2-2	도로2	743.1	기린면 북리 1500 일원	743.1	-
①-2-3	도로3	651.9	기린면 북리 1500 일원	651.9	-
①-2-6	주차장1	35,670.0	기린면 북리 1500 일원	35,670.0	-	카트장 등
①-2-7	주차장2	5,248.0	기린면 북리 1500 일원	5,248.0	-
①-2-8	주차장3	30,679.8	기린면 북리 1500 일원	30,679.8	-	드론교육장 및 야영장 등
①-2-9	주차장4	53,498.0	기린면 북리 1500 일원	53,498.0	-	오프로드경기장 등
①-2-10	주차장5	1,847.0	기린면 북리 1500 일원	1,847.0	-
①-2-17	주차장6	6,980.0	기린면 북리 1500 일원	6,980.0	-
①-2-11	오·폐수처리시설	888.0	기린면 북리 1500 일원	888.0	-
①-2-14	야외화장실3	588.0	기린면 북리 1500 일원	588.0	-
①-2-15	야외화장실4	428.0	기린면 북리 1500 일원	428.0	-
①-2-16	배수지	858.3	기린면 북리 1500 일원	858.3	-
①-3 녹지용지		392,539.7	-	392,539.7	-
①-3-1	시설녹지1	91,794.0	기린면 북리 1500 일원	91,794.0	-
①-3-2	시설녹지2	19,358.0	기린면 북리 1500 일원	19,358.0	-
①-3-3	시설녹지3	3,480.0	기린면 북리 1500 일원	3,480.0	-
①-3-4	시설녹지4	8,285.0	기린면 북리 1500 일원	8,285.0	-
①-3-5	원형녹지1	104,050.9	기린면 북리 1490 일원	104,050.9	-
①-3-6	원형녹지2	4,458.9	기린면 북리 1496 일원	4,458.9	-
①-3-8	원형녹지4	2,825.2	기린면 북리 1497 일원	2,825.2	-
①-3-10	원형녹지6	1,734.0	기린면 북리 1499 일원	1,734.0	-
①-3-11	원형녹지7	59,579.8	기린면 북리 1504 일원	59,579.8	-
①-3-12	원형녹지8	37,875.6	기린면 북리 1504 일원	37,875.6	-
①-3-13	완충녹지1	1,840.0	기린면 북리 1500 일원	1,840.0	-
①-3-14	완충녹지2	57,258.3	기린면 북리 1500 일원	57,258.3	-
①-4 기타시설용지		1,682.0	-	1,682.0	-
①-4-1	주유소	1,682.0	기린면 북리 1500 일원	1,682.0	-	세차장 포함
② 관광휴양시설용지		70,206.4	-		-
②-1 숙박시설용지		28,044.7	-	28,044.7	-
②-1-1	관광호텔	14,809.7	기린면 북리 1501 일원	14,809.7	-
②-1-2	휴양콘도미니엄	13,235.0	기린면 북리 1502 일원	13,235.0	-
②-2 공공시설용지		3,640.8	-	3,640.8	-
②-2-1	도로	3,640.8	기린면 북리 1503 일원	3,640.8	-
②-3 녹지용지		38,520.9	-	38,520.9	-
②-3-1	시설녹지	8,409.3	기린면 북리 1500 일원	8,409.3	-
②-3-2	원형녹지	30,111.6	기린면 북리 1504 일원	30,111.6	-

나. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	위 치	구 분	계획내용
기정	①-1-2	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 관람장 및 부대시설(그랜드 스탠드)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 16.9% 이하
			용적률	· 33.9% 이하
			높이	· 최고: 3층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(5.0YR~10YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(2.5YR~2.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 4.0~6.0
				· 강조색	· 색상: 황색계열(5.5YR~7.5YR) · 명도/채도: 3.0~5.0 / 4.5~8.0
변경	①-1-2	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 관람장 및 부대시설(그랜드 스탠드) · 건축법 시행령 별표1 제27호 관광휴게시설 중 야외극장 및 부대시설(자동차극장)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 16.9% 이하
			용적률	· 33.9% 이하
			높이	· 최고: 3층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(5.0YR~10YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(2.5YR~2.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 4.0~6.0
				· 강조색	· 색상: 황색계열(5.5YR~7.5YR) · 명도/채도: 3.0~5.0 / 4.5~8.0
기정	①-1-3	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 체육시설의 설치·이용에 관한법률 제3조의 규정에 의한 시설 중 자동차경주장의 부속시설 (피트빌딩) · 건축법 시행령 별표1 제3호 및 4호 제1종/제2종 근린생활시설 · 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 43.2% 이하
			용적률	· 82.2% 이하
			높이	· 최고: 2층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(5.0YR~10YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(2.5YR~2.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 4.0~6.0
				· 강조색	· 색상: 황색계열(5.5YR~7.5YR) · 명도/채도: 3.0~5.0 / 4.5~8.0
기정	①-1-4	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 체육시설의 설치·이용에 관한법률 제3조의 규정에 의한 시설 중 자동차경주장의 부속시설 (컨트롤타워)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 28.3% 이하
			용적률	· 93.4% 이하
			높이	· 최고: 4층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(5.0YR~10YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(2.5YR~2.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 4.0~6.0
				· 강조색	· 색상: 황색계열(5.5YR~7.5YR) · 명도/채도: 3.0~5.0 / 4.5~8.0
기정	①-1-5	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 체육시설의 설치·이용에 관한법률 제3조의 규정에 의한 시설 중 자동차경주장의 부속시설 (응급센터)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 7.6% 이하
			용적률	· 7.6% 이하
			높이	· 최고: 1층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(5.0YR~10YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(2.5YR~2.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 4.0~6.0
				· 강조색	· 색상: 황색계열(5.5YR~7.5YR) · 명도/채도: 3.0~5.0 / 4.5~8.0
기정	①-1-7	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 체육시설의 설치·이용에 관한법률 제3조의 규정에 의한 시설 중 자동차경주장의 부속시설 (진입광장 내 매표소)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 2% 이하
			용적률	· 2% 이하
			높이	· 최고: 1층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(5.0YR~10YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(2.5YR~2.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 4.0~6.0
				· 강조색	· 색상: 황색계열(5.5YR~7.5YR) · 명도/채도: 3.0~5.0 / 4.5~8.0
기정	①-1-8	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설 (모터스포츠 체험관)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 17.9% 이하
			용적률	· 17.9% 이하
			높이	· 최고: 1층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(5.0YR~10YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(2.5YR~2.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 4.0~6.0
				· 강조색	· 색상: 황색계열(5.5YR~7.5YR) · 명도/채도: 3.0~5.0 / 4.5~8.0
기정	①-1-9	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 건축법 시행령 별표1 제3호 및 제4호 제1종/2종 근린생활시설 및 부대시설 (전망휴게소)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 55.0% 이하
			용적률	· 55.0% 이하
			높이	· 최고: 1층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(5.0YR~10YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(2.5YR~2.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 4.0~6.0
				· 강조색	· 색상: 황색계열(5.5YR~7.5YR) · 명도/채도: 3.0~5.0 / 4.5~8.0
기정	①-2-14	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 중 공중화장실(야외화장실3)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 22.3% 이하
			용적률	· 21.3% 이하
			높이	· 최고 1층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(10R~5.0YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 2.0이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(7.5R~7.5YR) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 2.5~4.0
				· 강조색	· 색상: 빨강계열(7.5R~7.5YR) · 명도/채도: 2.0~4.0 / 4.0~8.0
기정	①-2-15	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 중 공중화장실(야외화장실4)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 30.6% 이하
			용적률	· 29.4% 이하
			높이	· 최고: 1층 이하				· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(10R~5.0YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 2.0이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(7.5R~7.5YR) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 2.5~4.0
				· 강조색	· 색상: 빨강계열(7.5R~7.5YR) · 명도/채도: 2.0~4.0 / 4.0~8.0
기정	①-4-1	기린면 북리 1500 일원	허용용도	· 건축법 시행령 별표1 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소(기계식 세차설비를 포함한다) 및 석유판매소 · 건축법 시행령 별표1 제20호 자동차 관련시설 중 세차장 · 건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 중 공중화장실
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 22.1% 이하
			용적률	· 22.1% 이하
			높이	· 최고: 2층 이하			· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 주황계열(10R~5.0YR) · 명도/채도: 8.0이상 / 2.0이하
				· 보조색	· 색상: 주황계열(7.5R~7.5R) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 2.5~4.0
				· 강조색	· 색상: 빨강계열(7.5R~7.5YR) · 명도/채도: 2.0~4.0 / 4.0~8.0
기정	②-1-1	기린면 북리 1501 일원	허용용도	· 건축법 시행령 별표1 제15호 숙박시설 중 관광호텔 및 부대시설(관광호텔)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 27.9% 이하
			용적률	· 107.9% 이하
			높이	· 최고: 7층 이하				· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 황색계열(10YR~5.0Y) · 명도/채도: 8.5이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 황색계열(7.5YR~7.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 2.5~4.0
				· 강조색	· 색상: 녹색계열(2.0GY~6.0GY) · 명도/채도: 6.0~9.0 / 2.0~4.0
기정	②-1-2	기린면 북리 1502 일원	허용용도	· 건축법 시행령 별표1 제15호 숙박시설 중 휴양콘도미니엄 및 부대시설(휴양콘도미니엄)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
			건폐율	· 23.9% 이하
			용적률	· 93.8% 이하
			높이	· 최고: 8층 이하		· 최저: -
			배치	· 도면참조
			지붕형태	· 자연환경 및 전통의 미와 관광지의 특성을 살릴 수 있는 계획수립을 권장
			색채	· 주조색	· 색상: 황색계열(10YR~5.0Y) · 명도/채도: 8.5이상 / 1.5이하
				· 보조색	· 색상: 황색계열(7.5YR~7.5Y) · 명도/채도: 6.0~7.5 / 2.5~4.0
				· 강조색	· 색상: 녹색계열(2.0GY~6.0GY) · 명도/채도: 6.0~9.0 / 2.0~4.0

5. 인제 군관리계획 결정(변경) 및 지형도면승인 도면: 실음생략.