강원도 고시 제2022-461호

송지호 관광지 지정면적 및 조성계획 변경 승인 고시

1. ｢관광진흥법｣ 제52조 제1항, 제5항, 같은 법 제54조 제1항, 제3항 및 ｢토지이용규제 기본법｣ 제8조 제2항의 규정에 의하여 송지호 관광지 지정면적 및 조성계획을 다음과 같이 변경승인 고시합니다.

2. 관계도서는 고성군청(관광과)에 비치하고 토지 소유자 및 이해관계인에게 열람토록 합니다.

2022년  12월  20일

강   원   도   지   사

가. 관 광 지 명: 송지호 관광지

나. 위        치: 강원도 고성군 죽왕면 오호리, 인정리 오봉리 일원

다. 지 정 면 적: 1,321,552㎡(변경없음)

라. 조성계획면적: 1,321,552㎡(변경없음)

마. 사 업 기 간: 1984 ~ 2025년(변경없음)

바. 사  업  비: 369,367백만원(기정 162,501백만원)

사. 사업시행자: 고성군수

아. 변 경 사 유

◦ 조성 단가 현황반영에 따른 공사비 증액으로 인한 사업비 변경

◦ 진입도로 조정에 따른 시설별 면적변경

◦ 철새관망대 획지 내 지하수시설(물탱크) 설치계획 반영 및 오션에비뉴 건축면적 변경

◦ 야영장 내 샤워장 신설

자. 지정면적 및 조성계획조서, 도시관리계획 결정(변경) 조서: 별첨 조서 참조

차. 토지조서 및 지형도면: 실음 생략(고성군청 관광과 비치)

■ 송지호 관광지 지정면적 및 조성계획(변경) 조서;

구 분			부지면적(㎡)			건축면적(㎡)			건축연면적(㎡)			관광시설 (동수)		관광시설 (최고층수)		비고
번호		시 설 명	기정	변경	증감	기정	변경	증감	기정	변경	증감	기정	변경	기정	변경	기정	변경	증감
합 계			1,321,552	1,321,552	-	20,865	21,563	698	88,674	90.790	2,116	49	51	-	-	-	-
공공편익시설지구			116,273	115,321	-952	5,967	5,967	-	11,364	11.364	-	4	4	-	-	-	-
	A-1	관리사무소	379	490	111	190	190	-	190	190	-	1	1	1	1	-	-
	A-2	샤워탈의장	549	701	152	190	190	-	190	190	-	1	1	1	1	-	-
	A-3	화장실	505	635	130	190	190	-	190	190	-	1	1	1	1	-	-
	A-4	도로	75,692	74,347	-1,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-5	보행자도로	20,310	20,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-6	공공주차장1	5,136	5,136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-7	공공주차장2	8,996	8,996	-4	5,397	5,397	-	10,794	10,974	-	1	1	1	1	584대	584대
	A-8	공공주차장3	4,706	4,706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
숙박시설지구			37,311	38,340	1,029	10,163	10,714	551	69,595	71,558	1,963	15	16			925실	937실	12실
	B-1	콘도1	14,518	14,518	-	4,751	4,751	-	34,053	34,053		1	1	10	10	404실	404실
	B-2	콘도2	6,674	6,674	-	1,064	1,064	-	2,128	2,128	-	4	4	2	2	16실	16실
	B-3	가족호텔	7,511	7,511	-	1,550	1,550	-	20,600	20,600	-	2	2	20	20	390실	390실
	B-4	생활형숙박시설1	3,542	3,542	-	268	268	-	314	314	-	6	6	3	3	18실	18실
	B-5	생활형숙박시설2	5,066	5,066	-	2,530	2,530	-	12,500	12,500	-	2	2	10	10	97실	97실
	B-6	생활형숙박시설3	0	1,029	1,029	-	551	551	-	1,963	1,963	-	1	-	4	-	12실	12실
관광휴양·오락시설지구			94,175	94,366	191	4,735	4,882	147	6,715	7,868	153	30	31			-	-
	C-1	운동장	34,640	34,640	-	366	366	-	366	366	-	4	4	1	1	-	-
	C-2	자동차야영장	26,094	26,094	-	440	440	-	440	440	-	14	14	1	1	-	-
	C-3	철새관망대	13,126	13,126	-	1,491	1,491	-	1,491	1,491	-	5	5	4	4	-	-
	C-4	정자	350	350	-	60	60	-	60	60	-	1	1	1	1	-	-
	C-5	과학관	1,687	1,687	-	1,000	1,000	-	2,000	2,000	-	1	1	2	2	-	-
	C-6	조경휴게지1	4,617	4,617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-7	조경휴게지2	184	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C-8	서바이벌 게임장	4,367	4,367	-	156	156	-	200	200	-	1	1	2	2	-	-
	C-9	오션에비뉴	2,379	2,570	-	1,166	1,285	119	3,102	3,227	125	2	2	3	3	-	-
	C-10	야영장	6,731	6,731	-	56	84	28	56	84	28	2	3	1	1	-	-
기타시설지구			1,073,793	1,073,525	-268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-1	시설녹지	37,750	37,482	-268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D-2	보전녹지	1,036,043	1,036,043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 군관리계획 결정(변경)

1. 용도지역 결정(변경): 변경사항 없음

구 분		면 적 (㎡)				구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경		변경후
계		1,321,552		-	1,321,552	100.0
	관 리 지 역	1,321,552		-	1,321,552	100.0
	계획관리지역	1,321,552		-	1,321,552	100.0

2. 용도지구 결정(변경): 변경사항 없음

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세 분	위 치	제한 내용	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	⑥	송지호 관광지 조성지구	관광·휴양 개발진흥지구	강원도 고성군 죽왕면 오호리, 인정리, 오봉리 일원	-	1,321,552	1990. 8. 6.

3. 지구단위계획구역에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서: 변경사항 없음

도면표시 번호	구역명	구역의 세분	위치	면 적 (㎡)			비고
				기 정	변 경	변경후
⑥	송지호 관광지 조성지구	관광·휴양 개발진흥지구	강원도 고성군 죽왕면 오호리, 인정리, 오봉리 일원	1,321,552	-	1,321,552

4. 관광휴양형 지구단위계획에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

가. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경)

1) 가구의 규모와 조성에 관한 계획

가) 가구의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

도면 표시 번호	가구번호				위치		면 적(㎡)				비고
	기정		변경		기정	변경	기정	증감		변경
⑥	합 계						1,321,552		-	1,321,552
	A	공공시설 용지	A	공공시설 용지	오호리 산2-5임	오호리 산2-5임	116,273	감)	952	115,321
	B	숙박시설 용지	B	숙박시설 용지	오호리 243-3전	오호리 243-3전	37,311	증)	1,029	38,340
	C	관광휴양오락 시설용지	C	관광휴양오락 시설용지	오봉리 산169-21임	오봉리 산169-21임	94,175	증)	191	94,175
	D	녹지용지	D	녹지용지	오봉리 산9-7임	오봉리 산9-7임	1,073,793	감)	268	1,073,525

나) 가구의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 사유서

가구번호				위치		변경내용(면적㎡)				변경사유
기정		변경		기정	변경	기정	변경	증감
A	공공시설 용지	A	공공시설 용지	오호리 산2-5임	오호리 산2-5임	116,273	115,321	감)	952	·숙박시설 진입로 폭 조정에 의한 부지면적 변경
B	숙박시설 용지	B	숙박시설 용지	오호리 243-3전	오호리 243-3전	37,311	38,340	증)	1,029	·숙박시설 신규 조성
C	관광휴양 오락시설 용지	C	관광휴양 오락시설 용지	오봉리 산169-21임	오봉리 산169-21임	94,175	94,366	증)	191	·지하수 시설 설치계획 반영 및 숙박시설 진입로 폭 조정에 의한 부지면적 변경
D	녹지용지	D	녹지용지	오봉리 산9-7임	오봉리 산9-7임	1,073,793	1,073,525	감)	268	·숙박시설 진입로 폭 조정에 의한 부지면적 변경

2) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 계획

가) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경)조서

구분	도면번호				기정면적 (㎡)	획 지			증 감 (㎡)		비고
						위 치		변경면적(㎡)
	기 정		변 경			기정	변경
	합 계		합 계		1,321,552			1,321,552		-
변경	A	공공시설 용지	A	공공시설 용지	116,273			115,321	감)	952
변경	A-1	관리사무소	A-1	관리사무소	379	오호리 1-3대	오호리 1-3대	490	증)	111
변경	A-2	샤워탈의장	A-2	샤워탈의장	549	오호리 1-3대	오호리 1-3대	701	증)	152
변경	A-3	화장실	A-3	화장실	505	오호리 1-7대	오호리 1-7대	635	증)	130
변경	A-4	도로	A-4	도로	75,692	사업지구 일원	사업지구 일원	74,347	감)	1,345
기정	A-5	보행자도로	A-5	보행자도로	20,310	사업지구 일원	사업지구 일원	20,310
기정	A-6	공공주차장1	A-6	공공주차장1	5,136	오호리 245-1잡	오호리 245-1잡	5,136
기정	A-7	공공주차장2	A-7	공공주차장2	8,996	오호리 245-15잡	오호리 245-15잡	8,996
기정	A-8	공공주차장3	A-8	공공주차장3	4,706	오호리 1-4대	오호리 1-4대	4,706
변경	B	숙박시설 용지	B	숙박시설 용지	37,311			38,340	증)	1,029
기정	B-1	콘도1	B-1	콘도1	14,518	오호리 245-1차	오호리 245-1차	14,518
기정	B-2	콘도2	B-2	콘도2	6,674	오호리 245-32잡	오호리 245-32잡	6,674
기정	B-3	가족호텔	B-3	가족호텔	7,511	오호리 산2-21임	오호리 산2-21임	7,511
기정	B-4	생활형 숙박시설1	B-4	생활형 숙박시설1	3,542	인정리 산2-1임	인정리 산2-1임	3,542
기정	B-5	생활형 숙박시설2	B-5	생활형 숙박시설2	5,066	오호리 산2-22임	오호리 산2-22임	5,066
신설			B-6	생활형 숙박시설3			오호리 산4임	1,029	증)	1,029
변경	C	관광휴양 오락시설용지	C	관광휴양 오락시설용지	94,175			94,366	증)	191
기정	C-1	운동장	C-1	운동장	34,640	오봉리 8-3전	오봉리 8-3전	34,640
기정	C-2	자동차 야영장	C-2	자동차 야영장	26,094	오봉리 산169-2임	오봉리 산169-2임	26,094
기정	C-3	철새관망대	C-3	철새관망대	13,126	오봉리 산171-3임	오봉리 산171-3임	13,126
기정	C-4	정자	C-4	정자	350	오봉리 산22-1임	오봉리 산22-1임	350
기정	C-5	과학관	C-5	과학관	1,687	오호리 245-22잡	오호리 245-22잡	1,687
기정	C-6	조경휴게지1	C-6	조경휴게지1	4,617	오호리 245-23답	오호리 245-23답	4,617
기정	C-7	조경휴게지2	C-7	조경휴게지2	184	오봉리 산171-3임	오봉리 산171-3임	184
기정	C-8	서바이벌 게임장	C-8	서바이벌 게임장	4,367	오봉리 9-7임	오봉리 9-7임	4,367
변경	C-9	오션에비뉴	C-9	오션에비뉴	2,379	오호리 1-1잡	오호리 1-1잡	2,570	증)	191
기정	C-10	야영장	C-10	야영장	6,731	오호리 1-5잡	오호리 1-5잡	6,731
변경	D	녹지용지	D	녹지용지	1,073,793			1,073,525	감)	268
변경	D-1	시설녹지	D-1	시설녹지	37,750	사업지구 일원	사업지구 일원	3,7,482	감)	268
기정	D-2	보전녹지	D-2	보전녹지	1,036,043	사업지구 일원	사업지구 일원	1,036,043

주: □기정□ 은 고성군고시 제2022-95호 기준 (2022. 5. 13.)

나) 획지의 규모와 조성에 관한 계획 군관리계획 결정(변경) 사유서

구분	획지번호				위 치		변경내용(면적 ㎡)				변경사유
	기정		변경		기정	변경	기정	변경	증감
변경	A-1	관리 사무소	A-1	관리 사무소	오호리 1-3대	오호리 1-3대	379	490	증)	111	·숙박시설 진입로 폭 조정에 의한 부지면적 변경
변경	A-2	샤워 탈의장	A-2	샤워 탈의장	오호리 1-3대	오호리 1-3대	549	701	증)	152	·숙박시설 진입로 폭 조정에 의한 부지면적 변경
변경	A-3	화장실	A-3	화장실	오호리 1-7대	오호리 1-7대	505	635	증)	130	·숙박시설 진입로 폭 조정에 의한 부지면적 변경
변경	A-4	도로	A-4	도로	사업지구 일원	사업지구 일원	75,692	74,347	감)	1,345	·숙박시설 진입로 폭 조정에 의한 부지면적 변경
신설			B-6	생활형 숙박시설3	오호리 산4임	오호리 산4임		1,029	증)	1,029	·숙박시설 신규 조성
변경	C-3	철새 관망대	C-3	철새 관망대	오봉리 산171-3임	오봉리 산171-3임	13,126	13,126		-	·지하수 시설 설치계획 반영
변경	C-9	오션 에비뉴	C-9	오션 에비뉴	오호리 1-1잡	오호리 1-1잡	2,379	2,570	증)	191	·숙박시설 진입로 폭 조정에 의한 부지면적 변경
변경	D-1	시설 녹지	D-1	시설 녹지	사업지구 일원	사업지구 일원	37,750	37,482	감)	268	·숙박시설 진입로 폭 조정에 의한 부지면적 변경

나. 건축물에 대한 용도 건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채에 관한 군관리계획 결정(변경)조서

구분	도면번호	위 치	항 목	계 획 내 용	비고
기정	A-1	죽왕면 오호리 1-3대	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제4호의 제2종근린생활시설	관리사무소
			건폐율	51.0%이하 (190㎡/379㎡)
			용적률	51.0%이하 (190㎡/379㎡)
			높 이	지상1층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 회색
변경	A-1	죽왕면 오호리 1-3대	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제4호의 제2종근린생활시설	관리사무소
			건폐율	39.0%이하 (190㎡/490㎡)
			용적률	39.0%이하 (190㎡/490㎡)
			높 이	지상1층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 회색
기정	A-2	죽왕면 오호리 1-3대	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설	샤워탈의장
			건폐율	35.0%이하 (190㎡/549㎡)
			용적률	35.0%이하 (190㎡/549㎡)
			높 이	지상1층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형 지붕
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 회색
변경	A-2	죽왕면 오호리 1-3대	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설	샤워탈의장
			건폐율	28.0%이하 (190㎡/701㎡)
			용적률	28.0%이하 (190㎡/701㎡)
			높 이	지상1층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형 지붕
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 회색
기정	A-3	죽왕면 오호리 1-7대	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설	화장실
			건폐율	38.0%이하 (190㎡/505㎡)
			용적률	38.0%이하 (190㎡/505㎡)
			높 이	지상1층
			배 치	도면참조
			형 태	경사형 지붕
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 갈색
변경	A-3	죽왕면 오호리 1-7대	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설	화장실
			건폐율	30.0%이하 (190㎡/635㎡)
			용적률	30.0%이하 (190㎡/635㎡)
			높 이	지상1층
			배 치	도면참조
			형 태	경사형 지붕
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 갈색
기정	A-7	죽왕면 오호리 245-15잡	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제20호 자동차관련시설중 주차장	공공주차장2
			건폐율	60.0%이하 (5,397㎡/8,996㎡)
			용적률	60.0%이하 (5,397㎡/8,996㎡)	지하층 포함 (10,794㎡)
			높 이	지하1층, 지상1층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형 지붕
			색 채	벽체: 회색 (경관계획 참고)
기정	B-1	오호리 245-1차	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제15호 숙박시설 중 관광숙박시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제4호 제2종근린생활시설	콘도미니엄1
			건폐율	33.0%이하 (4,751㎡/14,518㎡)
			용적률	163.0%이하 (23,653㎡/14,518㎡)	지하층 포함 (34,053㎡)
			높 이	지하2층, 지상10층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형 지붕
			색 채	벽체: 회색 (경관계획 참고)
기정	B-2	죽왕면 오호리 245-32잡	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제15호 숙박시설 중 관광숙박시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제4호 제2종근린생활시설	콘도미니엄2
			건폐율	16.0%이하 (1,064㎡/6,674㎡)
			용적률	32.0%이하 (2,128㎡/6,674㎡)
			높 이	지상2층
			배 치	도면참조(4동)
			형 태	슬라브형 지붕
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 회색
기정	B-3	죽왕면 오호리 산2-21임	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제15호 숙박시설 중 관광숙박시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제4호 제2종근린생활시설	가족 호텔
			건폐율	21.0%이하 (1,550㎡/7,511㎡)
			용적률	200.0%이하 (15,000㎡/7,511㎡)	지하층 포함 (20,600㎡)
			높 이	지하3층, 지상20층 / 56.0m(전체높이-옥탑부포함)
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형지붕
			색 채	벽체: 회색 (경관계획 참고)
기정	B-4	죽왕면 인정리 산2-1임	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제15호 숙박시설 중 생활숙박시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제4호 제2종근린생활시설	생활형 숙박시설1
			건폐율	8.0%이하 (268㎡/3,542㎡)
			용적률	9.0%이하 (314㎡/3,542㎡)
			높 이	지상3층
			배 치	도면참조
			형 태	평면형
			색 채	벽체: 회색, 적색, 녹색 등
기정	B-5	죽왕면 오호리 산2-22임	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제15호 숙박시설 중 생활숙박시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제4호 제2종근린생활시설	생활형 숙박시설2
			건폐율	50.0%이하 (2,530㎡/5,066㎡)
			용적률	200.0%이하 (10,132㎡/5,066㎡)	지하층 포함 (12,500㎡)
			높 이	지하1층, 지상10층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형지붕
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 갈색
신설	B-6	죽왕면 오호리 산4임	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제15호 숙박시설 중 생활숙박시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종근린생활시설 건축법시행령 제3의5 별표1 제4호 제2종근린생활시설	생활형 숙박시설3
			건폐율	54.0%이하 (551㎡/1,029㎡)
			용적률	180.0%이하 (1,864㎡/1,029㎡)	지하층포함 (1,963㎡)
			높 이	지하1층, 지상4층
			배 치	도면참조
			형 태	평면형
			색 채	벽체: 회색, 미색
기정	C-1	죽왕면 오봉리 8-3전	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제13호의 운동시설 중 운동장	운동장
			건폐율	2.0%이하 (366㎡/34,640㎡)
			용적률	2.0%이하 (366㎡/34,640㎡)
			높 이	지상1층
			배 치	도면참조(4동)
			형 태	슬라브 및 경사형지붕
			색 채	벽체: 미색, 노랑 / 지붕: 회색
기정	C-2	죽왕면 오봉리 산169-2임	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제4호 제2종근린생활시설 건축법 시행령 제3의5 별표1 제29호 야영장시설	자동차 야영장
			건폐율	2.0%이하 (440㎡/26,094㎡)
			용적률	2.0%이하 (440㎡/26,094㎡)
			높 이	지상1층
			배 치	도면참조(14동)
			형 태	슬라브 및 경사형지붕
			색 채	벽체: 미색, 갈색 / 지붕: 갈색, 파랑
기정	C-3	죽왕면 오봉리 산171-3임	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제27호의 관광휴게시설 중 관망탑	철새 관망대
			건폐율	12.0%이하 (1,491㎡/13,126㎡)
			용적률	12.0%이하 (1,491㎡/13,126㎡)
			높 이	4층
			배 치	도면참조
			형 태	탑상형
			색 채	벽체: 회색, 지붕: 회색
변경	C-3	죽왕면 오봉리 산171-3임	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제27호의 관광휴게시설 중 관망탑	철새 관망대
			건폐율	12.0%이하 (1,491㎡/13,126㎡)
			용적률	12.0%이하 (1,491㎡/13,126㎡)
			높 이	4층
			배 치	도면참조	지하수시설 설치계획 반영
			형 태	탑상형
			색 채	벽체: 회색, 지붕: 회색
기정	C-4	죽왕면 오봉리 산22-1임	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제27호의 관광휴게시설	정자
			건폐율	18.0%이하 (60㎡/350㎡)
			용적률	18.0%이하 (60㎡/350㎡)
			높 이	1층
			배 치	도면참조
			형 태	경사형지붕
			색 채	지붕: 회색
기정	C-5	죽왕면 오호리 245-22잡	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제5호 문화및집회시설 중 전시장	과학관
			건폐율	60.0%이하 (1,000㎡/1,687㎡)
			용적률	119.0%이하 (2,000㎡/1,687㎡)
			높 이	지상2층
			배 치	도면참조
			형 태	타원형
			색 채	벽체: 하늘색 / 지붕: 하늘색
기정	C-8	죽왕면 오봉리 9-7임	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제4호 제2종근린생활시설	서바이벌 게임장
			건폐율	4.0%이하 (156㎡/4,367㎡)
			용적률	5.0%이하 (200㎡/4,367㎡)
			높 이	지상2층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형 지붕
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 회색
기정	C-9	죽왕면 오호리 1-1잡	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제5호 문화 및 집회시설의 체험관	오션에비뉴
			건폐율	50.0%이하 (1,166㎡/2,379㎡)
			용적률	103.0%이하 (2,445㎡/2,379㎡)	지하층포함 (3,102㎡)
			높 이	지하 1층, 지상 3층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형지붕
			색 채	벽체: 회색 (경관계획 참고)
변경	C-9	죽왕면 오호리 1-1잡	허용용도	건축법시행령 제3의5 별표1 제5호 문화 및 집회시설의 체험관 건축법시행령 제3의5 별표1 제3호 제1종 근린생활시설의 공중화장실	오션에비뉴
			건폐율	50.0%이하 (1,285㎡/2,570㎡)
			용적률	100.0%이하 (2,570㎡/2,570㎡)	지하층포함 (3,227㎡)
			높 이	지하 1층, 지상 3층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형지붕
			색 채	벽체: 회색 (경관계획 참고)
기정	C-10	죽왕면 오호리 1-5잡	허용용도	건축법 시행령 제3의5 별표1 제29호 야영장시설	야영장
			건폐율	1.0%이하 (56㎡/6,731㎡)
			용적률	1.0%이하 (56㎡/6,731㎡)
			높 이	지상 1층
			배 치	도면참조
			형 태	슬라브형지붕
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 갈색
변경	C-10	죽왕면 오호리 1-5잡	허용용도	건축법 시행령 제3의5 별표1 제29호 야영장시설	야영장
			건폐율	1.2%이하 (84㎡/6,731㎡)
			용적률	1.2%이하 (84㎡/6,731㎡)
			높 이	지상 1층
			배 치	도면참조	샤워장 1동 신설
			형 태	슬라브형지붕
			색 채	벽체: 회색 / 지붕: 갈색