강원도 고시 제2023-164호

자산천, 산북천, 오호천 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조, 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 자산천, 산북천, 오호천 하천기본계획(변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2023년 5월 19일

강  원  도  지  사

1. 목   적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고
정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

수계명	하천명	과업구간		수립연장 (km)	비 고
		시 점	종 점
한강 동해권	자산천 (지방하천)	고성군 거진읍 송강리 송강저수지	고성군 거진읍 송포리 해안	7.54	전구간
한강 동해권	산북천 (지방하천)	고성군 거진읍 산북리 산90번지	고성군 거진읍 자산천(지방) 합류점	2.62	전구간
한강 동해권	오호천 (지방하천)	고성군 죽왕면 구성리 구둔리천	고성군 죽왕면 오호리 해안	6.12	전구간

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위: 백만㎥/년)

하천명	연평균강우량 (mm)	유역면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
자산천	1,373.8	46.67	64.11	25.37	38.74	25.36	13.39
			100%	39.6%	60.4%	39.5%	20.9%
산북천	1,373.8	11.60	15.94	6.32	9.62	6.3	3.32
			100%	39.7%	60.3%	39.5%	20.8%
오호천	1,373.8	14.09	19.36	7.71	11.65	7.62	4.03
			100%	39.8%	60.2%	39.3%	20.8%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

◦ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
자산천	자산천 하구	100년	484	484	2.83~9.58	67~167
	거진1보 지점	〃	441	441	9.58~17.02	62~143
	산북천 합류후	80년	408	408	9.58~17.02	62~143
	산북천 합류전	〃	283	283	17.02~52.66	34~77
	좌안 세천 합류점	〃	218	218	52.68~57.67	31~70
산북천	산북천 하구	80년	152	152	17.02~32.53	51~115
	오얏골천 합류후	〃	145	145	32.53~53.03	21~36
	오얏골천 합류전	〃	114	114	32.53~53.03	21~36
	산두루천 합류후	〃	110	110	53.03~68.18	24~49
	산두루천 합류전	〃	55	55	53.03~68.18	24~49
오호천	오호천 하구	100년	178	178	1.57~15.68	22~69
	오인교 지점	80년	135	135	15.68~37.32	23~125
	서성천 합류점	〃	69	69	37.32~42.87	26~55

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

하천명	안별	지구구분	측점 (No.)	지정목표	지구현황 및 하천공간 관리계획
자산천	좌안	복원	0+000~2+589	하류 기수역 생태복원	◦고성군 거진읍 거진리, 자산리, 봉평리, 송정리 위치 ◦생태계(생태자연도 1등급 및 2등급)가 유지되는 계획 최소화(보축)
		친수	2+589~3+458	관광자원과 연계된 친수도입	◦고성군 거진읍 송정리 위치 ◦인근지역주민, 관광자원 연계를 위한 친수
		복원	3+458~6+937	상·하류와의 생태연속성 확보	◦고성군 거진읍 송정리, 용하리, 송강리 위치 ◦생태계가 복원되는 축제 및 보축 계획
		보전	6+937~7+544	산지와 연속된 양호한 생태계보전	◦고성군 거진읍 송강리 위치 ◦생태 유지(생태자연도 2등급)를 위한 보전

하천명	안별	지구구분	측점 (No.)	지정목표	지구현황 및 하천공간 관리계획
자산천	우안	복원	0+000~2+930	하류 기수역 생태복원	◦고성군 거진읍 송포리, 송정리 위치 ◦생태계가 복원되는 축제 및 보축 계획
		보전	2+930~3+049	관광자원과 연계된 친수도입	◦고성군 거진읍 송정리 위치 ◦생태 유지(생태자연도 1등급)를 위한 보전
		복원	3+049~4+766	상·하류와의 생태연속성 확보	◦고성군 거진읍 송정리, 송강리 위치 ◦생태계가 복원되는 보축 계획
		보전	4+766~7+544	산지와 연속된 양호한 생태계보전	◦고성군 거진읍 송강리 위치 ◦생태 유지(생태자연도 2등급)를 위한 보전
산북천	좌안	복원	0+000 ~ 1+170	자산천 생태계와의 연속성 확보	◦고성군 거진읍 용하리 위치 ◦지역특성에 맞는 하도관리를 위한 복원
		친수	1+170 ~ 2+070	주민 접근성 및 편의성제공	◦고성군 거진읍 용하리, 산북리 위치 ◦인근 지역주민의 생활휴식 등 공간활용을 위한 친수
		보전	2+070 ~ 2+624	양호한 생태계 보전	◦고성군 거진읍 산북리 위치 ◦생태 유지(생태자연도 2등급)를 위한 보전
	우안	복원	0+000 ~ 0+260	자산천 생태계와의 연속성 확보	◦고성군 거진읍 송강리 위치 ◦지역특성에 맞는 하도관리를 위한 복원
		보전	0+260 ~ 0+537	양호한 생태계 보전	◦고성군 거진읍 송강리 위치 ◦생태 유지(생태자연도 2등급)를 위한 보전
		복원	0+537 ~ 1+016	상·하류 생태연속성 확보	◦고성군 거진읍 용하리 위치 ◦지역특성에 맞는 하도관리를 위한 복원
		친수	1+016 ~ 1+354	주민 접근성 및 편의성제공	◦고성군 거진읍 용하리 위치 ◦인근 지역주민의 생활휴식 등 공간활용을 위한 친수
		복원	1+354 ~ 1+785	상·하류 생태연속성 확보	◦고성군 거진읍 용하리, 산북리 위치 ◦지역특성에 맞는 하도관리를 위한 복원
		친수	1+785 ~ 2+117	주민 접근성 및 편의성제공	◦고성군 거진읍 산북리 위치 ◦인근 지역주민의 생활휴식 등 공간활용을 위한 친수
		보전	2+117 ~ 2+624	양호한 생태계 보전	◦고성군 거진읍 산북리 위치 ◦생태 유지(생태자연도 2등급)를 위한 보전

하천명	안별	지구구분	측점 (No.)	지정목표	지구현황 및 하천공간 관리계획
오호천	좌안	복원	0+000 ~ 3+173	하류 기수역 생태복원	◦고성군 죽왕면 오호리, 인정리 위치 ◦생태계(생태자연도 1등급 및 2등급)가 유지되는 계획 최소화(보축)
		보전	3+173 ~ 4+450	양호한 생태계 보전	◦고성군 죽왕면 인정리 위치 ◦생태 유지(생태자연도 2등급)를 위한 보전
		복원	4+450 ~ 6+116	상·하류 생태연속성 확보	◦고성군 죽왕면 인정리, 구성리 위치 ◦파괴된 생태계, 경관의 복원 또는 개선 필요
	우안	복원	0+000 ~ 3+375	하류 기수역 생태복원	◦고성군 죽왕면 오호리, 삼포리, 인정리 위치 ◦지역특성에 맞는 하도관리를 위한 복원
		친수	3+375 ~ 3+644	관광자원과 연계된 친수도입	◦고성군 죽왕면 인정리 위치 ◦인근 지역주민의 생활휴식 등 공간활용을 위한 친수
		복원	3+644 ~ 3+984	상·하류 생태연속성 확보	◦고성군 죽왕면 인정리 위치 ◦지역특성에 맞는 하도관리를 위한 복원
		보전	3+984 ~ 6+116	양호한 생태계 보전	◦고성군 죽왕면 인정리, 구성리 위치 ◦생태 유지(생태자연도 2등급)를 위한 보전

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 건설교통국 치수과(☎ 033-249-2814), 고성군 안전교통과(☎ 033-680-3703)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.