강원특별자치도 고시 제2024-233호

가스공급량 측정의 적정성을 확보하기 위한 온압보정계수 적용에 관한 변경고시

「도시가스사업법」제21조(가스공급량 측정의 적정성 확보)와 같은 법 시행령 제11조(가스공급량 측정의 적정성 확보조치)에 의한 도시가스온압보정계수를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2024년 5월 22일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 온압보정계수 개념

“온압보정계수”란 가스의 유량을 측정하는 상태의 온도와 압력에서 기준상태의 온도와 압력(0℃, 101,325Pa)으로 환산할 수 있는 상수를 말한다.

2. 적용지역 별 온압보정계수

도시가스회사명	온압보정계수	적용지역
강원도시가스(주)	0.9938	춘천시, 홍천군
	0.9756	영월군, 정선군, 태백시
참빛원주도시가스(주)	0.9853	원주시, 횡성군
참빛영동도시가스(주)	0.9907	강릉시
	0.9896	동해시, 삼척시
참빛도시가스(주)	0.9953	속초시, 고성군, 양양군
명성파워그린(주)	0.9756	평창군

3. 적용범위

○ 도시가스 온압보정계수는 최고압력이 2,451.7Pa 이하인 경우에 적용한다.

○ 최고압력이 2,451.7Pa를 초과하는 경우에는 도시가스 공급규정에서

정한 산정식에 따라 산정한다.

4. 적용방법

○ 사용량(㎥)은 가스계량기의 검침량(㎥)에 온압보정계수를 곱한 값으로 산정한다.

5. 시 행 일

○ 이 고시는 2024년 6월 1일 사용분부터 적용한다.

부       칙

○ 이 고시 시행과 동시에 강원도 고시 제2023-190호(2023. 5. 22.)는 폐지한다.