평창군 고시 제2025-32호

봉평공원 및 소공원4개소 조성계획 결정 및 지형도면 승인고시

1. 평창 군계획시설(봉평 근린공원 및 소공원)에 대하여 ｢도시공원 및 녹지 등에 관한 법률｣ 제16조의2, ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제30조에 의거 이를 결정하고, 같은법 제32조와 ｢토지이용규제기본법｣ 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 의거 지형 도면을 아래와 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 평창군 도시과에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2025년  2월  28일

평  창  군  수

가. 평창 군관리계획 세부조성계획 결정 및 지형도면 승인조서: 아래와 같음

나. 평창 군관리계획 결정 세부조성계획 결정 및 지형도면 : 실음 생략

□ 평창군 관리계획시설(공원) 세부조성계획 결정 및 지형도면 승인조서

1. 공원조성계획 결정 및 지형도면승인 조서

구 분	공원명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
신설	봉평공원	근린공원	봉평면 원길리 산1일원	66,562	강원도 고시 제2023-96호 (2023.03.24.)
신설	소공원1	소공원	대관령면 횡계리 279-117일원	2,969	평창군 고시 제2023-39호 (2023.03.31.)
신설	송정4공원	소공원	진부면 송정리 2515	1,569	평창군 고시 제2015-24호 (2015.03.03.)
신설	송정5공원	소공원	진부면 송정리 2531	1,246	평창군 고시 제2015-24호 (2015.03.03.)
신설	소공원6	소공원	진부면 송정리 1378-7일원	3,200	평창군 고시 제2023-39호 (2023.03.31.)

2. 세부조성계획 결정 및 지형도면승인 조서

2.1 봉평공원(근린공원)

1) 총괄 결정 및 지형도면승인 조서

구 분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축면적(㎡)		비 고
				건축면적	연면적
계		66,562.0	10,193.0	58.0	58.0	시설율:15.3%
도로 및 광장		3,120.0	3,120.0	-	-
	도 로	2,032.0	2,032.0	-	-	도로조서 참조
	광 장	1,088.0	1,088.0	-	-
조 경 시 설		1,571.0	1,571.0	-	-
휴 양 시 설		2,306.0	2,306.0	-	-
유 희 시 설		396.0	396.0	-	-
운 동 시 설		1,445.0	1,445.0	-	-
교 양 시 설		195.0	195.0	-	-
편 익 시 설		1,102.0	1,102.0	-	-
관 리 시 설		58.0	58.0	58.0	58.0
녹지 및 기타		56,369.0	-	-	-

2) 세부시설 결정 및 지형도면승인 조서

시 설 구 분	도면 표시 번호	세부 시설명	부지면적 (㎡)	건축면적(㎡)				공작물	비고
				바닥 면적	연면적	구조	층수
계	-	-	66,562.0	58.0	58.0	-	1
도로 및 광장		소 계	3,120.0	-	-	-	-
		도로(소계)	2,032.0	-	-	-	-
		광장(소계)	1,088.0	-	-	-	-
	1-1	진입광장1	241.0	-	-	-	-
	1-2	진입광장2	586.0	-	-	-	-
	1-3	중앙광장	261.0	-	-	-	-
조경 시설		소 계	1,571.0	-	-	-	-
	2-1	야생화정원	485.0	-	-	-	-
	2-2	철쭉정원	1,086.0	-	-	-	-
	2-3	파고라	-	-	-	-	-	8EA
	2-4	팔각정	-	-	-	-	-	1EA
	2-5	플랜터	-	-	-	-	-	5EA
휴양 시설		소 계	2,306.0	-	-	-	-
	3-1	휴게쉼터1	654.0	-	-	-	-
	3-2	휴게쉼터2	533.0	-	-	-	-
	3-3	포켓쉼터1	194.0	-	-	-	-
	3-4	포켓쉼터2	50.0	-	-		-
	3-5	포켓쉼터3	35.0	-	-	-	-
	3-6	포켓쉼터4	89.0	-	-	-	-
	3-7	산림욕장	751.0	-	-	-	-
	3-8	벤치	-	-	-	-	-	53EA
	3-9	테이블벤치	-	-	-	-	-	6EA
	3-10	앉음벽	-	-	-	-	-	8EA
	3-11	평상	-	-	-	-	-	16EA
	3-12	썬베드	-	-	-	-	-	5EA
유희 시설		소 계	396.0	-	-	-	-
	4-1	지형놀이터	396.0	-	-	-	-
	4-2	지형놀이시설	-	-	-	-	-	3EA
운동 시설		소 계	1,445.0	-	-	-	-
	5-1	자연학습체험원	1,065.0	-	-	-	-
	5-2	시니어놀이터	380.0	-	-	-	-
	5-3	자연학습시설	-	-	-	-	-	6EA
	5-4	체력단련시설	-	-	-	-	-	11EA
교양 시설		소 계	195.0	-	-	-	-
	6-1	숲속작은도서관	195.0	-	-	-	-
	6-2	야외책장	-	-	-	-	-	1EA
편익 시설		소 계	1,102.0	-	-	-	-
	7-1	주차장	752.0	-	-	-	-
	7-2	전망대	350.0	-	-	-	-
관리 시설		소 계	58.0	58.0	58.0	-	1층
	8-1	관리사무소	58.0	58.0	58.0	-	1층
	8-2	안내판	-	-	-	-	-	7EA
녹지		소 계	56,369.0	-	-	-	-
		녹지	56,369.0	-	-	-	-

3) 도로 조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비고
1	소로	3	1	1.5	76.0	114.0	주차장	중앙광장
2	소로	3	2	2.5	88.0	220.0	주차장	야생화정원
3	소로	3	3	1.8	340.0	612.0	진입광장	철쭉정원
4	소로	3	4	1.5	262.0	393.0	휴게쉼터1	진입광장2
5	소로	3	5	1.5	112.0	168.0	포켓쉼터1	소로3-3
6	소로	3	6	1.5	104.0	156.0	자연학습체험원	소로3-5
7	소로	3	7	1.5	94.0	141.0	포켓쉼터3	휴게쉼터2
8	소로	3	8	1.5	16.0	24.0	부지외곽	포켓쉼터4
9	소로	3	9	1.5	58.0	87.0	부지외곽	산림욕장
10	소로	3	10	1.8	65.0	117.0	부지외곽	숲속작은도서관
소 계					1,215.0	2,032.0

2.2 소공원1(소공원)

1) 총괄 결정 및 지형도면승인 조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축면적(㎡)		비 고
				건축면적	연면적
계		2,969.0	539.0	-	-	시설율:18.2%
도로 및 광장		430.0	430.0	-	-
	도 로	320.0	320.0	-	-	도로조서 참조
	광 장	110.0	110.0	-	-
조 경 시 설		-	-	-	-
휴 양 시 설		109.0	109.0	-	-
운 동 시 설		-	-	-	-
관 리 시 설		-	-	-	-
녹지 및 기타		2,430.0	-	-	-

2) 세부시설 결정 및 지형도면승인 조서

시 설 구 분	도면 표시 번호	세부 시설명	부지면적 (㎡)	건축면적(㎡)				공작물	비고
				바닥 면적	연면적	구조	층수
계	-	-	2,969.0	-	-	-	-
도로 및 광장		소 계	430.0	-	-	-	-
		도로(소계)	320.0	-	-	-	-
		광장(소계)	110.0	-	-	-	-
	1-1	진입광장1	110.0	-	-	-	-
조경 시설		소 계	-	-	-	-	-
	2-1	파고라	-	-	-	-	-	1EA
휴양 시설		소 계	109.0	-	-	-	-
	3-1	전망쉼터	71.0	-	-	-	-
	3-2	포켓쉼터	38.0
	3-3	벤치	-	-	-	-	-	8EA
운동 시설		소 계	-	-	-	-	-
	4-1	체력단련시설	-	-	-		-	3EA
관리 시설		소 계	-	-	-	-	-
	5-1	안내판	-	-	-	-	-	1EA
녹지 및 기타		소 계	2,430.0	-	-	-	-
		녹지	2,430.0

3) 도로 조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비고
1	소로	3	1	1.5	120.0	180.0	진입광장	소로3-3
2	소로	3	2	2.0	12.0	24.0	진입광장	전망쉼터
3	소로	3	3	2.0	22.0	44.0	진입광장	전망쉼터
4	소로	3	4	1.5	48.0	72.0	소로3-1	소로3-1
소 계					202.0	320.0

2.3 송정4공원(소공원)

1) 총괄 결정 및 지형도면승인 조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축면적(㎡)		비 고
				건축면적	연면적
계		1,569.0	313.0	-	-	시설율:19.9%
도로 및 광장		94.0	94.0	-	-
	도 로	8.0	8.0	-	-	도로조서 참조
	광 장	86.0	86.0	-	-
조 경 시 설		-	-	-	-
휴 양 시 설		130.0	130.0	-	-
운 동 시 설		89.0	89.0	-	-
교 양 시 설		-	-	-	-
편 익 시 설		-	-	-	-
관 리 시 설		-	-	-	-
녹지 및 기타		1,256.0	-	-	-

2) 세부시설 결정 및 지형도면승인 조서

시 설 구 분	도면 표시 번호	세부 시설명	부지면적 (㎡)	건축면적(㎡)				공작물	비고
				바닥 면적	연면적	구조	층수
계	-	-	1,569.0	-	-	-	-
도로 및 광장		소 계	94.0	-	-	-	-
		도로(소계)	8.0	-	-	-	-
		광장(소계)	86.0	-	-	-	-
	1-1	입구광장	68.0	-	-	-	-
	1-2	진입광장	18.0	-	-	-	-
조경 시설		소 계	-	-	-	-	-
	2-1	파고라	-	-	-	-	-	1EA
	2-2	계단	-	-	-	-	-	1EA
휴양 시설		소 계	130.0	-	-	-	-
	3-1	휴게쉼터1	44.0	-	-	-	-
	3-2	휴게쉼터2	86.0	-	-	-	-
	3-3	벤치	-	-	-	-	-	16EA
운동 시설		소 계	89.0	-	-	-	-
	4-1	체력단련장1	51.0	-	-	-	-
	4-2	체력단련장2	38.0	-	-	-	-
	4-3	체력단련시설	-	-	-	-	-	7EA
교양 시설		소 계	-	-	-		-
	5-1	기념비	-	-	-	-	-	1EA
편익 시설		소 계	-	-	-	-	-
	6-1	음수대	-					1EA
관리 시설		소 계	-	-	-	-	-
	7-1	안내판	-					1EA
녹지 및 기타		소 계	1,256.0	-	-	-	-
		녹지	1,256.0

3) 도로 조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비고
1	소로	3	1	2.5	3.2	8.0	부지외곽	체력단련장1
소 계					3.2	8.0

2.4 송정5공원(소공원)

1) 총괄 결정 및 지형도면승인 조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축면적(㎡)		비 고
				건축면적	연면적
계		1,246.0	247.0	-	-	시설율:19.8%
도로 및 광장		67.0	67.0	-	-
	도 로	67.0	67.0	-	-	도로조서 참조
	광 장	-	-	-	-
조 경 시 설		-	-	-	-
휴 양 시 설		180.0	180.0	-	-
운 동 시 설		-	-	-	-
편 익 시 설		-	-	-	-
관 리 시 설		-	-	-	-
녹지 및 기타		999.0	-	-	-

2) 세부시설 결정 및 지형도면승인 조서

시 설 구 분	도면 표시 번호	세부 시설명	부지면적 (㎡)	건축면적(㎡)				공작물	비고
				바닥 면적	연면적	구조	층수
계	-	-	1,246.0	-	-	-	-
도로 및 광장		소 계	67.0	-	-	-	-
		도로(소계)	67.0	-	-	-	-
		광장(소계)	-	-	-	-	-
조경 시설		소 계	-	-	-	-	-
	1-1	파고라	-	-	-	-	-	1EA
	1-2	계단	-	-	-	-	-	2EA
휴양 시설		소 계	180.0	-	-	-	-
	2-1	휴게쉼터1	171.0	-	-	-	-
	2-2	휴게쉼터2	9.0	-	-	-	-
	2-3	벤치	-	-	-	-	-	14EA
운동 시설		소 계	-	-	-	-	-
	3-1	체력단련시설	-	-	-	-	-	3EA
편익 시설		소 계	-	-	-	-	-
	4-1	음수대	-	-	-	-	-	1EA
관리 시설		소 계	-	-	-	-	-
	5-1	안내판	-	-	-	-	-	1EA
	5-2	휴지통	-	-	-	-	-	3EA
녹지 및 기타		소 계	999.0	-	-	-	-
		녹지	999.0	-	-	-	-

3) 도로 조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비고
1	소로	3	1	3.0	5.0	15.0	부지외곽	휴게쉼터1
2	소로	3	2	2.0	26.0	52.0	부지외곽	휴게쉼터1
소 계					31.0	67.0

2.5 소공원6(소공원)

1) 총괄 결정 및 지형도면승인 조서

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축면적(㎡)		비 고
				건축면적	연면적
계		3,200.0	286.0	-	-	시설율:8.9%
도로 및 광장		54.0	54.0	-	-
	도 로	54.0	54.0	-	-	도로조서 참조
	광 장	-	-	-	-
조 경 시 설		50.0	50.0	-	-
휴 양 시 설		182.0	182.0	-	-
관 리 시 설		-	-	-	-
녹지 및 기타		2,914.0	-	-	-

2) 세부시설 결정 및 지형도면승인 조서

시 설 구 분	도면 표시 번호	세부 시설명	부지면적 (㎡)	건축면적(㎡)				공작물	비고
				바닥 면적	연면적	구조	층수
계	-	-	3,200.0	-	-	-	-
도로 및 광장		소 계	54.0	-	-	-	-
		도로(소계)	54.0	-	-	-	-
		광장(소계)	-	-	-	-	-
조경 시설		소계	50.0	-	-	-	-
	1-1	포토존	50.0	-	-	-	-
	1-2	스탠드	-	-	-	-	-	1EA
	1-3	파고라	-	-	-	-	-	1EA
휴양 시설		소 계	182.0	-	-	-	-
	2-1	향기정원	182.0	-	-	-	-
	2-2	벤치	-	-	-	-	-	4EA
	2-3	앉음벽	-	-	-	-	-	1EA
공원 관리 시설		소 계	-	-	-	-	-
	3-1	안내판	-	-	-	-	-	1EA
녹지 및 기타		소 계	2,914.0	-	-	-	-
		녹지	2,914.0	-	-	-	-

3) 도로 조서