강원특별자치도 고시 제2025-140호

인북천 하천기본계획(변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 인북천 하천기본계획(부분변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2025년  4월  14일

강  원  특  별  자  치  도  지  사

1. 하천기본계획 변경의 목적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본 계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 재확립하고자 함

◦ 하천 유역의 각종 관련 계획과 조사·분석 내용을 참고하여 하천의 자연, 사회, 경재, 기술적 조건 등을 고려한 종합적인 정비를 위해 하천 정비 및 관리 계획 중 하천시설물 계획을 일부 변경하고자 함

연번	하천명	등급	계획(변경) 구간		수립연장 (km)	비 고
			계획(변경) 기점	계획(변경) 종점
1	인북천	지방	인제군 서화면 가전리 가령촌교	인제군 인제읍 소양강(국가) 합류점	37.52	교량 및 호안 등 일부 하천시설물 변경

2. 연평균강우량과 하천 수자원의 부존량에 관한 사항(변경없음)	(단위: 백만㎥/년)

하 천 명	유역면적 (㎢)	연평균 강우량 (㎜)	수자원 부존량	유출량			손실량
				계	홍수시	평상시
인북천	931.22	1,198.7	1,116.21	630.58	474.05	156.53	485.63

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획(변경없음)

◦ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량·계획홍수량·계획홍수위 및 계획하폭에 관한 사항(변경없음)

하천명	주요지점	홍수빈도 (년)	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
인북천	인북천 유역출구 (소양강 합류점)	100	4,312	4,320	199.19	170
	북천 합류후	〃	4,180	4,180	213.58	269
	북천 합류전	〃	2,642	2,650	214.20	228
	가아천 합류전	〃	2,428	2,450	219.10	83
	원통수위표 지점	〃	2,446	2,450	226.60	101
	도리촌천 합류전	〃	2,341	2,350	235.60	137
	사천교 지점	〃	2,297	2,300	262.55	124
	뒷골천 합류전	〃	2,138	2,140	274.31	137
	양지말천 합류전	〃	1,996	2,000	288.75	240
	심적천 합류전	〃	1,861	1,870	307.68	98
	서화천 합류전	〃	1,616	1,620	313.04	167
	가령촌교 지점	〃	1,384	1,390	341.58	60

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항(변경없음)

하천명	순 번	구 간(No.)		안 별	지구구분		연 장 (m)	비 고
		시 점	종 점		지 구	세 분
인북천	1	6+500	0+000	좌 안	복 원		6,500
	2	7+000	0+000	우 안	복 원		7,000
	3	6+870	6+500	좌 안	보 전	일반보전	370
	4	8+000	7+000	우 안	보 전	일반보전	1,000
	5	8+700	8+000	우 안	복 원		700
	6	9+600	8+700	우 안	보 전	일반보전	900
	7	9+800	6+870	좌 안	복 원		2,930
	8	10+100	9+800	좌 안	보 전	일반보전	300
	9	14+900	9+600	우 안	복 원		5,300
	10	16+060	14+900	우 안	보 전	일반보전	1,160
	11	16+570	10+100	좌 안	복 원		6,470
	12	17+440	16+060	우 안	복 원		1,380
	13	17+600	17+440	우 안	복 원		160
	14	17+130	16+570	좌 안	보 전	일반보전	560
	15	20+100	17+130	좌 안	복 원		2,970
	16	18+740	17+600	우 안	복 원		1,140
인북천	17	19+480	18+740	우 안	보 전	일반보전	740
	18	20+900	20+100	좌 안	보 전	일반보전	800
	19	24+350	19+480	우 안	복 원		4,870
	20	23+150	20+900	좌 안	복 원		2,250
	21	23+335	23+150	좌 안	보 전	일반보전	185
	22	23+900	23+335	좌 안	복 원		565
	23	24+150	23+900	좌 안	보 전	일반보전	250
	24	25+225	24+350	우 안	보 전	일반보전	875
	25	25+400	24+150	좌 안	복 원		1,250
	26	27+300	25+225	우 안	복 원		2,075
	27	25+700	25+400	좌 안	보 전	일반보전	300
	28	37+525	25+700	좌 안	복 원		11,825
	29	27+740	27+300	우 안	보 전	일반보전	440
	30	28+850	27+740	우 안	복 원		1,110
	31	29+100	28+850	우 안	보 전	일반보전	250
	32	31+100	29+100	우 안	복 원		2,000
	33	31+260	31+100	우 안	보 전	일반보전	160
	34	32+860	31+260	우 안	복 원		1,600
	35	33+930	32+860	우 안	보 전	일반보전	1,070
	36	34+600	33+930	우 안	복 원		670
	37	37+525	34+600	우 안	보 전	일반보전	2,925

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦  관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원특별자치도 건설교통국 하천과(☎ 033-249-2885), 인제군 건설과
(☎ 033-460-2095)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.